<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Track</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Inserto luminoso lineare in plastica; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati e spostati senza attrezzi; a filo del profilo; per binari curvi 45°; alimentazione del MOVE IT PRO 45 system attraverso binari elettrificati; riflettore di alta qualità con superficie sfaccettata in alluminio vaporizzato; riflettore nero; caratteristica di emissione precisa con distribuzione simmetrica della luce; per l'impiego in scuole e uffici;  UGR ≤ 19;   luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a 65° ≤ 1500 cd/m²;  colore della luce 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 90 % min. del flusso luminoso dopo 100000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 2; 220-240 V; controllo singolo DALI; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%);  sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;   dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Generale: Soffitto, Binario, riflettore ampio, riflettore nero, IP20, 4820 lm, 3160 lm/m
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L90 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Ottico: super wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Dati elettrici: DALI-2, 220-240 V,  sistema 36 W,  sistema 134 lm/W, classe isolamento 2, 1 DALI Addr., 24 W/m
Dati fisici: lunghezza 2165 mm, larghezza 43 mm, altezza 13 mm, lunghezza curva 2165 mm, raggio della linea centrale 165 mm, segmento 45°

086-644A938X</LumText><LumText lang="12">Insert lumineux linéaire en plastique ; insert d’éclairage, y compris adaptateur high power + convertisseur, insertion et déplacement sans outil ; affleurant dans le système de profilés ; pour rails courbés 45° ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT PRO 45 System ; réflecteur de haute qualité avec surface à micro-facettes vaporisée d'aluminium ; réflecteur noir ; caractéristique d'émission précise avec répartition symétrique de la lumière ; pour utilisation dans les écoles et bureaux ;  UGR ≤ 19 ;   luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à 65° ≤ 1500 cd / m² ;  couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 100000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP2 ; 220-240 V ; DALI contrôle unique ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l’intensité (valeur minimale 1%) ;  source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;   dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Général: Plafond, Rail, réflecteur large, réflecteur noir, IP20, 4820 lm, 3160 lm/m
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L90 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Optique: super wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrique: DALI-2, 220-240 V,  système 36 W,  système 134 lm/W, CP2, 1 DALI Addr., 24 W/m
Physique: longueur 2165 mm, largeur 43 mm, hauteur 13 mm, longueur de la courbe 2165 mm, rayon de l'axe central 165 mm, segment 45°

086-644A938X</LumText><LumText lang="10">Inserto luminoso lineal de plástico; inserto luminoso con adaptador de alta potencia y alimentador, introducción y desplazamiento sin necesidad de herramienta; enrasado en el sistema de perfiles; para carriles curvos 45°; alimentación del sistema MOVE IT PRO 45 a través de un perfil electrificado; reflector de alta calidad con óptica micro-facetada, superficie vaporizada de aluminio; reflector negro; precisa característica de emisión con distribución de luz simétrica; para el uso en escuelas y en oficinas;  UGR ≤ 19;   lámpara para el puesto de trabajo apta para pantallas según DIN EN 12464-1; luminancia por encima de 65° ≤ 1500 cd/m²;  color de luz 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; mín. 90 % del flujo luminoso después de 100000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP2; 220-240 V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%);  fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;   mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

General: Techo, Raíl, reflector ancho, reflector negro, IP20, 4820 lm, 3160 lm/m
LED: 2700 K, IRC ≥ 90, L90 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Óptico: super wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Eléctrico: DALI-2, 220-240 V,  sistema 36 W,  sistema 134 lm/W, CP2, 1 DALI Addr., 24 W/m
Físico: longitud 2165 mm, ancho 43 mm, altura 13 mm, longitud de la curva 2165 mm, radio de la línea central 165 mm, segmento 45°

086-644A938X</LumText><LumText lang="07">Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz, inkl. High Power Adapter + Konverter, werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; für Curve-tracks 45°; Spannungsversorgung über MOVE IT PRO 45 System Stromschienenprofil; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; Reflektor schwarz; präzise Abstrahlcharakteristik mit symmetrischer Lichtverteilung; für den Einsatz in Schulen und im Bürobereich;  UGR ≤ 19;   bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²;  Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 100000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK2; 220-240 V; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%);  Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;   Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Reflektor breit, Reflektor schwarz, IP20, 4820 lm, 3160 lm/m
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L90 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Optisch: super wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Elektrisch: DALI-2, 220-240 V,  System 36 W,  System 134 lm/W, SK2, 1 DALI Addr., 24 W/m
Abmessungen: Länge 2165 mm, Breite 43 mm, Höhe 13 mm, Bogenlänge 2165 mm, Mittellinienradius 165 mm, Segment 45°

086-644A938X</LumText><LumText lang="09">Linear light inset made of plastic; light inset, incl. high power adapter + converter can be installed flexibly and without tools; flush with profile system; for curve tracks 45°; power supplied via MOVE IT PRO 45 system track profile; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; black reflector; precise radiation characteristic with symmetrical light distribution; for use in schools and offices;  UGR ≤ 19;   VDU compatible workplace luminaire according to DIN EN 12464-1; luminance above 65° ≤ 1500 cd/m²;  light colour 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 90% of luminous flux after 100000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; degree of protection IP20; PC2; 220-240 V; DALI single control; flicker-free visual comfort through analogue current control (minimum value 1%);  light source replaceable by an authorized professional;   control gear replaceable by an authorized professional;

General: Ceiling, Track, reflector wide, black reflector, IP20, 4820 lm, 3160 lm/m
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L90 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Optical: super wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrical: DALI-2, 220-240 V,  system 36 W,  system 134 lm/W, PC2, 1 DALI Addr., 24 W/m
Physical: length 2165 mm, width 43 mm, height 13 mm, curve length 2165 mm, centerline radius 165 mm, segment 45°

086-644A938X</LumText><OrderNumber>086-644A938X</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>LOUVER curve MOVE IT PRO 45  927 X 2165mm</Name>
        <ProdGroup>9998</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>36</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD 927 6DCTG</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>36</Power>
            <LightFlux>4820</LightFlux>
            <ColorTemp>2700 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>1523</Length>
            <Width>805</Width>
            <Height>13.000</Height>
            <LumLength>1523</LumLength>
            <LumWidth>58</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>d5b4f554-3563-4072-a55c-ac90ea8f890b.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
2
4
24
15
37
2.5
L23075B
LOUVER curve MOVE IT PRO 45  927 X 2165mm
086-644A938X
XAL__26_08__086-644A938X.ldt
2026-08-01 / XAL Lab
1523
805
13.0
1523
58
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD 927 6DCTG
4820
927/2700K
90
36
0.49
0.59
0.65
0.75
0.79
0.84
0.88
0.91
0.92
0.94
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
577.1866
582.7156
592.024
603.8218
616.9395
633.1366
651.9632
669.96
682.4977
685.2573
676.4188
655.3526
615.2198
548.8717
453.4988
332.4505
207.9028
107.3208
44.762
15.7172
5.2491
1.7597
0.5899
0.2
0.07
0.02
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
577.1866
582.9856
592.1139
603.152
615.1898
627.6776
640.9252
654.3928
665.7707
672.7895
673.9993
662.7813
631.2469
576.2368
493.3016
382.0616
256.0941
141.7846
62.9987
23.0459
7.7386
2.5895
0.8698
0.2899
0.1
0.03
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
577.1866
583.1555
592.8838
604.1518
614.7099
624.6481
636.566
651.8532
667.9704
684.5274
698.6649
702.8541
692.346
662.6013
608.341
523.2163
405.9173
271.3914
149.1733
65.6782
23.9457
8.0186
2.6795
0.8998
0.2999
0.1
0.04
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
577.1866
583.0656
593.4537
605.4715
616.1196
627.0077
639.7054
655.3126
674.3592
694.5256
712.9923
726.2399
729.0094
714.2221
673.1894
598.6428
495.9512
378.1623
255.2343
142.4745
62.6788
22.7359
7.6286
2.5495
0.8498
0.2799
0.1
0.03
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
577.1866
583.4455
594.4735
606.9313
618.7692
630.0471
642.8848
658.662
676.1189
692.436
704.5338
709.183
700.3246
671.4997
614.12
521.4466
394.9593
251.225
127.6971
51.8907
17.9568
5.9989
1.9996
0.6699
0.23
0.08
0.03
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
577.1866
583.6555
594.6735
606.7513
619.0991
632.9666
649.1737
666.1907
679.8582
688.5167
689.8564
678.7584
651.3533
599.5126
512.5282
385.291
240.4469
121.0083
49.0812
17.007
5.689
1.8997
0.6399
0.22
0.07
0.02
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
577.1866
583.3655
594.0136
606.1114
618.4592
634.7263
654.5927
674.2292
690.7663
698.1749
691.8261
671.5397
635.9661
575.6869
474.9049
334.3401
192.0756
89.074
33.7839
11.4979
3.8493
1.2798
0.4299
0.15
0.05
0.02
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>d5b4f554-3563-4072-a55c-ac90ea8f890b.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 44904 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CADd5b4f554-3563-4072-a55c-ac90ea8f890b.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 35768 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
