<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Track</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Inserto luminoso lineare in plastica; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati e spostati senza attrezzi; a filo del profilo; per binari curvi 135°; alimentazione del MOVE IT PRO 45 system attraverso binari elettrificati; riflettore di alta qualità con superficie sfaccettata in alluminio vaporizzato; riflettore cromato; caratteristica di emissione precisa con distribuzione simmetrica della luce; per l'impiego in scuole e uffici;    colore della luce 2700 - 6500 K tunable white; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 90 % min. del flusso luminoso dopo 100000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 2; 220-240 V; controllo singolo DALI; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%);  sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;   dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Generale: Soffitto, Binario, riflettore ampio, riflettore cromato, IP20, 3700 lm, 13300 lm/m
LED: tunable white, 2700 - 6500 K, CRI ≥ 90, L90 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Ottico: super wide flood, UGR ≤ 25, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Dati elettrici: DALI-2, 220-240 V,  sistema 29.0 W,  sistema 128 lm/W, classe isolamento 2, 1 DALI Addr., 104 W/m
Dati fisici: lunghezza 1495 mm, larghezza 43 mm, altezza 13 mm, lunghezza curva 1495 mm, raggio della linea centrale 495 mm, segmento 135°

086-642CD34X 2700 K</LumText><LumText lang="12">Insert lumineux linéaire en plastique ; insert d’éclairage, y compris adaptateur high power + convertisseur, insertion et déplacement sans outil ; affleurant dans le système de profilés ; pour rails courbés 135° ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT PRO 45 System ; réflecteur de haute qualité avec surface à micro-facettes vaporisée d'aluminium ; réflecteur chromé ; caractéristique d'émission précise avec répartition symétrique de la lumière ; pour utilisation dans les écoles et bureaux ;    couleur de lumière 2700 - 6500 K tunable white ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 100000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP2 ; 220-240 V ; DALI contrôle unique ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l’intensité (valeur minimale 1%) ;  source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;   dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Général: Plafond, Rail, réflecteur large, réflecteur chromé, IP20, 3700 lm, 13300 lm/m
LED: tunable white, 2700 - 6500 K, CRI ≥ 90, L90 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Optique: super wide flood, UGR ≤ 25, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrique: DALI-2, 220-240 V,  système 29.0 W,  système 128 lm/W, CP2, 1 DALI Addr., 104 W/m
Physique: longueur 1495 mm, largeur 43 mm, hauteur 13 mm, longueur de la courbe 1495 mm, rayon de l'axe central 495 mm, segment 135°

086-642CD34X 2700 K</LumText><LumText lang="10">Inserto luminoso lineal de plástico; inserto luminoso con adaptador de alta potencia y alimentador, introducción y desplazamiento sin necesidad de herramienta; enrasado en el sistema de perfiles; para carriles curvos 135°; alimentación del sistema MOVE IT PRO 45 a través de un perfil electrificado; reflector de alta calidad con óptica micro-facetada, superficie vaporizada de aluminio; reflector cromo; precisa característica de emisión con distribución de luz simétrica; para el uso en escuelas y en oficinas;    tono de luz 2700 - 6500 K tunable white; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; mín. 90 % del flujo luminoso después de 100000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP2; 220-240 V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%);  fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;   mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

General: Techo, Raíl, reflector ancho, reflector cromo, IP20, 3700 lm, 13300 lm/m
LED: tunable white, 2700 - 6500 K, IRC ≥ 90, L90 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Óptico: super wide flood, UGR ≤ 25, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Eléctrico: DALI-2, 220-240 V,  sistema 29.0 W,  sistema 128 lm/W, CP2, 1 DALI Addr., 104 W/m
Físico: longitud 1495 mm, ancho 43 mm, altura 13 mm, longitud de la curva 1495 mm, radio de la línea central 495 mm, segmento 135°

086-642CD34X 2700 K</LumText><LumText lang="07">Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz, inkl. High Power Adapter + Konverter, werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; für Curve-tracks 135°; Spannungsversorgung über MOVE IT PRO 45 System Stromschienenprofil; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; Reflektor chrom; präzise Abstrahlcharakteristik mit symmetrischer Lichtverteilung; für den Einsatz in Schulen und im Bürobereich;    Lichtfarbe 2700 - 6500 K tunable white; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 100000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK2; 220-240 V; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%);  Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;   Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Reflektor breit, Reflektor chrom, IP20, 3700 lm, 13300 lm/m
LED: tunable white, 2700 - 6500 K, CRI ≥ 90, L90 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Optisch: super wide flood, UGR ≤ 25, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Elektrisch: DALI-2, 220-240 V,  System 29.0 W,  System 128 lm/W, SK2, 1 DALI Addr., 104 W/m
Abmessungen: Länge 1495 mm, Breite 43 mm, Höhe 13 mm, Bogenlänge 1495 mm, Mittellinienradius 495 mm, Segment 135°

086-642CD34X 2700 K</LumText><LumText lang="09">Linear light inset made of plastic; light inset, incl. high power adapter + converter can be installed flexibly and without tools; flush with profile system; for curve tracks 135°; power supplied via MOVE IT PRO 45 system track profile; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; chrome reflector; precise radiation characteristic with symmetrical light distribution; for use in schools and offices;    light colour 2700 - 6500 K tunable white; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 90% of luminous flux after 100000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; degree of protection IP20; PC2; 220-240 V; DALI single control; flicker-free visual comfort through analogue current control (minimum value 1%);  light source replaceable by an authorized professional;   control gear replaceable by an authorized professional;

General: Ceiling, Track, reflector wide, chrome reflector, IP20, 3700 lm, 13300 lm/m
LED: tunable white, 2700 - 6500 K, CRI ≥ 90, L90 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Optical: super wide flood, UGR ≤ 25, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrical: DALI-2, 220-240 V,  system 29.0 W,  system 128 lm/W, PC2, 1 DALI Addr., 104 W/m
Physical: length 1495 mm, width 43 mm, height 13 mm, curve length 1495 mm, centerline radius 495 mm, segment 135°

086-642CD34X 2700 K</LumText><OrderNumber>086-642CD34X 2700 K</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>LOUVER curve MOVE IT PRO 45  (2700K-6500K) 2700K X 1495mm (2700 K)</Name>
        <ProdGroup>9998</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>29.0</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD (2700K-6500K) 2700K 6DBQM</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>29.0</Power>
            <LightFlux>3700</LightFlux>
            <ColorTemp>tunable white</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>710</Length>
            <Width>747</Width>
            <Height>13.000</Height>
            <LumLength>279</LumLength>
            <LumWidth>41</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>6877f2c7-2793-410d-b357-73d023b375e5.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
2
4
24
15
37
2.5
L25004A22B12
LOUVER curve MOVE IT PRO 45  (2700K-6500K) 2700K X 1495mm (2700 K)
086-642CD34X
XAL__26_08__086-642CD34X_2700_K.ldt
2026-08-01 / XAL Lab
710
747
13.0
279
41
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD (2700K-6500K) 2700K 6DBQM
3700
(2700K-6500K)2700K
90
29.0
0.4957
0.5949
0.65917
0.75039
0.78941
0.84356
0.8807
0.91239
0.92265
0.94418
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
620.4864
624.2307
630.2777
637.7363
647.2173
659.4013
674.4687
691.3282
707.6871
720.8823
727.0995
720.1815
694.2316
633.3513
520.8514
368.3453
216.0495
103.7598
43.2599
18.8818
9.8514
6.1471
4.355
3.0335
1.8722
1.0812
0.6307
0.4105
0.3003
0.2403
0.2403
0.2503
0.2503
0.2903
0.3304
0.3404
0.3604
620.4864
624.491
630.6582
639.2481
650.7814
664.7175
681.4668
699.8881
717.2982
729.7526
734.8284
728.8015
701.8403
642.8522
540.9045
398.6803
247.3656
126.0856
54.1625
22.5861
10.7624
6.2072
4.1148
2.7632
1.772
1.1113
0.6508
0.3905
0.2603
0.2002
0.1702
0.1602
0.1902
0.2403
0.2903
0.3304
0.3704
620.4864
624.441
631.5292
641.8811
655.3166
671.245
688.3348
705.1342
720.7922
733.5169
740.1546
735.9397
714.4149
667.4206
591.6131
487.7231
360.8566
229.7252
121.24
53.3316
21.9353
10.2018
5.6966
3.5941
2.3627
1.5117
0.891
0.5106
0.3304
0.2603
0.2403
0.2403
0.2703
0.3204
0.3704
0.4005
0.4405
620.4864
624.2608
632.1198
643.503
657.369
673.0471
689.4561
704.5935
716.3471
724.887
727.51
718.6498
694.3917
653.7548
594.6466
515.8756
421.8671
319.1685
216.0895
126.5061
62.9026
27.1013
11.3031
5.2961
2.8433
1.5918
0.871
0.5006
0.3104
0.2002
0.1702
0.1902
0.2102
0.2203
0.2503
0.2803
0.3104
620.4864
624.0906
631.4291
642.602
656.538
671.1049
683.1488
690.8877
694.9424
695.9035
688.9154
667.5107
628.1653
573.5723
508.5071
432.179
345.9294
257.2971
173.25
100.6762
48.5961
20.5838
9.2707
4.7955
2.7332
1.5818
0.9311
0.5406
0.2903
0.1902
0.1402
0.0901
0.0801
0.0801
0.1001
0.1502
0.1902
620.4864
623.9404
630.558
641.1202
654.726
667.6309
675.7702
678.5535
678.183
672.3163
653.5246
614.1791
553.3189
480.3646
405.0677
331.0322
255.2747
175.7229
101.7074
48.2257
20.5437
9.7112
5.4463
3.454
2.3227
1.4917
0.9211
0.5506
0.3104
0.1602
0.0801
0.04
0.04
0.04
0.04
0.0501
0.0501
620.4864
623.7702
630.2277
640.5396
654.0151
665.4483
671.1149
672.1361
668.9624
658.5804
633.9219
587.4983
520.2407
442.3107
365.8024
295.1508
222.557
146.6593
80.3728
36.8125
16.4089
8.67
5.3462
3.494
2.3127
1.4216
0.871
0.5406
0.2903
0.1602
0.0801
0.03
0.01
0
0
0
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>6877f2c7-2793-410d-b357-73d023b375e5.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 44700 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CAD6877f2c7-2793-410d-b357-73d023b375e5.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 59140 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
