<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Track</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Inserto luminoso lineare in plastica; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati e spostati senza attrezzi; a filo del profilo; per binari lineari; alimentazione del MOVE IT PRO 45 system attraverso binari elettrificati; riflettore di alta qualità con superficie sfaccettata in alluminio vaporizzato; riflettore nero; caratteristica di emissione precisa con distribuzione simmetrica della luce; per l'impiego in scuole e uffici;  UGR ≤ 19;   luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a 65° ≤ 1500 cd/m²;  colore della luce 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 90 % min. del flusso luminoso dopo 100000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 2; 220-240 V; controllo singolo DALI; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%);  sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;   dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Generale: Soffitto, Binario, riflettore ampio, riflettore nero, IP20, 5870 lm, 2350 lm/m
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L90 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Ottico: super wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Dati elettrici: DALI-2, 220-240 V,  sistema 41 W,  sistema 143 lm/W, classe isolamento 2, 1 DALI Addr., 17 W/m
Dati fisici: lunghezza 2500 mm, larghezza 43 mm, altezza 13 mm, 1.2 kg

086-6440138X</LumText><LumText lang="12">Insert lumineux linéaire en plastique ; insert d’éclairage, y compris adaptateur high power + convertisseur, insertion et déplacement sans outil ; affleurant dans le système de profilés ; pour rails linéaires ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT PRO 45 System ; réflecteur de haute qualité avec surface à micro-facettes vaporisée d'aluminium ; réflecteur noir ; caractéristique d'émission précise avec répartition symétrique de la lumière ; pour utilisation dans les écoles et bureaux ;  UGR ≤ 19 ;   luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à 65° ≤ 1500 cd / m² ;  couleur de lumière 4000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 100000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP2 ; 220-240 V ; DALI contrôle unique ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l’intensité (valeur minimale 1%) ;  source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;   dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Général: Plafond, Rail, réflecteur large, réflecteur noir, IP20, 5870 lm, 2350 lm/m
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L90 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Optique: super wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrique: DALI-2, 220-240 V,  système 41 W,  système 143 lm/W, CP2, 1 DALI Addr., 17 W/m
Physique: longueur 2500 mm, largeur 43 mm, hauteur 13 mm, 1.2 kg

086-6440138X</LumText><LumText lang="10">Inserto luminoso lineal de plástico; inserto luminoso con adaptador de alta potencia y alimentador, introducción y desplazamiento sin necesidad de herramienta; enrasado en el sistema de perfiles; para carriles lineales; alimentación del sistema MOVE IT PRO 45 a través de un perfil electrificado; reflector de alta calidad con óptica micro-facetada, superficie vaporizada de aluminio; reflector negro; precisa característica de emisión con distribución de luz simétrica; para el uso en escuelas y en oficinas;  UGR ≤ 19;   lámpara para el puesto de trabajo apta para pantallas según DIN EN 12464-1; luminancia por encima de 65° ≤ 1500 cd/m²;  color de luz 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; mín. 90 % del flujo luminoso después de 100000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP2; 220-240 V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%);  fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;   mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

General: Techo, Raíl, reflector ancho, reflector negro, IP20, 5870 lm, 2350 lm/m
LED: 4000 K, IRC ≥ 90, L90 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Óptico: super wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Eléctrico: DALI-2, 220-240 V,  sistema 41 W,  sistema 143 lm/W, CP2, 1 DALI Addr., 17 W/m
Físico: longitud 2500 mm, ancho 43 mm, altura 13 mm, 1.2 kg

086-6440138X</LumText><LumText lang="07">Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz, inkl. High Power Adapter + Konverter, werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; für Linear-tracks; Spannungsversorgung über MOVE IT PRO 45 System Stromschienenprofil; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; Reflektor schwarz; präzise Abstrahlcharakteristik mit symmetrischer Lichtverteilung; für den Einsatz in Schulen und im Bürobereich;  UGR ≤ 19;   bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²;  Lichtfarbe 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 100000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK2; 220-240 V; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%);  Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;   Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Reflektor breit, Reflektor schwarz, IP20, 5870 lm, 2350 lm/m
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L90 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Optisch: super wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Elektrisch: DALI-2, 220-240 V,  System 41 W,  System 143 lm/W, SK2, 1 DALI Addr., 17 W/m
Abmessungen: Länge 2500 mm, Breite 43 mm, Höhe 13 mm, 1.2 kg

086-6440138X</LumText><LumText lang="09">Linear light inset made of plastic; light inset, incl. high power adapter + converter can be installed flexibly and without tools; flush with profile system; for linear tracks; power supplied via MOVE IT PRO 45 system track profile; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; black reflector; precise radiation characteristic with symmetrical light distribution; for use in schools and offices;  UGR ≤ 19;   VDU compatible workplace luminaire according to DIN EN 12464-1; luminance above 65° ≤ 1500 cd/m²;  light colour 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 90% of luminous flux after 100000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; degree of protection IP20; PC2; 220-240 V; DALI single control; flicker-free visual comfort through analogue current control (minimum value 1%);  light source replaceable by an authorized professional;   control gear replaceable by an authorized professional;

General: Ceiling, Track, reflector wide, black reflector, IP20, 5870 lm, 2350 lm/m
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L90 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Optical: super wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrical: DALI-2, 220-240 V,  system 41 W,  system 143 lm/W, PC2, 1 DALI Addr., 17 W/m
Physical: length 2500 mm, width 43 mm, height 13 mm, 1.2 kg

086-6440138X</LumText><OrderNumber>086-6440138X</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>LOUVER MOVE IT PRO 45  940 X 2500mm</Name>
        <ProdGroup>9998</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>41</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD 940 6DACO</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>41</Power>
            <LightFlux>5870</LightFlux>
            <ColorTemp>4000 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>2500.000</Length>
            <Width>43.000</Width>
            <Height>13.000</Height>
            <LumLength>2499</LumLength>
            <LumWidth>41</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>0ea731df-e13c-4717-981b-92b71b48201e.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
2
4
24
15
37
2.5
L25012B12
LOUVER MOVE IT PRO 45  940 X 2500mm
086-6440138X000
XAL__26_08__086-6440138X000.ldt
2026-08-06 / XAL Lab
2500.0
43.0
13.0
2499
41
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD 940 6DACO
5870
940/4000K
90
41
0.51408
0.59973
0.66788
0.76173
0.79611
0.85131
0.88663
0.9173
0.92626
0.94722
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
619.5653
624.3123
631.6777
642.0613
655.5329
672.8721
693.4294
714.3164
728.1578
729.7069
715.3258
683.5955
634.0463
553.4263
432.8812
289.2304
158.0918
68.6973
24.5747
8.2449
2.7483
0.9194
0.3098
0.0999
0.04
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0
619.5653
623.9625
630.9182
639.9526
651.6153
666.636
683.9053
701.1246
715.5856
722.7712
717.8242
697.327
656.2625
585.8262
477.3336
339.1294
200.9752
94.8511
35.6978
12.0525
4.0275
1.3492
0.4597
0.1599
0.06
0.02
0.01
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
619.5653
624.2124
631.0881
638.3736
645.5391
655.433
670.1738
688.1726
708.7798
730.7762
747.7956
751.5233
734.0442
687.8429
608.0924
494.373
355.1994
214.7466
103.4757
39.1257
13.1618
4.4073
1.4791
0.4997
0.1699
0.06
0.02
0.01
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
619.5653
624.6421
631.4179
638.0638
644.4998
652.5148
665.6566
685.7042
711.3383
739.8605
765.6046
781.3948
778.6065
748.3952
686.3838
591.3028
473.5359
349.433
226.3794
119.8256
50.2488
17.639
5.8963
1.9688
0.6596
0.2199
0.08
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0
0
0
619.5653
624.0425
631.9376
641.4317
650.606
659.8602
672.1726
689.1321
709.1496
728.2478
741.7993
742.349
722.3914
675.9302
597.349
486.328
351.6916
215.0864
106.6538
42.7335
14.7408
4.9469
1.669
0.5597
0.1899
0.07
0.03
0.01
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
619.5653
623.8726
632.5172
644.0001
657.8415
673.5217
690.2514
705.5419
715.8155
718.6137
710.2789
685.6742
640.0126
566.1784
460.2342
329.6853
199.2363
98.3689
39.2956
13.5016
4.5272
1.5191
0.5097
0.1699
0.06
0.02
0.01
0
0
0.01
0.01
0
0
0
0.01
0.01
0
619.5653
622.8532
631.5978
644.3599
659.5204
678.4687
699.1858
716.4351
725.4995
722.5313
705.8916
673.4318
620.9344
539.8348
424.2965
287.1317
161.3498
74.024
27.8927
9.4441
3.158
1.0693
0.3698
0.1299
0.05
0.02
0.01
0
0
0.01
0.01
0
0
0
0
0
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>0ea731df-e13c-4717-981b-92b71b48201e.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 34296 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CAD0ea731df-e13c-4717-981b-92b71b48201e.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 27364 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
