<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Recessed</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Recessed</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Recessed</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Recessed</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Recessed</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Corpo illuminante rotondo in plastica, stampato in 3D; superficie bianco puro; con bordo perimetrale; adatto per soffitti con spessore di 1-25 mm; montaggio senza attrezzi con molle a filo; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipadore; colore della luce 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; diffusore satinato in PMMA a illuminazione assolutamente omogenea;   livello luce rientrato; grado protezione IP20; classe isolamento 2; 220-240 V; incl. converter esterno da inserire nel soffitto; non dimmerabile; scatola di allacciamento per cablaggio passante disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte;  sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;   dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Generale: Soffitto, Incasso, bianco puro, RAL 9010, IP20, 2820 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Ottico: Opal, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Dati elettrici: non DIM, 220-240 V,  sistema 23.9 W,  sistema 118 lm/W, classe isolamento 2
Dati fisici: diametro 230 mm, altezza 66 mm
Sagoma: diametro 200-220 mm, spessore min. del soffitto 1 mm, spessore max. del soffitto 25 mm, profondità di incasso 90 mm

052-0313117O</LumText><LumText lang="12">Corps de luminaire rond en plastique, imprimé en 3D ; surface blanc pur ; avec bord continu ; approprié pour une épaisseur de plafond de 1-25 mm ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 4000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; diffuseur PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ;   niveau d'éclairage décalé vers l'arrière ; indice de protection IP20 ; CP2 ; 220-240 V ; y compris convertisseur externe pour fente plafond ; non gradable ; boîtier de raccordement pour câblage ultérieur disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ;  source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;   dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Général: Plafond, Encastré, blanc pur, RAL 9010, IP20, 2820 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Optique: Opal, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Electrique: non DIM, 220-240 V,  système 23.9 W,  système 118 lm/W, CP2
Physique: diamètre 230 mm, hauteur 66 mm
Découpe: diamètre 200-220 mm, épaisseur min. du plafond 1 mm, épaisseur max. du plafond 25 mm, profondeur de l'encastrement 90 mm

052-0313117O</LumText><LumText lang="10">Cuerpo redondo de plástico impreso en 3D; superficie blanco puro; con marco; apropiada para grosores de techo de 1-25 mm; montaje sin herramienta mediante resortes de alambre; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; cubierta de PMMA satinada, iluminada de forma absolutamente homogénea;   nivel de lámpara retraído; grado de protección IP20; CP2; 220-240 V; incl. convertidor externo para inserción en el techo; no atenuable; caja de conexión para cableado disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado;  fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;   mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

General: Techo, Empotrado, blanco puro, RAL 9010, IP20, 2820 lm
LED: 4000 K, IRC ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Óptico: Opal, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Eléctrico: non atenuable, 220-240 V,  sistema 23.9 W,  sistema 118 lm/W, CP2
Físico: diámetro 230 mm, altura 66 mm
Orificio: diámetro 200-220 mm, espesor mín. del techo 1 mm, espesor máx. del techo 25 mm, profundidad empotrada 90 mm

052-0313117O</LumText><LumText lang="07">Runder Leuchtenkörper aus Kunststoff 3D-Druck; Oberfläche Reinweiß; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärken von 1-25 mm; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA Abdeckung;   Leuchtenebene zurückversetzt; Schutzart IP20; SK2; 220-240 V; inkl. externem Konverter für Deckeneinwurf; nicht dimmbar; Anschlussdose für Weiterverdrahtung als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt;  Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;   Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Reinweiß, RAL 9010, IP20, 2820 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Optisch: Opal, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Elektrisch: nicht dimmbar, 220-240 V,  System 23.9 W,  System 118 lm/W, SK2
Abmessungen: Durchmesser 230 mm, Höhe 66 mm
Ausschnitt: Durchmesser 200-220 mm, min. Deckenstärke 1 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

052-0313117O</LumText><LumText lang="09">Round luminaire housing made of plastic 3D printing; surface pure white; with trim; suitable for ceiling thickness of 1-25 mm; installation without tools using wire springs; passive cooling of the LEDs through improved heat sink geometry; light colour 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 90% of luminous flux after 50000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; completely homogeneously illuminated, satin PMMA cover;   recessed luminaire plane; degree of protection IP20; PC2; 220-240 V; incl. external converter for ceiling insertion; non-dimmable; through wiring connection box available as an accessory; accessories are listed separately;  light source replaceable by an authorized professional;   control gear replaceable by an authorized professional;

General: Ceiling, Recessed, pure white, RAL 9010, IP20, 2820 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Optical: Opal, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Electrical: non DIM, 220-240 V,  system 23.9 W,  system 118 lm/W, PC2
Physical: diameter 230 mm, height 66 mm
Cutout: diameter 200-220 mm, min. ceiling thickness 1 mm, max. ceiling thickness 25 mm, recessed depth 90 mm

052-0313117O</LumText><OrderNumber>052-0313117O</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>ANDRO IQ 200 round trim LED 940 O</Name>
        <ProdGroup>401</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>23.9</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>LED 940 6DCGG</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>23.9</Power>
            <LightFlux>2820</LightFlux>
            <ColorTemp>4000 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>230.000</Length>
            <Width></Width>
            <Height>1</Height>
            <LumLength>195</LumLength>
            <LumWidth></LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>697a043a-0a59-46c8-a303-c46e8bd46cad.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
1
1
24
15
37
5.0
LB24834-001
ANDRO IQ 200 round trim LED 940 O
052-0313117O
XAL__26_01__052-0313117O.ldt
2026-01-21 / XAL Lab
230.0
0
1
195
0
0
0
0
0
100
100.0
1.0
 0.0
1
-1
LED 940 6DCGG
2820
940/4000K
90
23.9
0.32112
0.41546
0.48838
0.57666
0.63366
0.70377
0.76000
0.80515
0.84002
0.87077
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
105.00
110.00
115.00
120.00
125.00
130.00
135.00
140.00
145.00
150.00
155.00
160.00
165.00
170.00
175.00
180.00
392.32
389.10
382.91
373.07
359.35
341.91
321.18
297.55
271.24
242.32
210.92
177.27
141.90
105.84
71.27
42.67
23.46
11.93
5.62
2.95
1.47
0.49
0.16
0.05
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>697a043a-0a59-46c8-a303-c46e8bd46cad.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 22084 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CAD697a043a-0a59-46c8-a303-c46e8bd46cad.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 71000 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
