<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Track Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Track Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Track Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Track Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Track Suspended</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Inserto luce decorativo con luci a sospensione in alluminio; superficie verniciata a polveri nero intenso; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm, incl. cavo di alimentazione (nero), accorciabile a piacere; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipadore; colore della luce 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; riflettore di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 31°; assenza di ombre multiple; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; comandi con DALI-2; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%);  sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Generale: Soffitto, Binario Sospeso, nero intenso, RAL 9005, IP20, 205 lm, inserto ottico 77 lm/W
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.54, MDER 0.49
Ottico: flood, angolo del fascio 31°, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Dati elettrici: DALI-2, 48 V, apparecchio 3.3 W, inserto ottico 2.6 W, classe isolamento 3, 1 DALI Addr.
Dati fisici: diametro 16 mm, altezza 600 mm, 1500 mm

030-7610438F</LumText><LumText lang="12">Elément lumineux décoratif en aluminium pour luminaire suspendu ; surface thermolaquée noir profond ; l'élément d'éclairage peut être inséré et déplacé sans outil grâce à la fixation par clip ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT System ; protection Hot Plug ; suspension par câble de 1500 mm, câble d’alimentation inclus (noir), recoupable à volonté ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; bon effet anti-éblouissement grâce au point lumineux en retrait ; réflecteur de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 31° ; pas de formation d'ombres multiples ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; commande via DALI-2 ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l’intensité (valeur minimale 1%) ;  source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Général: Plafond, Rail Suspendu, noir profond, RAL 9005, IP20, 205 lm, insert optique 77 lm/W
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.54, MDER 0.49
Optique: flood, angle de faisceau 31°, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Electrique: DALI-2, 48 V, luminaire 3.3 W, insert optique 2.6 W, CP3, 1 DALI Addr.
Physique: diamètre 16 mm, hauteur 600 mm, 1500 mm

030-7610438F</LumText><LumText lang="10">Elemento de luz decorativo de aluminio para luminarias de suspensión; superficie pintada al polvo en negro intenso; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un sujetador de clip; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; suspendido con pendular de 1500 mm, incl. cable de alimentación (negro), se puede acortar; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; reflector de alta calidad; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 31°; no proporciona sombras múltiples; grado de protección IP20; CP3; 48 V; control con DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%);  fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

General: Techo, Barra Suspendida, negro intenso, RAL 9005, IP20, 205 lm, inserto óptico 77 lm/W
LED: 2700 K, IRC ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.54, MDER 0.49
Óptico: flood, ángulo de haz 31°, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Eléctrico: DALI-2, 48 V, fijación 3.3 W, inserto óptico 2.6 W, CP3, 1 DALI Addr.
Físico: diámetro 16 mm, altura 600 mm, 1500 mm

030-7610438F</LumText><LumText lang="07">Dekorativer Pendelleuchten-Lichteinsatz aus Aluminium; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; Lichteinsatz mittels Clipverschluss werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; für Curve-tracks; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; abgependelt mit 1500mm Pendelabhängung, inkl. Einspeiseleitung (schwarz), beliebig kürzbar; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; hochwertiger Reflektor; präzise Abstrahlcharakteristik mit 31° Ausstrahlwinkel; keine Bildung von Mehrfachschatten; Schutzart IP20; SK3; 48 V; DALI-2 Steuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%);  Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Tiefschwarz, RAL 9005, IP20, 205 lm, Optischer Einsatz 77 lm/W
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.54, MDER 0.49
Optisch: flood, Ausstrahlwinkel 31°, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 3.3 W, Optischer Einsatz 2.6 W, SK3, 1 DALI Addr.
Abmessungen: Durchmesser 16 mm, Höhe 600 mm, 1500 mm

030-7610438F</LumText><LumText lang="09">Decorative pendant light inset made of aluminium; surface jet black powder coated; light inset can be installed and moved without tools by means of clip mount; for curve tracks; power supplied via MOVE IT system track profile; hot plug protection; pendant fitting with 1500mm suspension, incl. feed (black), can be individually shortened; passive cooling of the LEDs through improved heat sink geometry; light colour 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 85% of luminous flux after 50000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; good glare control through recessed light point level; high quality reflector; precise radiation characteristic with 31° beam; no multiple shadows; degree of protection IP20; PC3; 48 V; DALI-2 control; flicker-free visual comfort through analogue current control (minimum value 1%);  light source replaceable by an authorized professional;

General: Ceiling, Track Suspended, jet black, RAL 9005, IP20, 205 lm, optical inset 77 lm/W
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.54, MDER 0.49
Optical: flood, beam angle 31°, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Electrical: DALI-2, 48 V, fixture 3.3 W, optical inset 2.6 W, PC3, 1 DALI Addr.
Physical: diameter 16 mm, height 600 mm, 1500 mm

030-7610438F</LumText><OrderNumber>030-7610438F</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>TILA 16 suspended flex MOVE IT 10  927 F</Name>
        <ProdGroup>902</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>3.3</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD 927 6DBAV</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>3.3</Power>
            <LightFlux>205</LightFlux>
            <ColorTemp>2700 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>16.000</Length>
            <Width></Width>
            <Height>600.000</Height>
            <LumLength>13</LumLength>
            <LumWidth></LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>c5da99f3-8d63-4a7b-94c2-2b5f1ab670b5.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
1
1
24
15
73
2.5
L23023B22J
TILA 16 suspended flex MOVE IT 10  927 F
030-7610438F000
XAL__26_04__030-7610438F000.ldt
2026-04-02 / XAL Lab
16.0
0
600.0
13
0
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD 927 6DBAV
205
927/2700K
90
3.3
0.54261
0.57294
0.60128
0.63932
0.65003
0.66408
0.67124
0.6817
0.68329
0.68534
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
92.5
95
97.5
100
102.5
105
107.5
110
112.5
115
117.5
120
122.5
125
127.5
130
132.5
135
137.5
140
142.5
145
147.5
150
152.5
155
157.5
160
162.5
165
167.5
170
172.5
175
177.5
180
3321.3769
3216.2776
3061.3787
2830.0803
2520.8825
2152.285
1754.0878
1363.4905
1015.1929
714.865
456.1068
254.0982
124.6391
58.3996
28.7498
15.8199
9.8599
6.8
5.04
3.88
3.02
2.37
1.88
1.49
1.18
0.91
0.69
0.54
0.47
0.47
0.49
0.52
0.54
0.57
0.59
0.61
0.63
0.67
0.71
0.74
0.5
0.17
0.06
0.02
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>c5da99f3-8d63-4a7b-94c2-2b5f1ab670b5.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 22460 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CADc5da99f3-8d63-4a7b-94c2-2b5f1ab670b5.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 39404 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
