<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Track Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Track Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Track Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Track Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Track Suspended</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Inserto luce decorativo con luci a sospensione in alluminio; verniciatura in ottone spazzolato; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm, incl. cavo di alimentazione (nero), accorciabile a piacere; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipadore; colore della luce 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; riflettore di alta qualità; emissione precisa con angolo di emissione di 43°; assenza di ombre multiple; unità ottico disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; comandi con DALI-2; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%);  sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Generale: Soffitto, Binario Sospeso, ottone spazzolato, IP20, 351 lm, inserto ottico 69 lm/W
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.59, MDER 0.53
Ottico: flood, angolo del fascio 43°, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Dati elettrici: DALI-2, 48 V, apparecchio 5.7 W, inserto ottico 5.1 W, classe isolamento 3, 1 DALI Addr.
Dati fisici: diametro 22 mm, altezza 100 mm, 1500 mm

030-7630533F</LumText><LumText lang="12">Elément lumineux décoratif en aluminium pour luminaire suspendu ; surface laquée en laiton brossé ; l'élément d'éclairage peut être inséré et déplacé sans outil grâce à la fixation par clip ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT System ; protection Hot Plug ; suspension par câble de 1500 mm, câble d’alimentation inclus (noir), recoupable à volonté ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; bon effet anti-éblouissement grâce au point lumineux en retrait ; réflecteur de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 43° ; pas de formation d'ombres multiples ; elément optique disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; commande via DALI-2 ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l’intensité (valeur minimale 1%) ;  source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Général: Plafond, Rail Suspendu, laiton brossé, IP20, 351 lm, insert optique 69 lm/W
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.59, MDER 0.53
Optique: flood, angle de faisceau 43°, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Electrique: DALI-2, 48 V, luminaire 5.7 W, insert optique 5.1 W, CP3, 1 DALI Addr.
Physique: diamètre 22 mm, hauteur 100 mm, 1500 mm

030-7630533F</LumText><LumText lang="10">Elemento de luz decorativo de aluminio para luminarias de suspensión; superficie lacada en latón cepillado; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un sujetador de clip; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; suspendido con pendular de 1500 mm, incl. cable de alimentación (negro), se puede acortar; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; reflector de alta calidad; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 43°; no proporciona sombras múltiples; el accesorio óptico está disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; grado de protección IP20; CP3; 48 V; control con DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%);  fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

General: Techo, Barra Suspendida, latón cepillado, IP20, 351 lm, inserto óptico 69 lm/W
LED: 3000 K, IRC ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.59, MDER 0.53
Óptico: flood, ángulo de haz 43°, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Eléctrico: DALI-2, 48 V, fijación 5.7 W, inserto óptico 5.1 W, CP3, 1 DALI Addr.
Físico: diámetro 22 mm, altura 100 mm, 1500 mm

030-7630533F</LumText><LumText lang="07">Dekorativer Pendelleuchten-Lichteinsatz aus Aluminium; Oberfläche Messing gebürstet lackiert; Lichteinsatz mittels Clipverschluss werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; für Curve-tracks; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; abgependelt mit 1500mm Pendelabhängung, inkl. Einspeiseleitung (schwarz), beliebig kürzbar; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; hochwertiger Reflektor; präzise Abstrahlcharakteristik mit 43° Ausstrahlwinkel; keine Bildung von Mehrfachschatten; optischer Aufsatz ist als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt; Schutzart IP20; SK3; 48 V; DALI-2 Steuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%);  Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene abgehängt, Messing gebürstet, IP20, 351 lm, Optischer Einsatz 69 lm/W
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.59, MDER 0.53
Optisch: flood, Ausstrahlwinkel 43°, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Elektrisch: DALI-2, 48 V, Einsatz 5.7 W, Optischer Einsatz 5.1 W, SK3, 1 DALI Addr.
Abmessungen: Durchmesser 22 mm, Höhe 100 mm, 1500 mm

030-7630533F</LumText><LumText lang="09">Decorative pendant light inset made of aluminium; surface lacquered in brushed brass; light inset can be installed and moved without tools by means of clip mount; for curve tracks; power supplied via MOVE IT system track profile; hot plug protection; pendant fitting with 1500mm suspension, incl. feed (black), can be individually shortened; passive cooling of the LEDs through improved heat sink geometry; light colour 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 80% of luminous flux after 50000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; good glare control through recessed light point level; high quality reflector; precise radiation characteristic with 43° beam; no multiple shadows; optical attachment available as accessory; accessories are listed separately; degree of protection IP20; PC3; 48 V; DALI-2 control; flicker-free visual comfort through analogue current control (minimum value 1%);  light source replaceable by an authorized professional;

General: Ceiling, Track Suspended, brushed brass, IP20, 351 lm, optical inset 69 lm/W
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.59, MDER 0.53
Optical: flood, beam angle 43°, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Electrical: DALI-2, 48 V, fixture 5.7 W, optical inset 5.1 W, PC3, 1 DALI Addr.
Physical: diameter 22 mm, height 100 mm, 1500 mm

030-7630533F</LumText><OrderNumber>030-7630533F</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>TILA 22 suspended flex MOVE IT 10  930 F</Name>
        <ProdGroup>902</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>5.7</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>COB 930 6NVE</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>5.7</Power>
            <LightFlux>351</LightFlux>
            <ColorTemp>3000 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>22.000</Length>
            <Width></Width>
            <Height>100.000</Height>
            <LumLength>18</LumLength>
            <LumWidth></LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>c791215a-5d9e-4ba6-acb0-67ff6cd2f961.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
1
1
24
15
73
2.5
L23024AB33FJ
TILA 22 suspended flex MOVE IT 10  930 F
030-7630533F000
XAL__26_04__030-7630533F000.ldt
2026-04-02 / XAL Lab
22.0
0
100.0
18
0
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
COB 930 6NVE
351
930/3000K
90
5.7
0.2907
0.30102
0.32347
0.34966
0.35467
0.36601
0.37103
0.37748
0.37826
0.38056
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
92.5
95
97.5
100
102.5
105
107.5
110
112.5
115
117.5
120
122.5
125
127.5
130
132.5
135
137.5
140
142.5
145
147.5
150
152.5
155
157.5
160
162.5
165
167.5
170
172.5
175
177.5
180
1942.4
1957.5
1969
1960
1911.2
1811
1658.6
1452.5
1188.1
892.17
621.27
403.53
242.56
139.95
81.5
47.69
26.9
14.12
7.24
4.3
3.15
2.66
2.41
2.25
2.12
2
1.88
1.76
1.65
1.54
1.45
1.36
1.27
1.17
1.07
0.99
0.96
0.97
0.99
1
0.69
0.25
0.08
0.03
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>c791215a-5d9e-4ba6-acb0-67ff6cd2f961.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 24548 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CADc791215a-5d9e-4ba6-acb0-67ff6cd2f961.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 38140 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
