<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Showcase Standing</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Showcase Standing</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Showcase Standing</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Showcase Standing</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Showcase Standing</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Lampada rettangolare miniaturizzata in alluminio; modello spigoloso; verniciatura in alluminio bianco; montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi pali (Pole) meccanici ed elettrici - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); dotati di punti luce a LED; colore della luce 3500 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 95; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; emissione precisa con angolo di emissione di 32°x46°; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 24 V;  accessorio indicato a parte;  sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Generale: Illuminazione per vetrine, Piantana, rotazione 360°, alluminio bianco, RAL 9006, IP20, 868 lm, inserto ottico 80 lm/W
LED: 3500 K, CRI ≥ 95, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 96, R{1-15}: 96, MR 0.72, MDER 0.66
Ottico: medium, angolo del fascio 32°x46°, UGR ≤ 25
Dati elettrici: excl. driver, 24 V, apparecchio 16.2 W, inserto ottico 10.9 W, classe isolamento 3, 24 V
Dati fisici: lunghezza 800 mm, larghezza 9 mm, altezza 9 mm, quadrato

011-0205216M</LumText><LumText lang="12">Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en aluminium blanc ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; équipé de points lumineux à LED ; couleur de lumière 3500 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 95 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 32°x46° ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ;  accessoires présentés séparément ;  source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Général: Éclairage de vitrine, Sur pied, rotation 360°, aluminium blanc, RAL 9006, IP20, 868 lm, insert optique 80 lm/W
LED: 3500 K, CRI ≥ 95, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 96, R{1-15}: 96, MR 0.72, MDER 0.66
Optique: medium, angle de faisceau 32°x46°, UGR ≤ 25
Electrique: sans driver, 24 V, luminaire 16.2 W, insert optique 10.9 W, CP3, 24 V
Physique: longueur 800 mm, largeur 9 mm, hauteur 9 mm, carré

011-0205216M</LumText><LumText lang="10">Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en aluminio blanco; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); equipado con puntos de luz LED; color de luz 3500 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 95; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 32°x46°; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V;  el accesorio se menciona por separado;  fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

General: Vitrina, De pie, giro 360°, aluminio blanco, RAL 9006, IP20, 868 lm, inserto óptico 80 lm/W
LED: 3500 K, IRC ≥ 95, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 96, R{1-15}: 96, MR 0.72, MDER 0.66
Óptico: medium, ángulo de haz 32°x46°, UGR ≤ 25
Eléctrico: driver no incluido, 24 V, fijación 16.2 W, inserto óptico 10.9 W, CP3, 24 V
Físico: longitud 800 mm, ancho 9 mm, altura 9 mm, cuadrado

011-0205216M</LumText><LumText lang="07">Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weiß Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit LED Lichtpunkten; Lichtfarbe 3500 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 95; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; präzise Abstrahlcharakteristik mit 32°x46° Ausstrahlwinkel; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V;  Zubehör wird separat angeführt;  Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Vitrinenbeleuchtung, Stehend, Rotierbarkeit 360°, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, 868 lm, Optischer Einsatz 80 lm/W
LED: 3500 K, CRI ≥ 95, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 96, R{1-15}: 96, MR 0.72, MDER 0.66
Optisch: medium, Ausstrahlwinkel 32°x46°, UGR ≤ 25
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 16.2 W, Optischer Einsatz 10.9 W, SK3, 24 V
Abmessungen: Länge 800 mm, Breite 9 mm, Höhe 9 mm, quadratisch

011-0205216M</LumText><LumText lang="09">Miniature rectangular lamp made of aluminium; angular design; surface lacquered in white aluminium; plug and play electrical connector system for toolless mounting; different mechanical and electrical poles available - for flexible system design (available as an accessory); fitted with LED light points; light colour 3500 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 95; min. 80% of luminous flux after 50000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; precise radiation characteristic with 32°x46° beam; light inset rotatable; degree of protection IP20; PC3; 24 V;  accessories are listed separately;  light source replaceable by an authorized professional;

General: Showcase, Standing, rotation 360°, white aluminium, RAL 9006, IP20, 868 lm, optical inset 80 lm/W
LED: 3500 K, CRI ≥ 95, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 96, R{1-15}: 96, MR 0.72, MDER 0.66
Optical: medium, beam angle 32°x46°, UGR ≤ 25
Electrical: excl. driver, 24 V, fixture 16.2 W, optical inset 10.9 W, PC3, 24 V
Physical: length 800 mm, width 9 mm, height 9 mm, square

011-0205216M</LumText><OrderNumber>011-0205216M</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>FINA SUPPORT spotline  935 M</Name>
        <ProdGroup>1355</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>16.2</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>CSP 935 6BSJ</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>16.2</Power>
            <LightFlux>868</LightFlux>
            <ColorTemp>3500 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>95</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>800.000</Length>
            <Width>9.000</Width>
            <Height>9.000</Height>
            <LumLength>748</LumLength>
            <LumWidth>1</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>b9aa70e9-9e41-4afc-9190-30039d190cd8.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
2
4
24
15
37
2.5
L24015K34
FINA SUPPORT spotline  935 M
011-0205216M000
XAL__26_02__011-0205216M000.ldt
2026-02-26 / XAL Lab
800.0
9.0
9.0
748
1
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
CSP 935 6BSJ
868
935/3500K
95
16.2
0.15502
0.16439
0.17262
0.18319
0.18664
0.19045
0.19262
0.19568
0.19627
0.19682
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
2298.6734
2234.3511
2142.448
1993.8896
1796.2431
1550.0064
1283.2584
984.8171
704.3185
459.9438
273.6184
157.9778
92.4109
60.678
43.2134
32.8183
25.5098
20.0534
15.8416
12.0181
7.7864
4.6101
2.1607
0.7966
0.2091
0.0398
0
0
0
0
0.01
0
0
0
0
0
0.0199
2298.6734
2237.637
2146.8291
2002.9504
1812.8713
1577.3882
1306.0599
1024.8742
746.2972
495.6098
304.7739
175.1237
102.2584
63.3962
44
32.7386
25.0817
19.2469
14.6069
10.2557
5.4963
2.5789
0.7866
0.1494
0.0896
0.0199
0.01
0
0.01
0
0.01
0
0
0
0.0199
0.01
0
2298.6734
2240.4249
2154.0977
2023.8601
1848.816
1631.5543
1389.3004
1113.591
866.3487
604.5095
407.55
244.2652
141.9171
84.4354
52.6427
35.6361
25.7588
19.227
14.1489
9.7579
5.8448
2.4494
0.9061
0.2191
0.0199
0.0199
0.01
0.01
0
0
0.01
0
0.01
0.01
0.01
0.01
0.0199
2298.6734
2239.6284
2161.8642
2048.0556
1896.9084
1702.5477
1484.7881
1272.5048
1025.8699
793.0453
578.0139
387.0784
245.8284
150.52
91.1563
55.4605
34.8595
23.4189
16.3295
11.7891
7.7665
4.3114
1.8819
0.697
0.2091
0.0597
0.0199
0.01
0.01
0
0.0299
0
0
0
0
0.01
0
2298.6734
2239.8275
2169.3319
2072.3507
1935.3424
1783.299
1588.0422
1372.0748
1206.7886
992.8226
772.5339
577.6355
414.3905
281.3749
178.4295
108.4815
64.611
39.1808
24.5639
16.0208
10.9328
7.7764
5.1279
2.9473
1.4039
0.4481
0.229
0.0299
0.01
0
0
0.01
0
0.01
0
0
0.01
2298.6734
2242.018
2178.7911
2090.1738
1965.2134
1806.1005
1656.1481
1472.541
1277.6824
1088.3998
915.6956
746.6357
579.9256
419.7274
279.8814
172.5051
99.7592
56.2371
33.0373
21.0391
14.7463
11.5999
9.6583
7.9258
6.3028
3.7837
1.8022
0.7069
0.239
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0
0
2298.6734
2243.5116
2185.761
2088.0828
1983.6338
1855.4872
1708.5219
1544.3309
1366.001
1183.7879
1004.761
835.6115
669.7577
507.1798
345.1993
212.0841
120.9676
67.1699
38.5933
24.8825
17.7135
14.2086
12.3268
10.9726
8.8119
6.721
3.8633
1.7126
0.6173
0.0697
0.1494
0.0199
0
0.01
0
0.01
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>b9aa70e9-9e41-4afc-9190-30039d190cd8.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 29260 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CADb9aa70e9-9e41-4afc-9190-30039d190cd8.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 29460 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
