<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Suspended</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Corpo faro in profilo in alluminio estruso; forma estremamente sottile (solo Ø 60 mm) lineare; convertitore integrato nel corpo illuminante; per sistemi di illuminazione; superficie verniciata a polveri bianco puro; montaggio a sospensione (fune di 1500mm - obliquo o diritto - come accessorio); altezza regolabile sull’apparecchio, senza utensili; rosone per cablaggio passante (disponibile come accessorio); collegamento elettrico degli apparecchi tramite sistema presa/spina; connettore (a L, a T o a X) disponibile come accessorio; collegamento dell'apparecchio ruotabile attorno al proprio asse, il che rende possibile realizzare qualsiasi angolo spaziale; profilo di alluminio estruso per migliorare il bilancio termico; riflettore ad alta lucentezza con design sfaccettato; Riflettore cromo scuro; caratteristiche di emissione diretta / indiretta; luce indiretta con chip dedicati e ottica lenticolare d’alta qualità, per una luminosità estensiva ed omogenea sul soffitto, con comandi separati;  UGR ≤ 13;   luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a 65° ≤ 1500 cd/m²;  colore della luce 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 1; 220-240 V;  incl. convertitore DALI-2; accessorio indicato a parte;  sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;   dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Generale: Soffitto, Sospeso, bianco puro, Reflector cromo scuro, RAL 9010, IP20, indiretto 2810 lm, diretto 1630 lm, totale 4440 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.61, MDER 0.55
Ottico: Reflector, symmetric, UGR ≤ 13, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Dati elettrici: DALI-2, 220-240 V,  sistema 42 W,  sistema 106 lm/W, classe isolamento 1, 2 DALI Addr., presa / presa
Dati fisici: lunghezza 1181 mm, larghezza 60 mm, altezza 60 mm, 2.8 kg

058-4134037B</LumText><LumText lang="12">Corps de luminaire en profil extrudé en aluminium ; forme extrêmement élancée (seulement Ø 60 mm) linéaire ; convertisseur intégré dans le corps de luminaire ; pour systèmes d’éclairage ; surface thermolaquée blanc pur ; pour montage suspendu (câble de suspension 1500 mm - oblique ou droit - comme accessoire) ; réglage en hauteur sans outil au luminaire ; cache-piton pour câblage continu (disponible comme accessoire) ; liaison électrique des lampes par système de prise/fiche ; connecteur (en L, T ou X) disponible comme accessoire ; le raccord du luminaire peut pivoter sur son propre axe offrant ainsi une palette infinie de configurations d’angle ; profil extrudé pour une meilleure gestion de la température ; réflecteur ultra-brillant avec optique à facettes ; Réflecteur chrome foncé ; caractéristique de rayonnement directe/indirecte ; dispositif d'éclairage indirect avec platines dédiées et optique de lentille de grande qualité pour un éclairage maximal et homogène du plafond, contrôlable séparément ;  UGR ≤ 13 ;   luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à 65° ≤ 1500 cd / m² ;  couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP1 ; 220-240 V ;  convertisseur DALI-2 inclus ; accessoires présentés séparément ;  source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;   dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Général: Plafond, Suspendu, blanc pur, Reflector chrome foncé, RAL 9010, IP20, Indirect 2810 lm, direct 1630 lm, total 4440 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.61, MDER 0.55
Optique: Reflector, symmetric, UGR ≤ 13, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrique: DALI-2, 220-240 V,  système 42 W,  système 106 lm/W, CP1, 2 DALI Addr., prise / prise
Physique: longueur 1181 mm, largeur 60 mm, hauteur 60 mm, 2.8 kg

058-4134037B</LumText><LumText lang="10">Cuerpo de lámpara de perfil extrusionado de aluminio; forma extremadamente esbelta (solo Ø 60 mm) lineal; convertidor integrado en el cuerpo luminoso; para sistemas de iluminación; superficie pintada al polvo en blanco puro; para montaje suspendido (cable de 1500 mm - oblicuo o recto - como accesorio); regulación de la altura sin necesitar herramientas; baldaquino para cableado pasante (disponible como accesorio); unión eléctrica de las luminarias con conexión macho/hembra; conector (en forma de L, T o X) disponible como accesorio; conexión de luminaria girable en su propio eje que permite la orientación en cualquier ángulo de la sala; perfil extruido para una mejor gestión del calor; reflector de alto brillo con óptica facetada; Reflector cromo oscuro; iluminación directa/indirecta; componente de luz indirecta con pletinas propias y una óptica de lente de alta calidad para una iluminación de techo máxima y homogénea dotada de control independiente;  UGR ≤ 13;   lámpara para el puesto de trabajo apta para pantallas según DIN EN 12464-1; luminancia por encima de 65° ≤ 1500 cd/m²;  color de luz 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V;  incluido convertidor DALI-2; el accesorio se menciona por separado;  fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;   mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

General: Techo, Suspendido, blanco puro, Reflector cromo oscuro, RAL 9010, IP20, indirecto 2810 lm, direct 1630 lm, total 4440 lm
LED: 3000 K, IRC ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.61, MDER 0.55
Óptico: Reflector, symmetric, UGR ≤ 13, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Eléctrico: DALI-2, 220-240 V,  sistema 42 W,  sistema 106 lm/W, CP1, 2 DALI Addr., toma / toma
Físico: longitud 1181 mm, ancho 60 mm, altura 60 mm, 2.8 kg

058-4134037B</LumText><LumText lang="07">Leuchtenkörper aus Aluminiumstrangpressprofil; extrem schlanke Bauform (nur Ø 60 mm) linear; Konverter im Leuchtenkörper integriert; für Lichtsysteme; Oberfläche Reinweiß pulverbeschichtet; für abgehängte Montage (1500mm Seilabhängung - schräg oder gerade - als Zubehör); werkzeuglose Höhenverstellung an der Leuchte; Baldachin für Weiterverdrahtung (als Zubehör erhältlich); elektrische Verbindung der Leuchten mittels Buchse/Stecker System; Verbinder (L-, T- oder X-Form) als Zubehör erhältlich; Leuchtenverbindung um eigene Achse drehbar, dadurch beliebige Raumwinkel realisierbar; Strangpressprofil für verbessertes Thermomanagement; hochglänzender Reflektor mit Facettenoptik; Reflektor Chrom dunkel; direkt/indirekte Abstrahlcharakteristik; Indirektlichtanteil mit eigenen Platinen und hochwertiger Linsenoptik für maximale, homogene Deckenaufhellung, separat steuerbar;  UGR ≤ 13;   bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²;  Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK1; 220-240 V;  inkl. DALI-2 Konverter; Zubehör wird separat angeführt;  Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;   Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Reinweiß, Reflector Chrom dunkel, RAL 9010, IP20, indirekt 2810 lm, direkt 1630 lm, gesamt 4440 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.61, MDER 0.55
Optisch: Reflector, symmetric, UGR ≤ 13, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Elektrisch: DALI-2, 220-240 V,  System 42 W,  System 106 lm/W, SK1, 2 DALI Addr., Buchse / Buchse
Abmessungen: Länge 1181 mm, Breite 60 mm, Höhe 60 mm, 2.8 kg

058-4134037B</LumText><LumText lang="09">Luminaire housing made of extruded aluminium profile; extremely slim design (only Ø 60 mm) linear; converter integrated into luminaire housing; for lighting systems; surface pure white powder coated; for suspended mounting (1500 mm cable suspension - oblique or straight - as an accessory); with integrated toolless suspension height adjustment on the luminaire; canopy for through wiring (available as an accessory); electrical connection of the luminaires via plug/socket system; connectors (L-, T- or X-shape) available as an accessory; luminaire connection rotatable around its own axis, which means that any spatial angle can be realized; extruded profile for improved thermal management; high gloss reflector with faceted design; Reflector dark chrome; direct/indirect illumination characteristic; indirect light component with integrated PC boards and high quality lens system for maximum, homogeneous ceiling illumination, separately controllable;  UGR ≤ 13;   VDU compatible workplace luminaire according to DIN EN 12464-1; luminance above 65° ≤ 1500 cd/m²;  light colour 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 90% of luminous flux after 50000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; degree of protection IP20; PC1; 220-240 V;  incl. DALI-2 converter; accessories are listed separately;  light source replaceable by an authorized professional;   control gear replaceable by an authorized professional;

General: Ceiling, Suspended, pure white, Reflector dark chrome, RAL 9010, IP20, indirect 2810 lm, direct 1630 lm, total 4440 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.61, MDER 0.55
Optical: Reflector, symmetric, UGR ≤ 13, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrical: DALI-2, 220-240 V,  system 42 W,  system 106 lm/W, PC1, 2 DALI Addr., socket / socket
Physical: length 1181 mm, width 60 mm, height 60 mm, 2.8 kg

058-4134037B</LumText><OrderNumber>058-4134037B</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>SETA 60 CONEX reflector D / I socket / socket suspended system  930 </Name>
        <ProdGroup>901</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>42</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD 930 6DAGI + SMD 930 6DAGK</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>42</Power>
            <LightFlux>4440</LightFlux>
            <ColorTemp>3000 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>1181.000</Length>
            <Width>60.000</Width>
            <Height>60.000</Height>
            <LumLength>900</LumLength>
            <LumWidth>36</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>5241bb71-cd0d-4d8b-95fd-2cf139c6f942.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
2
4
24
15
73
2.5
L20090B55D + L23001
SETA 60 CONEX reflector D / I socket / socket suspended system  930 
058-4134037B010
XAL__25_10__058-4134037B010.ldt
2025-10-17 / XAL Lab
1181.0
60.0
60.0
900
36
0
0
0
0
39
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD 930 6DAGI + SMD 930 6DAGK
4440
930/3000K
90
42
0.20521
0.23685
0.26467
0.30145
0.31479
0.33639
0.35014
0.36213
0.36588
0.37387
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
92.5
95
97.5
100
102.5
105
107.5
110
112.5
115
117.5
120
122.5
125
127.5
130
132.5
135
137.5
140
142.5
145
147.5
150
152.5
155
157.5
160
162.5
165
167.5
170
172.5
175
177.5
180
249.6352
252.8255
258.106
265.0768
272.3875
278.9281
284.0987
287.289
287.9291
284.6587
275.7778
258.4461
228.6031
188.069
146.7048
107.8709
71.7572
44.9545
29.283
20.282
14.2714
9.691
6.3006
3.9804
2.4803
1.5302
0.9001
0.46
0.19
0.07
0.02
0.01
0
0
0
0
0.36
11.9512
30.9031
50.3851
66.4067
79.358
90.6992
101.3802
111.6213
121.6223
131.5033
140.7842
149.9351
157.9359
165.5967
172.4674
177.5079
181.3683
182.9485
183.2285
181.9684
179.5981
177.0079
173.5075
169.8971
166.9368
163.7365
160.8562
158.136
155.8857
154.0555
152.8454
151.9653
151.6753
151.4053
151.4053
151.2753
249.6352
252.7555
258.036
264.8267
272.2275
279.4982
285.6588
289.9093
292.1895
290.5893
282.9486
268.5171
242.1044
202.7805
160.5462
120.8922
83.1684
52.5353
33.4234
22.5223
15.6716
10.7311
7.0107
4.4204
2.7303
1.6202
0.8701
0.4
0.15
0.05
0.02
0
0
0
0
0
0.33
12.9213
31.9832
50.0951
64.5265
76.3577
87.0688
97.4498
107.4508
117.3618
127.2628
136.4338
145.6347
153.9355
161.7163
168.577
173.9676
177.1079
178.548
178.9381
177.5079
175.4577
172.7474
169.8871
166.8068
164.2566
161.3263
158.866
156.5758
154.6656
153.0554
152.3154
151.6853
151.4453
151.4153
151.3753
151.2753
249.6352
252.4355
257.366
264.1467
272.3675
280.7683
288.5991
295.6698
300.5903
302.0405
298.7802
289.9493
273.2676
244.7347
204.1606
159.4561
117.4919
78.3979
46.4747
26.4027
15.4516
9.2209
5.4205
3.0703
1.6002
0.7501
0.31
0.11
0.04
0.01
0
0
0
0
0
0
0.38
14.3915
31.1731
44.5645
55.1456
64.7065
74.0975
83.5784
93.3494
103.1104
113.0614
123.0024
132.4634
141.7843
149.3551
155.7257
160.1862
162.9864
164.3066
164.5366
163.6565
162.4664
160.7562
159.1661
157.4159
156.1658
154.6756
153.4255
152.4654
151.7053
151.2453
151.0052
150.9852
151.0852
151.1653
151.3553
151.2753
249.6352
252.0354
256.6159
263.3766
271.6974
281.0784
290.4993
298.8202
305.3408
309.4212
309.0612
302.3505
289.1292
267.897
235.6538
190.2992
137.5639
90.9192
56.5757
32.0532
15.9916
7.3907
3.4203
1.6202
0.7701
0.33
0.13
0.05
0.02
0
0
0
0
0
0
0
0.36
11.4312
21.0721
28.3029
35.2536
42.6343
50.8751
60.0161
70.0271
80.5781
91.3192
101.5502
111.0112
119.112
126.1427
131.5233
135.7737
138.694
140.5142
141.6143
142.7344
143.4845
143.8245
144.3346
145.0846
145.3347
145.8847
146.4448
147.0448
147.7949
148.615
149.3351
149.9351
150.5952
151.0352
151.2753
151.2753
249.6352
251.7254
255.9058
262.1565
269.8872
278.4781
287.359
295.2598
300.6903
302.4205
298.3301
286.4789
265.5768
233.1935
193.2595
155.6257
121.9923
87.5788
54.6655
30.9131
17.2917
9.861
5.6106
3.1303
1.7202
0.8801
0.42
0.19
0.07
0.02
0.01
0
0
0
0
0
0.22
4.9605
9.0209
13.1713
18.4619
25.1425
33.0533
41.7442
50.8451
59.836
68.5569
76.7978
84.4885
91.4592
97.8299
103.1804
108.0009
111.9813
115.4717
118.572
121.6823
124.9526
127.8829
130.3732
132.7734
135.7537
138.1839
140.2442
142.5844
144.4246
146.1548
147.8049
149.105
150.1252
150.8252
151.1953
151.2753
249.6352
251.5854
255.4258
261.0663
267.887
275.2878
282.2985
287.779
290.5093
288.3491
279.2482
260.3963
228.5631
189.6891
154.9056
124.2525
91.7493
60.5461
38.2439
25.1825
17.3217
11.7912
7.7108
4.9205
3.1303
2.0202
1.3301
0.8601
0.5301
0.28
0.11
0.04
0.01
0
0
0
0.15
3.2503
7.0307
12.2012
18.1518
24.5125
31.0031
37.6838
44.4245
51.2452
57.9258
64.5465
70.7971
76.7277
82.2083
87.3388
92.1093
96.9098
101.4702
105.8707
110.1111
114.1815
118.2819
122.3023
126.4628
130.5232
134.1635
137.0138
139.7141
142.5844
144.9746
146.8748
148.535
149.7751
150.6852
151.1453
151.2753
249.6352
251.5354
255.2058
260.6363
267.467
274.7077
281.7484
287.269
289.4492
286.6289
276.7979
255.5658
221.2323
183.3685
150.8752
119.392
84.5985
54.1655
34.6235
23.3924
16.2416
11.0111
7.2007
4.6605
3.0603
2.0702
1.4201
0.9801
0.6701
0.42
0.24
0.12
0.04
0.02
0
0
0.14
3.6604
7.3507
12.0312
17.4818
23.4324
29.753
36.2037
42.8143
49.205
55.5756
61.8162
67.7468
73.4774
79.128
84.5485
89.9591
95.0896
100.3401
105.3606
110.3911
115.2416
119.8121
124.4526
128.673
132.4334
135.9737
139.3041
142.0443
144.2346
146.0347
147.5049
148.605
149.6851
150.6052
151.2053
151.2753

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>5241bb71-cd0d-4d8b-95fd-2cf139c6f942.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 24592 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CAD5241bb71-cd0d-4d8b-95fd-2cf139c6f942.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 30088 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
