<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Surface / Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Surface / Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Surface / Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Surface / Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Surface / Suspended</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Corpo faro in profilo in alluminio estruso; modello spigoloso; per sistemi di illuminazione continui; testata finale in alluminio impermeabile alla luce (disponibile come accessorio); senza viti a vista; superficie verniciata a polveri nero intenso; montaggio a plafone o sospensione (fune di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; profilo apparecchio preassemblabile; binario elettrificato premontato per l’alimentazione nel profilo; presa di tens. per inserto lum. sul binario elettr.; componenti faro restanti montabili senza attrezzi; inserto luce LED costituito da alluminio verniciato altamente riflettente per una migliore gestione termica; colore della luce 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica;    grado protezione IP20; classe isolamento 1; 220-240 V;  cablaggio interno apparecchio senza alogeni; incl. convertitore DALI-2; accessorio indicato a parte;  sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;   dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Generale: Soffitto, Superficie / Sospeso, nero intenso, RAL 9005, IP20, 2000 lm, 2000 lm/m
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Ottico: Microprismatic, microprismatic, UGR ≤ 22, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Dati elettrici: DALI-2, 220-240 V,  sistema 18.5 W,  sistema 108 lm/W, classe isolamento 1, 1 DALI Addr., 18 W/m
Dati fisici: lunghezza 1000 mm, larghezza 40 mm, altezza 65 mm, 2.56 kg, L (mm): 500 - 1000, spezzabile ogni 62,5 mm

042-012F137 006-4210010Z 042-1002018 500mm</LumText><LumText lang="12">Corps de luminaire en profil extrudé en aluminium ; modèle polygonal ; pour systèmes d’éclairage continus ; couvercle d'extrémité opaque en aluminium (disponible comme accessoire) ; pas de vis visibles ; surface thermolaquée noir profond ; pour montage au plafond en saillie ou pour montage suspendu (câble de suspension 1500 mm comme accessoire) ; réglage en hauteur sans outil ; profilé de luminaire pouvant être monté à l'avance ; rail d’alimentation prémonté pour l'alim. en tension dans le profilé ; prélèvement de tension de l'insert sur le rail d’alim. ; les composants d’éclairage restants peuvent se monter sans outil ; module d'éclairage LED composé d’aluminium laqué hautement réfléchissant pour une meilleure gestion thermique ; couleur de lumière 4000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ;    indice de protection IP20 ; CP1 ; 220-240 V ;  câblage interne au luminaire sans halogène ; convertisseur DALI-2 inclus ; accessoires présentés séparément ;  source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;   dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Général: Plafond, Surface / Suspendu, noir profond, RAL 9005, IP20, 2000 lm, 2000 lm/m
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Optique: Microprismatic, microprismatic, UGR ≤ 22, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Electrique: DALI-2, 220-240 V,  système 18.5 W,  système 108 lm/W, CP1, 1 DALI Addr., 18 W/m
Physique: longueur 1000 mm, largeur 40 mm, hauteur 65 mm, 2.56 kg, L (mm): 500 - 1000, sécable tous les 62,5mm

042-012F137 006-4210010Z 042-1002018 500mm</LumText><LumText lang="10">Cuerpo de lámpara de perfil extrusionado de aluminio; versión angular; para sistemas de iluminación continuos; tapa terminal con cierre estanco a la luz de aluminio (disponible como accesorio); ningún tornillo visible; superficie pintada al polvo en negro intenso; para montaje superpuesto en el techo o para montaje suspendido (cable de 1500 mm como accesorio); altura regulable sin herramientas; perfil de luminaria premontable; carril eléctrico premont. para suministro de corr. en perfil de lumin.; toma de corr. para inserto lumin. en carril eléctrico; resto de componentes de lámpara montables sin herramienta; suplemento de luz LED compuesto aluminio lacado altamente reflectante para una gestión térmica mejorada; color de luz 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color;    grado de protección IP20; CP1; 220-240 V;  cableado interno de la lámpara libre de halógenos; incluido convertidor DALI-2; el accesorio se menciona por separado;  fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;   mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

General: Techo, Superficie / Suspendido, negro intenso, RAL 9005, IP20, 2000 lm, 2000 lm/m
LED: 4000 K, IRC ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Óptico: Microprismatic, microprismatic, UGR ≤ 22, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Eléctrico: DALI-2, 220-240 V,  sistema 18.5 W,  sistema 108 lm/W, CP1, 1 DALI Addr., 18 W/m
Físico: longitud 1000 mm, ancho 40 mm, altura 65 mm, 2.56 kg, L (mm): 500 - 1000, rompible cada 62,5 mm

042-012F137 006-4210010Z 042-1002018 500mm</LumText><LumText lang="07">Leuchtenkörper aus Aluminiumstrangpressprofil; kantige Ausführung; für durchgehende Lichtsysteme; lichtdicht abschließende Enddeckel aus Aluminium (als Zubehör erhältlich); keine sichtbaren Schrauben; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; für Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (1500mm Seilabhängung als Zubehör); werkzeuglose Höhenverstellung; Leuchtenprofil vorab montierbar; vormontierte Stromschiene zur Spannungsversorgung im Leuchtenprofil; Lichteinsatz-Spannungsabgriff an der Stromschiene; restliche Leuchtenkomponenten werkzeuglos montierbar; LED Lichteinsatz bestehend aus hochreflektierend lackiertem Aluminium für verbessertes Thermomanagement; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe;    Schutzart IP20; SK1; 220-240 V;  leuchteninterne Verdrahtung halogenfrei; inkl. DALI-2 Konverter; Zubehör wird separat angeführt;  Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;   Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau / Abgehängt, Tiefschwarz, RAL 9005, IP20, 2000 lm, 2000 lm/m
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Optisch: Microprismatic, microprismatic, UGR ≤ 22, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Elektrisch: DALI-2, 220-240 V,  System 18.5 W,  System 108 lm/W, SK1, 1 DALI Addr., 18 W/m
Abmessungen: Länge 1000 mm, Breite 40 mm, Höhe 65 mm, 2.56 kg, L (mm): 500 - 1000, alle 62.5mm brechbar

042-012F137 006-4210010Z 042-1002018 500mm</LumText><LumText lang="09">Luminaire housing made of extruded aluminium profile; angular design; for continuous lighting systems; light tight final end caps made of aluminium (available as an accessory); no visible screws; surface jet black powder coated; for ceiling surface mounting or suspended mounting (1500 mm cable suspension as an accessory); height adjustment without tools; luminaire profile can be pre-mounted; pre-assembled power rail for power supply in luminaire profile; voltage tap of the light inset on the power rail; remaining lamp components mounted without tools; LED light inset consisting of highly reflective lacquered aluminium for improved thermal management; light colour 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 90% of luminous flux after 50000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI;    degree of protection IP20; PC1; 220-240 V;  internal wiring in light halogen free; incl. DALI-2 converter; accessories are listed separately;  light source replaceable by an authorized professional;   control gear replaceable by an authorized professional;

General: Ceiling, Surface / Suspended, jet black, RAL 9005, IP20, 2000 lm, 2000 lm/m
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Optical: Microprismatic, microprismatic, UGR ≤ 22, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Electrical: DALI-2, 220-240 V,  system 18.5 W,  system 108 lm/W, PC1, 1 DALI Addr., 18 W/m
Physical: length 1000 mm, width 40 mm, height 65 mm, 2.56 kg, L (mm): 500 - 1000, breakable every 62.5mm

042-012F137 006-4210010Z 042-1002018 500mm</LumText><OrderNumber>042-012F137 006-4210010Z 042-1002018 500mm</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>MINO 40 flex high lumen ceiling / suspended system  940 P 500mm (500mm)</Name>
        <ProdGroup>904</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>9.6</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD 940 6DAAX</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>9.6</Power>
            <LightFlux>1000</LightFlux>
            <ColorTemp>4000 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>500.000</Length>
            <Width>40.000</Width>
            <Height>65.000</Height>
            <LumLength>500</LumLength>
            <LumWidth>40</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>3d66f023-8333-41aa-a413-605cd16b4842.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
2
4
24
15
37
2.5
L23079ADE12E22FM
MINO 40 flex high lumen ceiling / suspended system  940 P 500mm (500mm)
042-012F137010 006-4210010Z 042-1002018
XAL__26_02__042-012F137010_006-4210010Z_042-1002018_500mm.ldt
2026-02-26 / XAL Lab
500.0
40.0
65.0
500
40
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD 940 6DAAX
1000
940/4000K
90
9.6
0.4004
0.50049
0.57176
0.65855
0.71097
0.77117
0.81937
0.85884
0.88402
0.90856
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
545.1282
543.2118
539.2592
532.8812
524.2274
513.8868
501.3503
486.9273
471.3266
454.6478
436.9909
418.5654
399.4812
379.4388
358.6378
335.8006
309.8193
279.7057
246.5579
213.2503
182.1486
154.2509
129.4973
107.8678
88.9333
72.6239
58.9894
47.8503
38.7074
30.952
24.0549
17.7567
12.1073
7.446
3.9526
1.7467
0.6488
545.1282
543.3316
539.5487
533.3004
524.4969
514.0565
501.7695
487.5861
472.6042
456.7439
439.4363
421.2105
402.3159
382.1836
360.5342
336.9684
309.1605
274.5953
234.7799
195.244
160.2396
131.2839
108.1573
90.151
76.5565
65.9564
56.9832
48.4791
40.0849
32.0399
24.5739
17.8665
12.1173
7.446
3.9526
1.7268
0.6288
545.1282
543.4813
539.6086
533.7595
525.6547
515.3041
503.3066
490.0015
475.7582
459.8481
442.6802
424.8337
405.9691
385.8967
363.7981
339.2741
310.1187
272.4294
228.352
185.2627
148.0425
117.9489
94.5727
77.0755
64.2396
54.6176
47.0618
40.6837
34.7848
29.0256
23.1865
17.3774
11.9975
7.4261
3.9726
1.7467
0.6388
545.1282
543.2917
539.9779
534.5081
526.8625
517.5399
506.5106
493.3453
478.6828
462.7726
445.5748
427.5486
408.3346
387.9029
366.2834
342.9172
315.2291
279.6159
238.0438
197.2104
161.3975
131.5035
107.3488
88.6538
74.6301
64.1498
55.6257
47.5309
39.2963
31.3313
24.0849
17.6968
12.1173
7.466
3.9726
1.7168
0.6089
545.1282
543.3715
540.2274
534.8675
527.7208
518.9173
508.2973
495.7807
481.5973
466.1363
449.0882
430.5131
411.4687
391.8555
370.6353
346.9098
319.7407
287.9403
252.1075
216.2247
183.4661
154.74
130.1261
108.7861
89.7518
72.9932
58.9096
47.5409
38.2084
30.3431
23.8553
17.9663
12.3469
7.5858
4.0324
1.7367
0.6188
545.1282
542.9922
539.7383
534.7477
527.9105
519.3665
509.1057
497.4975
484.5318
470.039
453.4002
435.1643
415.621
394.9597
373.2803
349.7544
322.6253
287.4213
244.2622
201.2128
164.2022
133.889
109.6644
90.8996
76.836
66.1061
56.9632
48.539
40.2645
32.1198
24.7536
18.2159
12.4367
7.6856
4.1023
1.7767
0.6288
545.1282
542.9822
539.4888
534.2486
527.2417
518.5081
508.6067
497.9866
486.2885
473.8119
460.0377
444.397
427.5686
409.0533
387.8231
363.1793
333.7943
294.7375
246.0987
197.6096
156.6464
124.2571
99.0244
79.8304
65.9564
55.9352
47.9102
41.3325
35.5833
29.7742
23.9052
18.126
12.6164
7.9251
4.292
1.8565
0.6588

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>3d66f023-8333-41aa-a413-605cd16b4842.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 33484 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CAD3d66f023-8333-41aa-a413-605cd16b4842.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 23080 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
