<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Showcase Standing</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Showcase Standing</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Showcase Standing</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Showcase Standing</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Showcase Standing</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Lampada rettangolare miniaturizzata in alluminio; modello spigoloso; verniciatura in nero catrame; montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi pali (Pole) meccanici ed elettrici - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); pellicola appositamente tarata per una distribuzione asimmetrica della luce; colore della luce 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 97; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 24 V;  accessorio indicato a parte;  sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Generale: Illuminazione per vetrine, Piantana, nero catrame, RAL 9021, IP20, 944 lm, 1390 lm/m, inserto ottico 93 lm/W
LED: 4000 K, CRI ≥ 97, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 96, R{1-15}: 98, MR 0.86, MDER 0.78
Ottico: asymmetric
Dati elettrici: excl. driver, 24 V, apparecchio 13.4 W, inserto ottico 10.2 W, classe isolamento 3, 20 W/m, 24 V
Dati fisici: lunghezza 730 mm, larghezza 9 mm, altezza 9 mm, quadrato

011-129AT118A</LumText><LumText lang="12">Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en noir goudron ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; film spécialement calculé pour une répartition asymétrique de la lumière ; couleur de lumière 4000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 97 ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ;  accessoires présentés séparément ;  source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Général: Éclairage de vitrine, Sur pied, noir goudron, RAL 9021, IP20, 944 lm, 1390 lm/m, insert optique 93 lm/W
LED: 4000 K, CRI ≥ 97, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 96, R{1-15}: 98, MR 0.86, MDER 0.78
Optique: asymmetric
Electrique: sans driver, 24 V, luminaire 13.4 W, insert optique 10.2 W, CP3, 20 W/m, 24 V
Physique: longueur 730 mm, largeur 9 mm, hauteur 9 mm, carré

011-129AT118A</LumText><LumText lang="10">Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en negro alquitrán; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); lámina de diseño especial para una distribución de la luz asimétrica; color de luz 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 97; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V;  el accesorio se menciona por separado;  fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

General: Vitrina, De pie, negro alquitrán, RAL 9021, IP20, 944 lm, 1390 lm/m, inserto óptico 93 lm/W
LED: 4000 K, IRC ≥ 97, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 96, R{1-15}: 98, MR 0.86, MDER 0.78
Óptico: asymmetric
Eléctrico: driver no incluido, 24 V, fijación 13.4 W, inserto óptico 10.2 W, CP3, 20 W/m, 24 V
Físico: longitud 730 mm, ancho 9 mm, altura 9 mm, cuadrado

011-129AT118A</LumText><LumText lang="07">Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Teerschwarz lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); speziell berechnete Folie zur asymmetrischen Lichtverteilung; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 97; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V;  Zubehör wird separat angeführt;  Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Vitrinenbeleuchtung, Stehend, Teerschwarz, RAL 9021, IP20, 944 lm, 1390 lm/m, Optischer Einsatz 93 lm/W
LED: 4000 K, CRI ≥ 97, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 96, R{1-15}: 98, MR 0.86, MDER 0.78
Optisch: asymmetric
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 13.4 W, Optischer Einsatz 10.2 W, SK3, 20 W/m, 24 V
Abmessungen: Länge 730 mm, Breite 9 mm, Höhe 9 mm, quadratisch

011-129AT118A</LumText><LumText lang="09">Miniature rectangular lamp made of aluminium; angular design; surface lacquered in tar black; plug and play electrical connector system for toolless mounting; different mechanical and electrical poles available - for flexible system design (available as an accessory); specially computed foil for asymmetrical light distribution; light colour 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 97; min. 85% of luminous flux after 50000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; light inset rotatable; degree of protection IP20; PC3; 24 V;  accessories are listed separately;  light source replaceable by an authorized professional;

General: Showcase, Standing, tar black, RAL 9021, IP20, 944 lm, 1390 lm/m, optical inset 93 lm/W
LED: 4000 K, CRI ≥ 97, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 96, R{1-15}: 98, MR 0.86, MDER 0.78
Optical: asymmetric
Electrical: excl. driver, 24 V, fixture 13.4 W, optical inset 10.2 W, PC3, 20 W/m, 24 V
Physical: length 730 mm, width 9 mm, height 9 mm, square

011-129AT118A</LumText><OrderNumber>011-129AT118A</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>FINA SUPPORT lead  940 A 730mm</Name>
        <ProdGroup>1355</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>13.4</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD 940 6BWG</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>13.4</Power>
            <LightFlux>944</LightFlux>
            <ColorTemp>4000 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>97</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>730.000</Length>
            <Width>9.000</Width>
            <Height>9.000</Height>
            <LumLength>680</LumLength>
            <LumWidth>1</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>844447ad-4b95-42b9-a487-12a70b0cdc7d.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
2
2
24
15
73
2.5
L23013EF
FINA SUPPORT lead  940 A 730mm
011-129AT118A000
XAL__26_01__011-129AT118A000.ldt
2026-01-22 / XAL Lab
730.0
9.0
9.0
680
1
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD 940 6BWG
944
940/4000K
97
13.4
0.39244
0.47114
0.5474
0.63914
0.68602
0.75396
0.80327
0.84385
0.87101
0.89848
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
92.5
95
97.5
100
102.5
105
107.5
110
112.5
115
117.5
120
122.5
125
127.5
130
132.5
135
137.5
140
142.5
145
147.5
150
152.5
155
157.5
160
162.5
165
167.5
170
172.5
175
177.5
180
437.5
493.96
553.5
609.58
660.83
697.71
714.05
713.69
691.23
651.62
597.05
531.8
458.06
381.07
309.45
245.93
196.48
161
135.7
117.39
103.98
93.28
83.53
75.32
67.53
59.8
52.38
44.62
37.05
30.3
24.6
20.58
17.26
12.59
6.34
0.07
0
0
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
491.92
549.46
605.6
655.21
692.42
714.83
716.46
700.31
667.78
620.05
559.41
488
411.92
338.2
272.51
218.15
177
147.23
125.62
110.12
97.53
86.9
77.83
69.34
61.18
53.54
45.66
38.08
31.14
25.16
20.58
16.91
12.82
6.48
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
485.64
538.15
590.64
638.57
677.67
704.53
714.57
708.78
686.8
652.6
605.08
547.16
482.92
413.85
346.57
283.73
230.64
188.4
156.39
132.71
113.99
99.37
86.5
75.5
65.83
56.58
47.82
39.99
32.54
25.88
20.13
15.75
12.35
6.7
0.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
476.03
519.42
564.82
606.11
639.31
664.26
682.35
689.95
684.89
672.03
647.35
614.76
571.16
520.82
466.48
406.63
349.18
294.44
245.63
205.48
173.55
146.9
124.95
106.99
91.6
77.71
65.01
53.83
43.23
33.73
25.23
17.84
11.59
6.96
0.89
0
0
0
0
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
463.42
493.62
526.76
553.93
576.89
597.67
615.19
625.83
633.23
632.63
624.46
614.97
596.72
569.81
538.48
504.04
465.25
422.7
376.63
330.75
286.46
245.57
209.55
178.45
151.22
127.43
106.29
86.9
69.38
53.8
39.92
27.45
16.71
7.9
2.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
450.11
464.28
480.84
492.95
502.24
509.14
516.09
519.52
518.5
515.87
512.61
506.21
494.98
480.19
461.05
438.89
415.96
389.06
361.71
331.79
301.04
269.5
236.89
204.14
171.71
142.39
116.13
92.99
72.79
55.08
40.11
27.42
16.83
8.43
3.02
0.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
436.65
434.66
431.32
428.25
422.49
415.98
408.74
400.72
390.4
379.69
367.24
354.68
340.15
325.37
310.78
295.67
280.53
263.46
246.56
228.14
209.73
190.34
169.79
149.76
129.54
111.06
93.31
76.56
60.4
46.19
33.71
22.88
13.85
6.76
1.91
0.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
424.09
408.59
389.04
372.25
355.71
339.02
320.4
302.67
286.77
272.34
258.05
242.62
228.35
214.91
201.95
189.72
177.21
165.66
154.48
143.61
133.33
122.68
112.04
100.62
89.83
78.97
68.66
58.28
48.01
37.74
28.18
19.62
12.37
6.51
2.62
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
413.06
385.32
356.29
329.51
306.26
285.56
268.69
255.07
242.59
231.47
222.22
212.18
200.97
190.42
180.16
170.34
161.07
151.2
140.5
129.37
119.47
110.57
101.33
91.25
80.74
70.16
60.21
51.19
42.26
33.33
24.69
16.85
10.16
5.8
1.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
403.42
366.61
330.68
300.56
278.27
262.06
250.45
241.32
232.5
223.99
215.44
207.51
199.13
191.05
182.64
173.3
163.54
154.85
146.91
137.48
127.76
117.37
106.61
96.68
86.97
76.56
65.55
54.45
43.57
33.12
23.17
14.9
9.67
5.65
0.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
396.02
353.34
314.3
285.28
265.94
253.31
245.23
237.99
230.38
223.31
215.97
209.47
201.95
193.83
185.4
178.16
170.77
161.45
151.92
142.37
131.78
121.67
111.73
100.19
88.66
76.58
64.49
52.91
41.69
30.77
21.24
14.61
10.62
5.05
0.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
391.47
344.76
305.62
279.18
262.92
253.37
245.8
238.39
231.52
225.15
218.42
211.81
203.65
195.55
189.03
181.52
172.38
162.91
154.08
144.74
135.77
126.56
116.31
105.82
94.68
83.26
71.77
59.05
44.86
31.54
20.92
15.18
10.6
4.57
0.02
0
0
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
389.94
341.87
302.82
276.92
262.49
254.3
247.19
240.18
233.98
227.72
222.1
215.01
206.98
200.23
192.69
184.15
176.1
166.64
157.63
149.81
140.77
132.06
121.85
111.76
100.78
89.32
76.85
61.83
46.09
31.58
21.29
15.86
10.9
4.66
0.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>844447ad-4b95-42b9-a487-12a70b0cdc7d.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 33124 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CAD844447ad-4b95-42b9-a487-12a70b0cdc7d.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 27312 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
