<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Showcase Standing</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Showcase Standing</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Showcase Standing</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Showcase Standing</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Showcase Standing</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Lampada rettangolare miniaturizzata in alluminio; modello spigoloso; verniciatura in alluminio bianco; montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi pali (Pole) meccanici ed elettrici - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); pellicola appositamente tarata per una distribuzione asimmetrica della luce; colore della luce 3500 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 97; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 24 V;  accessorio indicato a parte;  sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Generale: Illuminazione per vetrine, Piantana, alluminio bianco, RAL 9006, IP20, 1180 lm, 1390 lm/m, inserto ottico 93 lm/W
LED: 3500 K, CRI ≥ 97, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 97, R{1-15}: 96, MR 0.71, MDER 0.64
Ottico: asymmetric
Dati elettrici: excl. driver, 24 V, apparecchio 16.7 W, inserto ottico 12.7 W, classe isolamento 3, 20 W/m, 24 V
Dati fisici: lunghezza 905 mm, larghezza 9 mm, altezza 9 mm, quadrato 30°

011-139AY216A</LumText><LumText lang="12">Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en aluminium blanc ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; film spécialement calculé pour une répartition asymétrique de la lumière ; couleur de lumière 3500 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 97 ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ;  accessoires présentés séparément ;  source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Général: Éclairage de vitrine, Sur pied, aluminium blanc, RAL 9006, IP20, 1180 lm, 1390 lm/m, insert optique 93 lm/W
LED: 3500 K, CRI ≥ 97, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 97, R{1-15}: 96, MR 0.71, MDER 0.64
Optique: asymmetric
Electrique: sans driver, 24 V, luminaire 16.7 W, insert optique 12.7 W, CP3, 20 W/m, 24 V
Physique: longueur 905 mm, largeur 9 mm, hauteur 9 mm, carré 30°

011-139AY216A</LumText><LumText lang="10">Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en aluminio blanco; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); lámina de diseño especial para una distribución de la luz asimétrica; color de luz 3500 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 97; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V;  el accesorio se menciona por separado;  fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

General: Vitrina, De pie, aluminio blanco, RAL 9006, IP20, 1180 lm, 1390 lm/m, inserto óptico 93 lm/W
LED: 3500 K, IRC ≥ 97, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 97, R{1-15}: 96, MR 0.71, MDER 0.64
Óptico: asymmetric
Eléctrico: driver no incluido, 24 V, fijación 16.7 W, inserto óptico 12.7 W, CP3, 20 W/m, 24 V
Físico: longitud 905 mm, ancho 9 mm, altura 9 mm, cuadrado 30°

011-139AY216A</LumText><LumText lang="07">Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weiß Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); speziell berechnete Folie zur asymmetrischen Lichtverteilung; Lichtfarbe 3500 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 97; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V;  Zubehör wird separat angeführt;  Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Vitrinenbeleuchtung, Stehend, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, 1180 lm, 1390 lm/m, Optischer Einsatz 93 lm/W
LED: 3500 K, CRI ≥ 97, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 97, R{1-15}: 96, MR 0.71, MDER 0.64
Optisch: asymmetric
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 16.7 W, Optischer Einsatz 12.7 W, SK3, 20 W/m, 24 V
Abmessungen: Länge 905 mm, Breite 9 mm, Höhe 9 mm, quadratisch 30°

011-139AY216A</LumText><LumText lang="09">Miniature rectangular lamp made of aluminium; angular design; surface lacquered in white aluminium; plug and play electrical connector system for toolless mounting; different mechanical and electrical poles available - for flexible system design (available as an accessory); specially computed foil for asymmetrical light distribution; light colour 3500 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 97; min. 85% of luminous flux after 50000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; light inset rotatable; degree of protection IP20; PC3; 24 V;  accessories are listed separately;  light source replaceable by an authorized professional;

General: Showcase, Standing, white aluminium, RAL 9006, IP20, 1180 lm, 1390 lm/m, optical inset 93 lm/W
LED: 3500 K, CRI ≥ 97, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 97, R{1-15}: 96, MR 0.71, MDER 0.64
Optical: asymmetric
Electrical: excl. driver, 24 V, fixture 16.7 W, optical inset 12.7 W, PC3, 20 W/m, 24 V
Physical: length 905 mm, width 9 mm, height 9 mm, square 30°

011-139AY216A</LumText><OrderNumber>011-139AY216A</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>FINA SUPPORT lead 30°  935 A 905mm</Name>
        <ProdGroup>1355</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>16.7</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD 935 6BWI</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>16.7</Power>
            <LightFlux>1180</LightFlux>
            <ColorTemp>3500 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>97</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>905.000</Length>
            <Width>9.000</Width>
            <Height>9.000</Height>
            <LumLength>850</LumLength>
            <LumWidth>1</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>1211d5dd-bf65-4342-bf9f-21e17217d8ab.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
2
2
24
15
73
2.5
L23013EF
FINA SUPPORT lead 30°  935 A 905mm
011-139AY216A000
XAL__26_01__011-139AY216A000.ldt
2026-01-21 / XAL Lab
905.0
9.0
9.0
850
1
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD 935 6BWI
1180
935/3500K
97
16.7
0.39244
0.47114
0.5474
0.63914
0.68602
0.75396
0.80327
0.84385
0.87101
0.89848
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
92.5
95
97.5
100
102.5
105
107.5
110
112.5
115
117.5
120
122.5
125
127.5
130
132.5
135
137.5
140
142.5
145
147.5
150
152.5
155
157.5
160
162.5
165
167.5
170
172.5
175
177.5
180
437.5
493.96
553.5
609.58
660.83
697.71
714.05
713.69
691.23
651.62
597.05
531.8
458.06
381.07
309.45
245.93
196.48
161
135.7
117.39
103.98
93.28
83.53
75.32
67.53
59.8
52.38
44.62
37.05
30.3
24.6
20.58
17.26
12.59
6.34
0.07
0
0
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
491.92
549.46
605.6
655.21
692.42
714.83
716.46
700.31
667.78
620.05
559.41
488
411.92
338.2
272.51
218.15
177
147.23
125.62
110.12
97.53
86.9
77.83
69.34
61.18
53.54
45.66
38.08
31.14
25.16
20.58
16.91
12.82
6.48
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
485.64
538.15
590.64
638.57
677.67
704.53
714.57
708.78
686.8
652.6
605.08
547.16
482.92
413.85
346.57
283.73
230.64
188.4
156.39
132.71
113.99
99.37
86.5
75.5
65.83
56.58
47.82
39.99
32.54
25.88
20.13
15.75
12.35
6.7
0.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
476.03
519.42
564.82
606.11
639.31
664.26
682.35
689.95
684.89
672.03
647.35
614.76
571.16
520.82
466.48
406.63
349.18
294.44
245.63
205.48
173.55
146.9
124.95
106.99
91.6
77.71
65.01
53.83
43.23
33.73
25.23
17.84
11.59
6.96
0.89
0
0
0
0
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
463.42
493.62
526.76
553.93
576.89
597.67
615.19
625.83
633.23
632.63
624.46
614.97
596.72
569.81
538.48
504.04
465.25
422.7
376.63
330.75
286.46
245.57
209.55
178.45
151.22
127.43
106.29
86.9
69.38
53.8
39.92
27.45
16.71
7.9
2.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
450.11
464.28
480.84
492.95
502.24
509.14
516.09
519.52
518.5
515.87
512.61
506.21
494.98
480.19
461.05
438.89
415.96
389.06
361.71
331.79
301.04
269.5
236.89
204.14
171.71
142.39
116.13
92.99
72.79
55.08
40.11
27.42
16.83
8.43
3.02
0.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
436.65
434.66
431.32
428.25
422.49
415.98
408.74
400.72
390.4
379.69
367.24
354.68
340.15
325.37
310.78
295.67
280.53
263.46
246.56
228.14
209.73
190.34
169.79
149.76
129.54
111.06
93.31
76.56
60.4
46.19
33.71
22.88
13.85
6.76
1.91
0.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
424.09
408.59
389.04
372.25
355.71
339.02
320.4
302.67
286.77
272.34
258.05
242.62
228.35
214.91
201.95
189.72
177.21
165.66
154.48
143.61
133.33
122.68
112.04
100.62
89.83
78.97
68.66
58.28
48.01
37.74
28.18
19.62
12.37
6.51
2.62
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
413.06
385.32
356.29
329.51
306.26
285.56
268.69
255.07
242.59
231.47
222.22
212.18
200.97
190.42
180.16
170.34
161.07
151.2
140.5
129.37
119.47
110.57
101.33
91.25
80.74
70.16
60.21
51.19
42.26
33.33
24.69
16.85
10.16
5.8
1.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
403.42
366.61
330.68
300.56
278.27
262.06
250.45
241.32
232.5
223.99
215.44
207.51
199.13
191.05
182.64
173.3
163.54
154.85
146.91
137.48
127.76
117.37
106.61
96.68
86.97
76.56
65.55
54.45
43.57
33.12
23.17
14.9
9.67
5.65
0.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
396.02
353.34
314.3
285.28
265.94
253.31
245.23
237.99
230.38
223.31
215.97
209.47
201.95
193.83
185.4
178.16
170.77
161.45
151.92
142.37
131.78
121.67
111.73
100.19
88.66
76.58
64.49
52.91
41.69
30.77
21.24
14.61
10.62
5.05
0.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
391.47
344.76
305.62
279.18
262.92
253.37
245.8
238.39
231.52
225.15
218.42
211.81
203.65
195.55
189.03
181.52
172.38
162.91
154.08
144.74
135.77
126.56
116.31
105.82
94.68
83.26
71.77
59.05
44.86
31.54
20.92
15.18
10.6
4.57
0.02
0
0
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437.5
389.94
341.87
302.82
276.92
262.49
254.3
247.19
240.18
233.98
227.72
222.1
215.01
206.98
200.23
192.69
184.15
176.1
166.64
157.63
149.81
140.77
132.06
121.85
111.76
100.78
89.32
76.85
61.83
46.09
31.58
21.29
15.86
10.9
4.66
0.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>1211d5dd-bf65-4342-bf9f-21e17217d8ab.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 29200 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CAD1211d5dd-bf65-4342-bf9f-21e17217d8ab.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 27312 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
