<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Showcase Standing</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Showcase Standing</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Showcase Standing</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Showcase Standing</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Showcase Standing</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Lampada rettangolare miniaturizzata in alluminio; modello spigoloso; verniciatura in alluminio bianco; montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi pali (Pole) meccanici ed elettrici - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); diffusore satinato in PMMA a illuminazione assolutamente omogenea; colore della luce 3500 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 24 V;  accessorio indicato a parte;  sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Generale: Illuminazione per vetrine, Piantana, alluminio bianco, RAL 9006, IP20, 1150 lm, 1210 lm/m, inserto ottico 81 lm/W
LED: 3500 K, CRI ≥ 97, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 97, R{1-15}: 96, MR 0.71, MDER 0.64
Ottico: Opal, opal (lambertsch)
Dati elettrici: excl. driver, 24 V, apparecchio 18.7 W, inserto ottico 14.2 W, classe isolamento 3, 20 W/m, 24 V
Dati fisici: lunghezza 1010 mm, larghezza 9 mm, altezza 9 mm, quadrato

011-129BB216O</LumText><LumText lang="12">Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en aluminium blanc ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; cache PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ; couleur de lumière 3500 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 97 ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ;  accessoires présentés séparément ;  source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Général: Éclairage de vitrine, Sur pied, aluminium blanc, RAL 9006, IP20, 1150 lm, 1210 lm/m, insert optique 81 lm/W
LED: 3500 K, CRI ≥ 97, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 97, R{1-15}: 96, MR 0.71, MDER 0.64
Optique: Opal, opal (lambertsch)
Electrique: sans driver, 24 V, luminaire 18.7 W, insert optique 14.2 W, CP3, 20 W/m, 24 V
Physique: longueur 1010 mm, largeur 9 mm, hauteur 9 mm, carré

011-129BB216O</LumText><LumText lang="10">Miniluminaria rectangular de aluminio; versión angular; superficie lacada en aluminio blanco; sistema de conexión eléctrico metalizado para un montaje sin herramientas; diferentes postes mecánicos y eléctricos disponibles - para el montaje flexible del sistema (disponible como accesorio); tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado sanitado; color de luz 3500 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; elemento de luz giratorio; grado de protección IP20; CP3; 24 V;  el accesorio se menciona por separado;  fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

General: Vitrina, De pie, aluminio blanco, RAL 9006, IP20, 1150 lm, 1210 lm/m, inserto óptico 81 lm/W
LED: 3500 K, IRC ≥ 97, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 97, R{1-15}: 96, MR 0.71, MDER 0.64
Óptico: Opal, opal (lambertsch)
Eléctrico: driver no incluido, 24 V, fijación 18.7 W, inserto óptico 14.2 W, CP3, 20 W/m, 24 V
Físico: longitud 1010 mm, ancho 9 mm, altura 9 mm, cuadrado

011-129BB216O</LumText><LumText lang="09">Miniature rectangular lamp made of aluminium; angular design; surface lacquered in white aluminium; plug and play electrical connector system for toolless mounting; different mechanical and electrical poles available - for flexible system design (available as an accessory); completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; light colour 3500 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97; min. 85% of luminous flux after 50000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; light inset rotatable; degree of protection IP20; PC3; 24 V;  accessories are listed separately;  light source replaceable by an authorized professional;

General: Showcase, Standing, white aluminium, RAL 9006, IP20, 1150 lm, 1210 lm/m, optical inset 81 lm/W
LED: 3500 K, CRI ≥ 97, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 97, R{1-15}: 96, MR 0.71, MDER 0.64
Optical: Opal, opal (lambertsch)
Electrical: excl. driver, 24 V, fixture 18.7 W, optical inset 14.2 W, PC3, 20 W/m, 24 V
Physical: length 1010 mm, width 9 mm, height 9 mm, square

011-129BB216O</LumText><LumText lang="07">Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weiß Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA-Abdeckung; Lichtfarbe 3500 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V;  Zubehör wird separat angeführt;  Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Vitrinenbeleuchtung, Stehend, Weiß Aluminium, RAL 9006, IP20, 1150 lm, 1210 lm/m, Optischer Einsatz 81 lm/W
LED: 3500 K, CRI ≥ 97, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 100, Rf: 97, R{1-15}: 96, MR 0.71, MDER 0.64
Optisch: Opal, opal (lambertsch)
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 18.7 W, Optischer Einsatz 14.2 W, SK3, 20 W/m, 24 V
Abmessungen: Länge 1010 mm, Breite 9 mm, Höhe 9 mm, quadratisch

011-129BB216O</LumText><OrderNumber>011-129BB216O</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>FINA SUPPORT opal  935 O 1010mm</Name>
        <ProdGroup>1355</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>18.7</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD 935 6BWI</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>18.7</Power>
            <LightFlux>1150</LightFlux>
            <ColorTemp>3500 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>97</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>1010.000</Length>
            <Width>9.000</Width>
            <Height>9.000</Height>
            <LumLength>952</LumLength>
            <LumWidth>1</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>008946ab-8046-48aa-b84d-a2000f6dd69f.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
2
4
24
15
73
2.5
L23013E22F
FINA SUPPORT opal  935 O 1010mm
011-129BB216O000
XAL__25_10__011-129BB216O000.ldt
2025-10-17 / XAL Lab
1010.0
9.0
9.0
952
1
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD 935 6BWI
1150
935/3500K
97
18.7
0.32269
0.41384
0.48611
0.57369
0.63038
0.70218
0.75929
0.80542
0.84168
0.87308
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
92.5
95
97.5
100
102.5
105
107.5
110
112.5
115
117.5
120
122.5
125
127.5
130
132.5
135
137.5
140
142.5
145
147.5
150
152.5
155
157.5
160
162.5
165
167.5
170
172.5
175
177.5
180
394.92
394.48
392.82
389.53
385.11
379.57
372.77
364.92
355.69
345.56
334.56
322.6
309.8
296.57
282.92
268.77
254.4
239.76
225.17
210.42
195.47
180.54
165.66
150.74
135.86
121.01
106.06
91.17
76.43
61.9
47.72
34.38
22.71
13.28
6.36
2.36
0.79
0.27
0.09
0.03
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
394.92
394.48
392.82
389.74
385.28
379.61
372.83
364.89
355.88
345.86
334.82
322.99
310.4
297.14
283.48
269.41
255.06
240.57
225.9
211.08
196.22
181.31
166.39
151.47
136.56
121.79
106.96
92.14
77.4
62.78
48.53
35.09
23.21
13.58
6.5
2.41
0.81
0.27
0.09
0.03
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
394.92
394.59
393.09
390.21
385.98
380.35
373.49
365.59
356.65
346.6
335.72
324.02
311.64
298.73
285.29
271.43
257.24
242.85
228.26
213.47
198.69
183.88
169.01
154.1
139.23
124.46
109.79
95.13
80.49
65.97
51.64
37.82
25.24
14.82
7.17
2.72
0.91
0.3
0.1
0.03
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
394.92
394.39
393.21
390.75
386.69
381.14
374.43
366.59
357.8
348.07
337.45
326.09
314.02
301.46
288.3
274.48
260.46
246.27
231.76
217.14
202.49
187.72
172.93
158.13
143.37
128.72
114.12
99.6
85.14
70.79
56.58
42.59
29.2
17.44
8.57
3.35
1.12
0.37
0.12
0.04
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
394.92
394.01
392.84
390.48
386.55
381.29
374.91
367.49
359.03
349.57
339.32
328.31
316.53
304.12
291.17
277.74
263.89
249.78
235.41
220.79
206.1
191.47
176.83
162.14
147.51
132.97
118.55
104.22
90.01
75.97
62.15
48.51
35.04
22.19
11.44
4.6
1.56
0.52
0.17
0.06
0.02
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
394.92
393.74
392.28
390.12
386.81
382.08
375.93
368.57
360.15
350.88
340.78
329.86
318.36
306.19
293.35
280.08
266.39
252.34
238.05
223.56
208.98
194.38
179.77
165.22
150.71
136.28
122.02
107.9
93.85
80.03
66.57
53.42
40.62
28.16
16.27
7.1
2.44
0.81
0.27
0.09
0.03
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
394.92
393.76
392.31
390.22
386.74
381.88
375.78
368.57
360.4
351.31
341.24
330.41
319.02
306.93
294.31
281.38
267.9
253.86
239.71
225.3
210.74
196.19
181.49
166.8
152.22
137.76
123.51
109.45
95.63
82.07
68.74
55.73
43.12
30.87
19.15
9.29
3.4
1.13
0.38
0.13
0.04
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>008946ab-8046-48aa-b84d-a2000f6dd69f.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 15356 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CAD008946ab-8046-48aa-b84d-a2000f6dd69f.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 15084 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
