<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Track</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Inserto luminoso lineare in plastica; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati e spostati senza attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT PRO system attraverso binari elettrificati; superficie bianco traffico; dotato di singoli punti luce a LED; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; lenti con emissione wide flood; per l'impiego in scuole, negozi e uffici;  UGR ≤ 19;   luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a 65° ≤ 1500 cd/m²;  raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipadore; colore della luce tunable white; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 2; 220-240 V; controllo singolo DALI; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%);  sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;   dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Generale: Soffitto, Binario, inserto lineare faretti, bianco traffico, RAL 9016, IP20, 3380 | 3550 lm, 2260 | 2370 lm/m
LED: tunable white, 2700 - 6500 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Ottico: wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Dati elettrici: DALI-2, 220-240 V,  sistema 25.9 | 29.0 W,  sistema 131 | 122 lm/W, classe isolamento 2, 1 DALI Addr., 17 | 19 W/m
Dati fisici: lunghezza 1500 mm, larghezza 43 mm, altezza 13 mm

086-6320D37W 6500 K</LumText><LumText lang="12">Insert lumineux linéaire en plastique ; insert d’éclairage, y compris adaptateur high power + convertisseur, insertion et déplacement sans outil ; affleurant dans le système de profilés ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT PRO System ; surface blanc signalisation ; équipé de points lumineux à LED simples ; bon effet anti-éblouissement grâce au point lumineux en retrait ; lentilles utilisées avec caractéristique de rayonnement wide flood ; pour utilisation dans les écoles, le commerce et les bureaux ;  UGR ≤ 19 ;   luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à 65° ≤ 1500 cd / m² ;  refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière tunable white ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP2 ; 220-240 V ; DALI contrôle unique ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l’intensité (valeur minimale 1%) ;  source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;   dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Général: Plafond, Rail, insert linéaire pour spots, blanc signalisation, RAL 9016, IP20, 3380 | 3550 lm, 2260 | 2370 lm/m
LED: tunable white, 2700 - 6500 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Optique: wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrique: DALI-2, 220-240 V,  système 25.9 | 29.0 W,  système 131 | 122 lm/W, CP2, 1 DALI Addr., 17 | 19 W/m
Physique: longueur 1500 mm, largeur 43 mm, hauteur 13 mm

086-6320D37W 6500 K</LumText><LumText lang="10">Inserto luminoso lineal de plástico; inserto luminoso con adaptador de alta potencia y alimentador, introducción y desplazamiento sin necesidad de herramienta; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT PRO a través de un perfil electrificado; superficie blanco tráfico; equipado con puntos de luz LED individuales; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; lentes aplicadas con característica de proyección wide flood; para el uso en escuelas, en tiendas y en oficinas;  UGR ≤ 19;   lámpara para el puesto de trabajo apta para pantallas según DIN EN 12464-1; luminancia por encima de 65° ≤ 1500 cd/m²;  refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz tunable white; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP2; 220-240 V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%);  fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;   mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

General: Techo, Raíl, inserto lineal para focos, blanco tráfico, RAL 9016, IP20, 3380 | 3550 lm, 2260 | 2370 lm/m
LED: tunable white, 2700 - 6500 K, IRC ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Óptico: wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Eléctrico: DALI-2, 220-240 V,  sistema 25.9 | 29.0 W,  sistema 131 | 122 lm/W, CP2, 1 DALI Addr., 17 | 19 W/m
Físico: longitud 1500 mm, ancho 43 mm, altura 13 mm

086-6320D37W 6500 K</LumText><LumText lang="07">Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz, inkl. High Power Adapter + Konverter, werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT PRO System Stromschienenprofil; Oberfläche Verkehrsweiß; bestückt mit LED Einzellichtpunkten; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; eingesetzte Linsen mit wide flood Strahlungscharakteristik; für den Einsatz in Schulen, Retail- und im Bürobereich;  UGR ≤ 19;   bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²;  passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe tunable white; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK2; 220-240 V; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%);  Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;   Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Spotlinseneinsatz, Verkehrsweiß, RAL 9016, IP20, 3380 | 3550 lm, 2260 | 2370 lm/m
LED: tunable white, 2700 - 6500 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Optisch: wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Elektrisch: DALI-2, 220-240 V,  System 25.9 | 29.0 W,  System 131 | 122 lm/W, SK2, 1 DALI Addr., 17 | 19 W/m
Abmessungen: Länge 1500 mm, Breite 43 mm, Höhe 13 mm

086-6320D37W 6500 K</LumText><LumText lang="09">Linear light inset made of plastic; light inset, incl. high power adapter + converter can be installed flexibly and without tools; flush with profile system; power supplied via MOVE IT PRO system track profile; surface traffic white; fitted with single LED light points; good glare control through recessed light point level; inserted lenses with wide flood radiation characteristic; for use in schools, retail and offices;  UGR ≤ 19;   VDU compatible workplace luminaire according to DIN EN 12464-1; luminance above 65° ≤ 1500 cd/m²;  passive cooling of the LEDs through improved heat sink geometry; light colour tunable white; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 90% of luminous flux after 50000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; degree of protection IP20; PC2; 220-240 V; DALI single control; flicker-free visual comfort through analogue current control (minimum value 1%);  light source replaceable by an authorized professional;   control gear replaceable by an authorized professional;

General: Ceiling, Track, spot line inset, traffic white, RAL 9016, IP20, 3380 | 3550 lm, 2260 | 2370 lm/m
LED: tunable white, 2700 - 6500 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Optical: wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrical: DALI-2, 220-240 V,  system 25.9 | 29.0 W,  system 131 | 122 lm/W, PC2, 1 DALI Addr., 17 | 19 W/m
Physical: length 1500 mm, width 43 mm, height 13 mm

086-6320D37W 6500 K</LumText><OrderNumber>086-6320D37W 6500 K</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>SPOTLINE MOVE IT PRO  (2700K-6500K) 2700K WF 1500mm (6500 K)</Name>
        <ProdGroup>305</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>25.9</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD (2700K-6500K) 2700K 6DBQM</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>25.9</Power>
            <LightFlux>3380</LightFlux>
            <ColorTemp>tunable white</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>1500.000</Length>
            <Width>43.000</Width>
            <Height>13.000</Height>
            <LumLength>1499</LumLength>
            <LumWidth>41</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>f2fe5781-386c-4b9c-af0d-f4eca9bdbaf0.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
2
4
24
15
37
2.5
L25003A22D13
SPOTLINE MOVE IT PRO  (2700K-6500K) 2700K WF 1500mm (6500 K)
086-6320D37W
XAL__25_10__086-6320D37W_6500_K.ldt
2025-10-17 / XAL Lab
1500.0
43.0
13.0
1499
41
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD (2700K-6500K) 2700K 6DBQM
3380
(2700K-6500K)2700K
90
25.9
0.58933
0.65161
0.71803
0.80439
0.83086
0.87879
0.90687
0.93313
0.94043
0.95648
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
894.911
892.589
886.3136
876.1748
862.7333
844.0171
822.1583
795.6755
757.5026
703.0557
632.7551
552.1657
463.3592
364.8743
263.8873
176.0717
111.9665
71.2914
47.0906
33.1085
25.1717
20.3776
17.0447
14.3424
11.9703
10.0587
8.4873
7.0861
5.6148
4.1836
2.8324
1.5313
0.6305
0.2202
0.0801
0.03
0
894.911
892.8692
886.814
876.5752
862.7333
844.6877
823.2092
797.1968
762.3968
712.674
647.648
570.2012
482.6959
386.8333
286.737
195.4784
126.0186
80.5294
52.9957
36.8618
27.4637
21.8288
18.0455
15.113
12.6309
10.5191
8.8176
7.4364
6.0552
4.5439
2.9826
1.5914
0.6606
0.2302
0.0801
0.03
0
894.911
892.2187
886.4437
877.4359
864.8651
848.4009
827.8132
802.7716
772.6456
734.753
684.1194
616.9515
535.7916
444.553
346.2483
249.8553
168.6953
110.225
72.1922
48.762
34.7099
26.1725
20.7178
16.9146
13.952
11.5299
9.5182
7.8167
6.3555
5.0744
3.5931
1.9717
0.8307
0.3003
0.1001
0.03
0
894.911
891.9284
886.4337
878.1365
866.0661
851.1533
834.4589
815.1923
791.5519
762.1066
724.5642
672.9397
604.2906
518.897
419.6816
315.9122
221.721
147.8974
96.5031
63.7649
43.8278
31.5672
23.8606
18.8262
15.2932
12.4407
10.0086
7.9969
6.3054
4.9242
3.7132
2.4221
1.211
0.4704
0.1802
0.0701
0
894.911
891.5981
885.7131
877.1757
866.4164
853.6955
839.6334
824.4803
807.6958
789.1198
765.1492
727.6669
668.7061
583.3526
473.4679
352.6338
242.9593
160.3381
105.591
71.2414
49.7529
36.021
26.9933
20.868
16.4942
13.1113
10.3489
8.2671
6.6157
5.2345
4.0435
2.9225
1.8116
0.8607
0.3103
0.1001
0
894.911
890.9876
884.6722
876.6753
867.2972
856.0275
843.7769
832.287
821.5077
809.7776
791.2116
756.3516
700.5035
617.2117
502.3528
371.47
252.3074
163.4408
105.7211
70.2405
48.4517
34.8901
26.0725
20.0273
15.6235
12.3106
9.7784
7.8067
6.2554
4.9543
3.8233
2.8525
1.9917
1.191
0.5505
0.1902
0
894.911
890.5072
883.8515
875.5443
865.4156
852.7346
838.2822
824.7005
813.3207
802.111
784.1856
751.9678
701.4743
623.4771
512.3614
381.5487
259.1132
166.7136
106.4717
70.0003
48.0514
34.2095
25.1817
19.1765
14.9529
11.8702
9.5082
7.6366
6.1653
4.9743
3.9734
3.0126
2.0818
1.3412
0.7206
0.2702
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>f2fe5781-386c-4b9c-af0d-f4eca9bdbaf0.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 29016 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CADf2fe5781-386c-4b9c-af0d-f4eca9bdbaf0.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 27364 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
