<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Track</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Inserto luminoso lineare in plastica; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati e spostati senza attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT PRO system attraverso binari elettrificati; superficie nero intenso; dotato di singoli punti luce a LED; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; lenti con emissione wide flood; per l'impiego in scuole, negozi e uffici;  UGR ≤ 19;   luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a 65° ≤ 1500 cd/m²;  raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipadore; colore della luce tunable white; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 2; 220-240 V; controllo singolo DALI; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%);  sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;   dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Generale: Soffitto, Binario, inserto lineare faretti, nero intenso, RAL 9005, IP20, 3410 lm, 2280 lm/m
LED: tunable white, 2700 - 6500 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Ottico: wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Dati elettrici: DALI-2, 220-240 V,  sistema 29.0 W,  sistema 118 lm/W, classe isolamento 2, 1 DALI Addr., 19 W/m
Dati fisici: lunghezza 1500 mm, larghezza 43 mm, altezza 13 mm

086-6320D38W 2700 K</LumText><LumText lang="12">Insert lumineux linéaire en plastique ; insert d’éclairage, y compris adaptateur high power + convertisseur, insertion et déplacement sans outil ; affleurant dans le système de profilés ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT PRO System ; surface noir profond ; équipé de points lumineux à LED simples ; bon effet anti-éblouissement grâce au point lumineux en retrait ; lentilles utilisées avec caractéristique de rayonnement wide flood ; pour utilisation dans les écoles, le commerce et les bureaux ;  UGR ≤ 19 ;   luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à 65° ≤ 1500 cd / m² ;  refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière tunable white ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP2 ; 220-240 V ; DALI contrôle unique ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l’intensité (valeur minimale 1%) ;  source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;   dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Général: Plafond, Rail, insert linéaire pour spots, noir profond, RAL 9005, IP20, 3410 lm, 2280 lm/m
LED: tunable white, 2700 - 6500 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Optique: wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrique: DALI-2, 220-240 V,  système 29.0 W,  système 118 lm/W, CP2, 1 DALI Addr., 19 W/m
Physique: longueur 1500 mm, largeur 43 mm, hauteur 13 mm

086-6320D38W 2700 K</LumText><LumText lang="10">Inserto luminoso lineal de plástico; inserto luminoso con adaptador de alta potencia y alimentador, introducción y desplazamiento sin necesidad de herramienta; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT PRO a través de un perfil electrificado; superficie negro intenso; equipado con puntos de luz LED individuales; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; lentes aplicadas con característica de proyección wide flood; para el uso en escuelas, en tiendas y en oficinas;  UGR ≤ 19;   lámpara para el puesto de trabajo apta para pantallas según DIN EN 12464-1; luminancia por encima de 65° ≤ 1500 cd/m²;  refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz tunable white; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP2; 220-240 V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%);  fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;   mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

General: Techo, Raíl, inserto lineal para focos, negro intenso, RAL 9005, IP20, 3410 lm, 2280 lm/m
LED: tunable white, 2700 - 6500 K, IRC ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Óptico: wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Eléctrico: DALI-2, 220-240 V,  sistema 29.0 W,  sistema 118 lm/W, CP2, 1 DALI Addr., 19 W/m
Físico: longitud 1500 mm, ancho 43 mm, altura 13 mm

086-6320D38W 2700 K</LumText><LumText lang="07">Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz, inkl. High Power Adapter + Konverter, werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT PRO System Stromschienenprofil; Oberfläche Tiefschwarz; bestückt mit LED Einzellichtpunkten; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; eingesetzte Linsen mit wide flood Strahlungscharakteristik; für den Einsatz in Schulen, Retail- und im Bürobereich;  UGR ≤ 19;   bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²;  passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe tunable white; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK2; 220-240 V; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%);  Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;   Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Spotlinseneinsatz, Tiefschwarz, RAL 9005, IP20, 3410 lm, 2280 lm/m
LED: tunable white, 2700 - 6500 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Optisch: wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Elektrisch: DALI-2, 220-240 V,  System 29.0 W,  System 118 lm/W, SK2, 1 DALI Addr., 19 W/m
Abmessungen: Länge 1500 mm, Breite 43 mm, Höhe 13 mm

086-6320D38W 2700 K</LumText><LumText lang="09">Linear light inset made of plastic; light inset, incl. high power adapter + converter can be installed flexibly and without tools; flush with profile system; power supplied via MOVE IT PRO system track profile; surface jet black; fitted with single LED light points; good glare control through recessed light point level; inserted lenses with wide flood radiation characteristic; for use in schools, retail and offices;  UGR ≤ 19;   VDU compatible workplace luminaire according to DIN EN 12464-1; luminance above 65° ≤ 1500 cd/m²;  passive cooling of the LEDs through improved heat sink geometry; light colour tunable white; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 90% of luminous flux after 50000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; degree of protection IP20; PC2; 220-240 V; DALI single control; flicker-free visual comfort through analogue current control (minimum value 1%);  light source replaceable by an authorized professional;   control gear replaceable by an authorized professional;

General: Ceiling, Track, spot line inset, jet black, RAL 9005, IP20, 3410 lm, 2280 lm/m
LED: tunable white, 2700 - 6500 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Optical: wide flood, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrical: DALI-2, 220-240 V,  system 29.0 W,  system 118 lm/W, PC2, 1 DALI Addr., 19 W/m
Physical: length 1500 mm, width 43 mm, height 13 mm

086-6320D38W 2700 K</LumText><OrderNumber>086-6320D38W 2700 K</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>SPOTLINE MOVE IT PRO  (2700K-6500K) 2700K WF 1500mm (2700 K)</Name>
        <ProdGroup>305</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>29.0</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD (2700K-6500K) 2700K 6DBQM</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>29.0</Power>
            <LightFlux>3410</LightFlux>
            <ColorTemp>tunable white</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>1500.000</Length>
            <Width>43.000</Width>
            <Height>13.000</Height>
            <LumLength>1499</LumLength>
            <LumWidth>41</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>0f618489-9db3-4928-8cac-84360ab70365.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
2
4
24
15
37
2.5
L25003A22D23
SPOTLINE MOVE IT PRO  (2700K-6500K) 2700K WF 1500mm (2700 K)
086-6320D38W000
XAL__25_10__086-6320D38W000_2700_K.ldt
2025-10-17 / XAL Lab
1500.0
43.0
13.0
1499
41
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD (2700K-6500K) 2700K 6DBQM
3410
(2700K-6500K)2700K
90
29.0
0.59411
0.6582
0.72406
0.81052
0.83659
0.88378
0.91123
0.93697
0.94312
0.95902
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
892.1422
890.6407
886.3865
878.4387
867.5179
854.0846
838.5592
816.8678
781.0824
728.8107
663.0757
586.8303
500.9554
401.5171
291.258
188.8267
111.3301
61.9212
33.2529
16.8467
7.4674
2.8028
0.961
0.3203
0.1101
0.04
0.02
0.01
0
0
0
0
0
0
0.01
0.01
0
892.1422
890.5006
886.0362
878.6489
868.0384
854.1647
837.3681
815.6966
784.4657
737.9197
676.2387
602.2055
517.8821
422.8782
316.1126
211.2789
128.1968
73.0522
40.1497
21.3912
10.4203
4.2342
1.5115
0.5205
0.1702
0.0601
0.02
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
892.1422
890.1903
885.7359
878.3486
868.3087
855.0155
838.349
818.099
791.6228
756.4781
709.5316
647.1099
569.9236
479.7744
378.4242
272.7797
178.4465
108.8576
63.5428
35.9656
19.8997
10.3202
4.5545
1.6616
0.5606
0.1902
0.0601
0.02
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
892.1422
889.6397
885.1853
877.8181
867.638
855.7362
841.1618
823.9148
803.4745
777.669
744.4962
699.1013
637.3703
555.9598
455.4103
344.5307
238.666
152.9813
92.4915
54.0134
31.0707
17.5273
9.149
3.9739
1.4314
0.4805
0.1602
0.05
0.02
0.01
0.01
0
0
0
0
0
0
892.1422
889.2494
884.3345
877.1874
867.2376
855.3659
842.7634
828.6995
813.4944
797.7389
777.9193
747.1789
697.6899
620.9641
513.7681
386.4421
263.5406
167.5056
102.9318
62.4718
37.5872
22.4222
13.0329
6.8368
2.9229
1.041
0.3503
0.1201
0.04
0.01
0
0
0
0
0
0
0
892.1422
888.6187
883.1633
875.9262
866.8472
856.547
845.3459
833.6244
822.9838
812.3633
796.7479
768.4099
721.8138
649.0919
541.9559
408.8743
277.2342
173.0611
103.4023
60.7301
35.375
20.5103
11.5614
5.8258
2.3723
0.8208
0.2803
0.0901
0.03
0.01
0
0
0
0
0
0
0
892.1422
887.9881
881.812
874.0343
864.665
852.0826
837.6984
824.5153
812.9739
801.963
786.2575
759.7813
719.2613
654.1469
553.2871
422.4678
287.3241
178.3564
105.8246
61.4908
35.3249
20.0899
10.9008
5.045
1.8518
0.6206
0.2102
0.0701
0.02
0.01
0
0.01
0.01
0
0
0
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>0f618489-9db3-4928-8cac-84360ab70365.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 29292 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CAD0f618489-9db3-4928-8cac-84360ab70365.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 27364 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
