<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Track</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Inserto luminoso lineare in plastica; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati e spostati senza attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT PRO system attraverso binari elettrificati; superficie bianco traffico; dotato di singoli punti luce a LED; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; lenti con emissione wide flood; per l'impiego in scuole, negozi e uffici;  UGR ≤ 16;   luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a 65° ≤ 1500 cd/m²;  raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipadore; colore della luce 3500 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 2; 220-240 V; controllo singolo DALI; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%);  sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;   dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Generale: Soffitto, Binario, inserto lineare faretti, bianco traffico, RAL 9016, IP20, 6730 lm, 2690 lm/m
LED: 3500 K, CRI ≥ 80, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , MR 0.62, MDER 0.57
Ottico: wide flood, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Dati elettrici: DALI-2, 220-240 V,  sistema 41 W,  sistema 164 lm/W, classe isolamento 2, 1 DALI Addr., 17 W/m
Dati fisici: lunghezza 2500 mm, larghezza 43 mm, altezza 13 mm, 1 kg

086-6340737W</LumText><LumText lang="12">Insert lumineux linéaire en plastique ; insert d’éclairage, y compris adaptateur high power + convertisseur, insertion et déplacement sans outil ; affleurant dans le système de profilés ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT PRO System ; surface blanc signalisation ; équipé de points lumineux à LED simples ; bon effet anti-éblouissement grâce au point lumineux en retrait ; lentilles utilisées avec caractéristique de rayonnement wide flood ; pour utilisation dans les écoles, le commerce et les bureaux ;  UGR ≤ 16 ;   luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à 65° ≤ 1500 cd / m² ;  refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 3500 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 80 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP2 ; 220-240 V ; DALI contrôle unique ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l’intensité (valeur minimale 1%) ;  source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;   dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Général: Plafond, Rail, insert linéaire pour spots, blanc signalisation, RAL 9016, IP20, 6730 lm, 2690 lm/m
LED: 3500 K, CRI ≥ 80, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , MR 0.62, MDER 0.57
Optique: wide flood, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrique: DALI-2, 220-240 V,  système 41 W,  système 164 lm/W, CP2, 1 DALI Addr., 17 W/m
Physique: longueur 2500 mm, largeur 43 mm, hauteur 13 mm, 1 kg

086-6340737W</LumText><LumText lang="10">Inserto luminoso lineal de plástico; inserto luminoso con adaptador de alta potencia y alimentador, introducción y desplazamiento sin necesidad de herramienta; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT PRO a través de un perfil electrificado; superficie blanco tráfico; equipado con puntos de luz LED individuales; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; lentes aplicadas con característica de proyección wide flood; para el uso en escuelas, en tiendas y en oficinas;  UGR ≤ 16;   lámpara para el puesto de trabajo apta para pantallas según DIN EN 12464-1; luminancia por encima de 65° ≤ 1500 cd/m²;  refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 3500 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP2; 220-240 V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%);  fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;   mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

General: Techo, Raíl, inserto lineal para focos, blanco tráfico, RAL 9016, IP20, 6730 lm, 2690 lm/m
LED: 3500 K, IRC ≥ 80, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , MR 0.62, MDER 0.57
Óptico: wide flood, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Eléctrico: DALI-2, 220-240 V,  sistema 41 W,  sistema 164 lm/W, CP2, 1 DALI Addr., 17 W/m
Físico: longitud 2500 mm, ancho 43 mm, altura 13 mm, 1 kg

086-6340737W</LumText><LumText lang="07">Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz, inkl. High Power Adapter + Konverter, werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT PRO System Stromschienenprofil; Oberfläche Verkehrsweiß; bestückt mit LED Einzellichtpunkten; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; eingesetzte Linsen mit wide flood Strahlungscharakteristik; für den Einsatz in Schulen, Retail- und im Bürobereich;  UGR ≤ 16;   bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²;  passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 3500 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK2; 220-240 V; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%);  Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;   Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Spotlinseneinsatz, Verkehrsweiß, RAL 9016, IP20, 6730 lm, 2690 lm/m
LED: 3500 K, CRI ≥ 80, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , MR 0.62, MDER 0.57
Optisch: wide flood, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Elektrisch: DALI-2, 220-240 V,  System 41 W,  System 164 lm/W, SK2, 1 DALI Addr., 17 W/m
Abmessungen: Länge 2500 mm, Breite 43 mm, Höhe 13 mm, 1 kg

086-6340737W</LumText><LumText lang="09">Linear light inset made of plastic; light inset, incl. high power adapter + converter can be installed flexibly and without tools; flush with profile system; power supplied via MOVE IT PRO system track profile; surface traffic white; fitted with single LED light points; good glare control through recessed light point level; inserted lenses with wide flood radiation characteristic; for use in schools, retail and offices;  UGR ≤ 16;   VDU compatible workplace luminaire according to DIN EN 12464-1; luminance above 65° ≤ 1500 cd/m²;  passive cooling of the LEDs through improved heat sink geometry; light colour 3500 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; min. 90% of luminous flux after 50000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; degree of protection IP20; PC2; 220-240 V; DALI single control; flicker-free visual comfort through analogue current control (minimum value 1%);  light source replaceable by an authorized professional;   control gear replaceable by an authorized professional;

General: Ceiling, Track, spot line inset, traffic white, RAL 9016, IP20, 6730 lm, 2690 lm/m
LED: 3500 K, CRI ≥ 80, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , MR 0.62, MDER 0.57
Optical: wide flood, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrical: DALI-2, 220-240 V,  system 41 W,  system 164 lm/W, PC2, 1 DALI Addr., 17 W/m
Physical: length 2500 mm, width 43 mm, height 13 mm, 1 kg

086-6340737W</LumText><OrderNumber>086-6340737W</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>SPOTLINE MOVE IT PRO  835 WF 2500mm</Name>
        <ProdGroup>305</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>41</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD 835 6DACR</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>41</Power>
            <LightFlux>6730</LightFlux>
            <ColorTemp>3500 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>80</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>2500.000</Length>
            <Width>43.000</Width>
            <Height>13.000</Height>
            <LumLength>2499</LumLength>
            <LumWidth>41</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>8e111654-92e8-4d06-b3bf-d376a4790d04.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
2
4
24
15
37
2.5
L24012K22
SPOTLINE MOVE IT PRO  835 WF 2500mm
086-6340737W000
XAL__25_10__086-6340737W000.ldt
2025-10-17 / XAL Lab
2500.0
43.0
13.0
2499
41
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD 835 6DACR
6730
835/3500K
80
41
0.59688
0.65881
0.7239
0.81183
0.83674
0.8856
0.91266
0.93803
0.94341
0.96013
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
875.9482
880.0425
885.0777
890.3433
896.6499
903.9475
908.4823
904.7083
885.0577
843.6143
781.9496
702.7066
603.9931
481.735
342.7893
214.9053
124.5205
71.7752
43.7058
29.0505
21.1922
16.7776
13.9046
11.6522
9.6401
7.8182
6.1164
4.755
3.4436
2.0622
1.0611
0.4505
0.1602
0.0701
0.03
0.01
0
875.9482
879.8022
884.8675
890.5435
896.8701
902.7763
905.9997
902.2758
883.6462
844.0748
783.3711
703.7076
603.6027
484.5079
353.4205
229.4505
137.3239
80.8047
49.3217
32.3639
23.1142
17.9288
14.6854
12.2028
10.1506
8.4489
6.8372
5.2655
3.7039
2.2724
1.2113
0.5306
0.1902
0.0601
0.02
0.01
0
875.9482
879.3417
884.2068
890.4634
896.6799
901.1646
901.4549
894.848
878.1705
845.4962
789.6177
708.5627
606.9062
491.6954
373.2012
262.4651
171.4197
107.3025
67.2305
43.5456
29.6411
21.3724
16.4773
13.314
10.8514
8.9394
7.4378
5.9362
4.2945
2.6628
1.3414
0.5706
0.2102
0.0701
0.02
0.01
0
875.9482
878.9413
883.8965
889.6125
894.4876
898.642
898.8922
889.8427
870.6726
837.1775
783.6814
710.0743
614.5842
502.1764
386.5752
281.395
196.3358
131.5979
85.0892
54.9076
36.7185
25.5568
18.5294
14.1348
11.2418
9.1196
7.3277
5.6459
4.1944
2.9231
1.7218
0.7808
0.2903
0.1101
0.04
0.01
0
875.9482
878.5209
883.2859
889.0619
895.0982
899.633
899.8933
891.6546
871.4535
837.3477
785.4433
710.8351
612.5721
497.4414
380.0784
272.4956
182.1609
115.9515
73.1166
47.3196
32.0436
22.904
17.3682
13.6643
10.8914
8.7692
7.1074
5.766
4.5948
3.3936
2.2924
1.4015
0.6907
0.2503
0.0801
0.03
0
875.9482
877.8502
882.1747
888.4913
894.7278
899.613
900.2837
894.0772
878.9413
846.5273
787.4554
703.3773
602.1912
488.9425
367.255
248.7908
154.2417
92.4069
56.4492
36.5783
25.5468
19.1
15.0358
12.3129
10.1707
8.1686
6.5469
5.4257
4.4246
3.4136
2.4826
1.7218
1.1012
0.5606
0.2002
0.0701
0
875.9482
877.5098
881.3839
887.0999
892.996
895.2684
892.025
883.6763
865.8676
828.6286
767.3744
687.0301
591.4099
481.1543
357.6148
236.0775
141.9888
83.5175
51.1136
33.4951
23.7449
18.129
14.5252
11.8624
9.6201
7.7081
6.3166
5.2755
4.3245
3.4636
2.6328
1.8319
1.2113
0.7508
0.3504
0.1201
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>8e111654-92e8-4d06-b3bf-d376a4790d04.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 29016 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CAD8e111654-92e8-4d06-b3bf-d376a4790d04.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 27364 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
