<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Track</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Inserto luminoso lineare in plastica; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati e spostati senza attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT PRO system attraverso binari elettrificati; superficie nero intenso; dotato di singoli punti luce a LED; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; lenti con emissione media; per l'impiego in scuole, negozi e uffici;  UGR ≤ 10;   luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a 65° ≤ 1500 cd/m²;  raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipadore; colore della luce 3500 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 2; 220-240 V; controllo singolo DALI; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%);  sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;   dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Generale: Soffitto, Binario, inserto lineare faretti, nero intenso, RAL 9005, IP20, 2620 lm, 1750 lm/m
LED: 3500 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 88, MR 0.68, MDER 0.61
Ottico: medium, UGR ≤ 10, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Dati elettrici: DALI-2, 220-240 V,  sistema 26.0 W,  sistema 101 lm/W, classe isolamento 2, 1 DALI Addr., 17 W/m
Dati fisici: lunghezza 1500 mm, larghezza 43 mm, altezza 13 mm, 0.6 kg

086-6320238M</LumText><LumText lang="12">Insert lumineux linéaire en plastique ; insert d’éclairage, y compris adaptateur high power + convertisseur, insertion et déplacement sans outil ; affleurant dans le système de profilés ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT PRO System ; surface noir profond ; équipé de points lumineux à LED simples ; bon effet anti-éblouissement grâce au point lumineux en retrait ; lentilles utilisées avec caractéristique de rayonnement moyenne ; pour utilisation dans les écoles, le commerce et les bureaux ;  UGR ≤ 10 ;   luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à 65° ≤ 1500 cd / m² ;  refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 3500 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP2 ; 220-240 V ; DALI contrôle unique ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l’intensité (valeur minimale 1%) ;  source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;   dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Général: Plafond, Rail, insert linéaire pour spots, noir profond, RAL 9005, IP20, 2620 lm, 1750 lm/m
LED: 3500 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 88, MR 0.68, MDER 0.61
Optique: medium, UGR ≤ 10, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrique: DALI-2, 220-240 V,  système 26.0 W,  système 101 lm/W, CP2, 1 DALI Addr., 17 W/m
Physique: longueur 1500 mm, largeur 43 mm, hauteur 13 mm, 0.6 kg

086-6320238M</LumText><LumText lang="10">Inserto luminoso lineal de plástico; inserto luminoso con adaptador de alta potencia y alimentador, introducción y desplazamiento sin necesidad de herramienta; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT PRO a través de un perfil electrificado; superficie negro intenso; equipado con puntos de luz LED individuales; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; lentes aplicadas con característica de proyección media; para el uso en escuelas, en tiendas y en oficinas;  UGR ≤ 10;   lámpara para el puesto de trabajo apta para pantallas según DIN EN 12464-1; luminancia por encima de 65° ≤ 1500 cd/m²;  refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 3500 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP2; 220-240 V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%);  fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;   mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

General: Techo, Raíl, inserto lineal para focos, negro intenso, RAL 9005, IP20, 2620 lm, 1750 lm/m
LED: 3500 K, IRC ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 88, MR 0.68, MDER 0.61
Óptico: medium, UGR ≤ 10, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Eléctrico: DALI-2, 220-240 V,  sistema 26.0 W,  sistema 101 lm/W, CP2, 1 DALI Addr., 17 W/m
Físico: longitud 1500 mm, ancho 43 mm, altura 13 mm, 0.6 kg

086-6320238M</LumText><LumText lang="07">Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz, inkl. High Power Adapter + Konverter, werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT PRO System Stromschienenprofil; Oberfläche Tiefschwarz; bestückt mit LED Einzellichtpunkten; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; eingesetzte Linsen mit Medium Strahlungscharakteristik; für den Einsatz in Schulen, Retail- und im Bürobereich;  UGR ≤ 10;   bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²;  passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 3500 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK2; 220-240 V; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%);  Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;   Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Spotlinseneinsatz, Tiefschwarz, RAL 9005, IP20, 2620 lm, 1750 lm/m
LED: 3500 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 88, MR 0.68, MDER 0.61
Optisch: medium, UGR ≤ 10, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Elektrisch: DALI-2, 220-240 V,  System 26.0 W,  System 101 lm/W, SK2, 1 DALI Addr., 17 W/m
Abmessungen: Länge 1500 mm, Breite 43 mm, Höhe 13 mm, 0.6 kg

086-6320238M</LumText><LumText lang="09">Linear light inset made of plastic; light inset, incl. high power adapter + converter can be installed flexibly and without tools; flush with profile system; power supplied via MOVE IT PRO system track profile; surface jet black; fitted with single LED light points; good glare control through recessed light point level; inserted lenses with medium radiation characteristic; for use in schools, retail and offices;  UGR ≤ 10;   VDU compatible workplace luminaire according to DIN EN 12464-1; luminance above 65° ≤ 1500 cd/m²;  passive cooling of the LEDs through improved heat sink geometry; light colour 3500 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 85% of luminous flux after 50000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; degree of protection IP20; PC2; 220-240 V; DALI single control; flicker-free visual comfort through analogue current control (minimum value 1%);  light source replaceable by an authorized professional;   control gear replaceable by an authorized professional;

General: Ceiling, Track, spot line inset, jet black, RAL 9005, IP20, 2620 lm, 1750 lm/m
LED: 3500 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 88, MR 0.68, MDER 0.61
Optical: medium, UGR ≤ 10, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrical: DALI-2, 220-240 V,  system 26.0 W,  system 101 lm/W, PC2, 1 DALI Addr., 17 W/m
Physical: length 1500 mm, width 43 mm, height 13 mm, 0.6 kg

086-6320238M</LumText><OrderNumber>086-6320238M</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>SPOTLINE MOVE IT PRO  935 M 1500mm</Name>
        <ProdGroup>305</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>26.0</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>CSP 935 6BTT</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>26.0</Power>
            <LightFlux>2620</LightFlux>
            <ColorTemp>3500 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>1500.000</Length>
            <Width>43.000</Width>
            <Height>13.000</Height>
            <LumLength>1498</LumLength>
            <LumWidth>39</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>31c30e89-4d7a-4298-91ee-6282163e4a2d.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
2
4
24
15
37
2.5
L25015D23
SPOTLINE MOVE IT PRO  935 M 1500mm
086-6320238M000
XAL__25_10__086-6320238M000.ldt
2025-10-17 / XAL Lab
1500.0
43.0
13.0
1498
39
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
CSP 935 6BTT
2620
935/3500K
90
26.0
0.4028
0.43912
0.45582
0.48481
0.49591
0.50741
0.51451
0.52355
0.52525
0.52789
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
3373.786
3278.7822
2973.591
2536.6332
2059.4161
1602.9779
1213.7718
926.5224
723.378
577.7654
455.9486
361.724
297.1293
230.5167
146.4918
83.0759
49.0703
31.4582
21.768
15.4943
10.5593
6.5134
3.7762
1.8282
0.5195
0.1399
0.02
0.01
0
0
0
0
0
0
0.01
0.01
0
3373.786
3279.8811
2976.7878
2545.2245
2069.7056
1610.1707
1220.8646
925.4835
722.6088
581.1319
466.2582
369.3363
300.5459
242.0651
170.0979
101.0278
58.8005
36.4032
24.1655
16.823
11.6083
7.4624
4.3756
1.8781
0.7293
0.2697
0.03
0
0
0
0.01
0
0
0.01
0
0
0
3373.786
3281.879
2985.1793
2560.7088
2090.5845
1632.8477
1240.9443
937.2316
725.5758
580.7823
478.8055
398.0572
322.204
259.6073
210.3272
156.7814
101.807
60.9983
36.8227
23.5362
15.7541
10.5293
6.5733
3.8361
1.8981
0.8491
0.3097
0.0999
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
3373.786
3284.1767
2997.6666
2581.3879
2116.4583
1661.9183
1267.2177
959.2293
736.4648
582.8602
476.1682
398.4268
338.4475
288.4681
242.4547
196.4312
150.5876
107.9907
69.0002
38.2213
22.2874
14.1457
9.0009
5.0948
2.7073
1.6483
1.1888
0.5494
0.2597
0.03
0
0
0
0
0
0
0
3373.786
3285.4754
3008.8553
2604.8641
2141.8327
1686.7931
1291.0935
979.9384
753.7972
596.3366
487.7964
407.0881
340.0659
277.4293
221.7456
172.8851
121.4871
75.4137
45.1243
28.1315
18.4913
12.807
8.9609
6.4435
4.0359
2.1778
1.2387
0.4096
0.0799
0.01
0
0
0
0
0
0
0
3373.786
3285.6752
3020.4436
2619.6491
2161.1131
1706.4732
1308.1762
994.4937
767.7431
611.4912
497.3967
401.6136
319.4368
257.6693
198.0096
129.7387
76.1729
45.5139
29.2304
20.2495
14.6452
11.1587
8.4714
6.0339
4.0959
2.1778
0.6094
0.0899
0
0
0
0.01
0.01
0
0
0
0.01
3373.786
3285.6752
3023.3406
2627.9408
2168.7055
1706.9727
1300.5839
982.4558
759.002
604.5483
487.3069
388.407
309.4668
249.7573
180.1777
109.1795
63.0462
38.8707
26.1036
19.1806
14.4254
11.2286
8.4614
5.9939
3.6663
1.7982
0.5095
0.0599
0
0
0
0
0
0
0
0
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>31c30e89-4d7a-4298-91ee-6282163e4a2d.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 29292 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CAD31c30e89-4d7a-4298-91ee-6282163e4a2d.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 27364 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
