<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Track</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Inserto luminoso lineare in plastica; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati e spostati senza attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT PRO system attraverso binari elettrificati; superficie nero intenso; dotato di singoli punti luce a LED; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; lenti con emissione wide flood; per l'impiego in scuole, negozi e uffici;  UGR ≤ 16;   luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a 65° ≤ 1500 cd/m²;  raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipadore; colore della luce 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 2; 220-240 V; controllo singolo DALI; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%);  sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;   dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Generale: Soffitto, Binario, inserto lineare faretti, nero intenso, RAL 9005, IP20, 2050 lm, 2060 lm/m
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.61, MDER 0.55
Ottico: wide flood, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Dati elettrici: DALI-2, 220-240 V,  sistema 18.4 W,  sistema 111 lm/W, classe isolamento 2, 1 DALI Addr., 18 W/m
Dati fisici: lunghezza 1000 mm, larghezza 43 mm, altezza 13 mm, 0.53 kg

086-6310038W</LumText><LumText lang="12">Insert lumineux linéaire en plastique ; insert d’éclairage, y compris adaptateur high power + convertisseur, insertion et déplacement sans outil ; affleurant dans le système de profilés ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT PRO System ; surface noir profond ; équipé de points lumineux à LED simples ; bon effet anti-éblouissement grâce au point lumineux en retrait ; lentilles utilisées avec caractéristique de rayonnement wide flood ; pour utilisation dans les écoles, le commerce et les bureaux ;  UGR ≤ 16 ;   luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à 65° ≤ 1500 cd / m² ;  refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP2 ; 220-240 V ; DALI contrôle unique ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l’intensité (valeur minimale 1%) ;  source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;   dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Général: Plafond, Rail, insert linéaire pour spots, noir profond, RAL 9005, IP20, 2050 lm, 2060 lm/m
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.61, MDER 0.55
Optique: wide flood, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrique: DALI-2, 220-240 V,  système 18.4 W,  système 111 lm/W, CP2, 1 DALI Addr., 18 W/m
Physique: longueur 1000 mm, largeur 43 mm, hauteur 13 mm, 0.53 kg

086-6310038W</LumText><LumText lang="10">Inserto luminoso lineal de plástico; inserto luminoso con adaptador de alta potencia y alimentador, introducción y desplazamiento sin necesidad de herramienta; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT PRO a través de un perfil electrificado; superficie negro intenso; equipado con puntos de luz LED individuales; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; lentes aplicadas con característica de proyección wide flood; para el uso en escuelas, en tiendas y en oficinas;  UGR ≤ 16;   lámpara para el puesto de trabajo apta para pantallas según DIN EN 12464-1; luminancia por encima de 65° ≤ 1500 cd/m²;  refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP2; 220-240 V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%);  fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;   mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

General: Techo, Raíl, inserto lineal para focos, negro intenso, RAL 9005, IP20, 2050 lm, 2060 lm/m
LED: 3000 K, IRC ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.61, MDER 0.55
Óptico: wide flood, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Eléctrico: DALI-2, 220-240 V,  sistema 18.4 W,  sistema 111 lm/W, CP2, 1 DALI Addr., 18 W/m
Físico: longitud 1000 mm, ancho 43 mm, altura 13 mm, 0.53 kg

086-6310038W</LumText><LumText lang="07">Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz, inkl. High Power Adapter + Konverter, werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT PRO System Stromschienenprofil; Oberfläche Tiefschwarz; bestückt mit LED Einzellichtpunkten; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; eingesetzte Linsen mit wide flood Strahlungscharakteristik; für den Einsatz in Schulen, Retail- und im Bürobereich;  UGR ≤ 16;   bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²;  passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK2; 220-240 V; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%);  Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;   Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Spotlinseneinsatz, Tiefschwarz, RAL 9005, IP20, 2050 lm, 2060 lm/m
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.61, MDER 0.55
Optisch: wide flood, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Elektrisch: DALI-2, 220-240 V,  System 18.4 W,  System 111 lm/W, SK2, 1 DALI Addr., 18 W/m
Abmessungen: Länge 1000 mm, Breite 43 mm, Höhe 13 mm, 0.53 kg

086-6310038W</LumText><LumText lang="09">Linear light inset made of plastic; light inset, incl. high power adapter + converter can be installed flexibly and without tools; flush with profile system; power supplied via MOVE IT PRO system track profile; surface jet black; fitted with single LED light points; good glare control through recessed light point level; inserted lenses with wide flood radiation characteristic; for use in schools, retail and offices;  UGR ≤ 16;   VDU compatible workplace luminaire according to DIN EN 12464-1; luminance above 65° ≤ 1500 cd/m²;  passive cooling of the LEDs through improved heat sink geometry; light colour 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 90% of luminous flux after 50000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; degree of protection IP20; PC2; 220-240 V; DALI single control; flicker-free visual comfort through analogue current control (minimum value 1%);  light source replaceable by an authorized professional;   control gear replaceable by an authorized professional;

General: Ceiling, Track, spot line inset, jet black, RAL 9005, IP20, 2050 lm, 2060 lm/m
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L90 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.61, MDER 0.55
Optical: wide flood, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrical: DALI-2, 220-240 V,  system 18.4 W,  system 111 lm/W, PC2, 1 DALI Addr., 18 W/m
Physical: length 1000 mm, width 43 mm, height 13 mm, 0.53 kg

086-6310038W</LumText><OrderNumber>086-6310038W</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>SPOTLINE MOVE IT PRO  930 WF 1000mm</Name>
        <ProdGroup>305</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>18.4</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD 930 6DACM</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>18.4</Power>
            <LightFlux>2050</LightFlux>
            <ColorTemp>3000 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>1000.000</Length>
            <Width>43.000</Width>
            <Height>13.000</Height>
            <LumLength>999</LumLength>
            <LumWidth>39</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>63b4c926-321c-4dbe-ab25-8cb37465f982.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
2
4
24
15
37
2.5
L24012D23K22
SPOTLINE MOVE IT PRO  930 WF 1000mm
086-6310038W000
XAL__25_10__086-6310038W000.ldt
2025-10-17 / XAL Lab
1000.0
43.0
13.0
999
39
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD 930 6DACM
2050
930/3000K
90
18.4
0.61676
0.6745
0.73874
0.82603
0.84838
0.89576
0.92074
0.94472
0.94846
0.96438
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
918.9662
923.0304
928.9066
936.0039
943.3215
951.1797
957.166
954.6333
933.6215
886.072
817.5207
731.1708
621.4767
485.6854
335.9496
202.761
109.9644
56.719
28.4496
13.1136
5.0953
1.7618
0.5906
0.2102
0.0901
0.03
0.01
0.01
0.01
0
0
0
0.01
0.01
0.01
0
0
918.9662
923.4108
928.9366
934.9629
942.5407
949.6682
953.2018
949.4079
929.8876
885.4814
817.821
730.4901
621.4867
492.2722
350.5848
219.2882
123.4485
65.7284
34.2056
16.9076
7.2475
2.6528
0.921
0.3103
0.1101
0.04
0.01
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
918.9662
922.8703
928.7964
936.1541
942.791
947.576
948.1566
941.2294
922.6801
885.6616
824.3878
736.6265
625.7811
501.2416
373.7289
255.4458
159.7963
93.3071
52.5647
29.0102
15.1057
6.8071
2.5527
0.8709
0.2903
0.1001
0.03
0.01
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
918.9662
922.7301
928.1558
935.0329
941.6098
946.0144
945.8342
936.1541
913.991
875.7613
817.4606
735.7055
631.6573
512.1829
389.1649
278.1294
187.9756
119.5444
71.5044
41.1428
23.0039
11.8023
5.0853
1.8219
0.6206
0.2102
0.0701
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0
0
0
0
918.9662
921.8993
927.8755
934.9228
941.3195
946.0043
945.9843
936.7647
914.4415
876.3018
819.2324
737.4373
629.8153
506.3068
380.9864
265.9567
170.8378
102.3565
58.9413
33.3647
18.3391
9.0794
3.7139
1.3014
0.4405
0.1502
0.0501
0.02
0.01
0
0
0
0
0
0.01
0.01
0
918.9662
921.2085
926.5541
934.152
942.1303
947.8162
948.3067
940.7689
921.9693
884.8507
820.9943
730.1698
619.7649
496.2564
364.4893
238.1678
139.4851
76.7699
41.1929
21.6225
10.6411
4.5748
1.6617
0.5706
0.1902
0.0601
0.02
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
918.9662
920.708
925.3929
932.5804
939.9881
942.2104
938.2062
929.4271
909.7166
868.4536
800.9534
712.0909
607.6623
487.8776
353.8182
224.0531
126.3114
67.25
35.2267
17.9086
8.2286
3.1933
1.1011
0.3704
0.1301
0.04
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>63b4c926-321c-4dbe-ab25-8cb37465f982.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 29292 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CAD63b4c926-321c-4dbe-ab25-8cb37465f982.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 27364 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
