<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Track</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Track</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Inserto luminoso lineare in plastica; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati e spostati senza attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT PRO system attraverso binari elettrificati; superficie oro; dotato di singoli punti luce a LED; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; lenti con emissione media; per l'impiego in scuole, negozi e uffici;  UGR ≤ 13;   luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a 65° ≤ 1500 cd/m²;  raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipadore; colore della luce 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 2; 220-240 V; controllo singolo DALI; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%);  sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;   dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Generale: Soffitto, Binario, inserto lineare faretti, oro, IP20, 2730 lm, 1820 lm/m
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 93, R{1-15}: 91, MR 0.52, MDER 0.47
Ottico: medium, UGR ≤ 13, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Dati elettrici: DALI-2, 220-240 V,  sistema 26.9 W,  sistema 101 lm/W, classe isolamento 2, 1 DALI Addr., 18 W/m
Dati fisici: lunghezza 1500 mm, larghezza 43 mm, altezza 13 mm, 0.6 kg

086-6320939M</LumText><LumText lang="12">Insert lumineux linéaire en plastique ; insert d’éclairage, y compris adaptateur high power + convertisseur, insertion et déplacement sans outil ; affleurant dans le système de profilés ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT PRO System ; surface or ; équipé de points lumineux à LED simples ; bon effet anti-éblouissement grâce au point lumineux en retrait ; lentilles utilisées avec caractéristique de rayonnement moyenne ; pour utilisation dans les écoles, le commerce et les bureaux ;  UGR ≤ 13 ;   luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à 65° ≤ 1500 cd / m² ;  refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP2 ; 220-240 V ; DALI contrôle unique ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l’intensité (valeur minimale 1%) ;  source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;   dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Général: Plafond, Rail, insert linéaire pour spots, or, IP20, 2730 lm, 1820 lm/m
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 93, R{1-15}: 91, MR 0.52, MDER 0.47
Optique: medium, UGR ≤ 13, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrique: DALI-2, 220-240 V,  système 26.9 W,  système 101 lm/W, CP2, 1 DALI Addr., 18 W/m
Physique: longueur 1500 mm, largeur 43 mm, hauteur 13 mm, 0.6 kg

086-6320939M</LumText><LumText lang="10">Inserto luminoso lineal de plástico; inserto luminoso con adaptador de alta potencia y alimentador, introducción y desplazamiento sin necesidad de herramienta; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT PRO a través de un perfil electrificado; superficie dorado; equipado con puntos de luz LED individuales; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; lentes aplicadas con característica de proyección media; para el uso en escuelas, en tiendas y en oficinas;  UGR ≤ 13;   lámpara para el puesto de trabajo apta para pantallas según DIN EN 12464-1; luminancia por encima de 65° ≤ 1500 cd/m²;  refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP2; 220-240 V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%);  fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;   mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

General: Techo, Raíl, inserto lineal para focos, dorado, IP20, 2730 lm, 1820 lm/m
LED: 2700 K, IRC ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 93, R{1-15}: 91, MR 0.52, MDER 0.47
Óptico: medium, UGR ≤ 13, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Eléctrico: DALI-2, 220-240 V,  sistema 26.9 W,  sistema 101 lm/W, CP2, 1 DALI Addr., 18 W/m
Físico: longitud 1500 mm, ancho 43 mm, altura 13 mm, 0.6 kg

086-6320939M</LumText><LumText lang="07">Linear-Lichteinsatz aus Kunststoff; Lichteinsatz, inkl. High Power Adapter + Konverter, werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT PRO System Stromschienenprofil; Oberfläche Gold; bestückt mit LED Einzellichtpunkten; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; eingesetzte Linsen mit Medium Strahlungscharakteristik; für den Einsatz in Schulen, Retail- und im Bürobereich;  UGR ≤ 13;   bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²;  passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK2; 220-240 V; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%);  Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;   Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, Spotlinseneinsatz, Gold, IP20, 2730 lm, 1820 lm/m
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 93, R{1-15}: 91, MR 0.52, MDER 0.47
Optisch: medium, UGR ≤ 13, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Elektrisch: DALI-2, 220-240 V,  System 26.9 W,  System 101 lm/W, SK2, 1 DALI Addr., 18 W/m
Abmessungen: Länge 1500 mm, Breite 43 mm, Höhe 13 mm, 0.6 kg

086-6320939M</LumText><LumText lang="09">Linear light inset made of plastic; light inset, incl. high power adapter + converter can be installed flexibly and without tools; flush with profile system; power supplied via MOVE IT PRO system track profile; surface gold; fitted with single LED light points; good glare control through recessed light point level; inserted lenses with medium radiation characteristic; for use in schools, retail and offices;  UGR ≤ 13;   VDU compatible workplace luminaire according to DIN EN 12464-1; luminance above 65° ≤ 1500 cd/m²;  passive cooling of the LEDs through improved heat sink geometry; light colour 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 85% of luminous flux after 50000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; degree of protection IP20; PC2; 220-240 V; DALI single control; flicker-free visual comfort through analogue current control (minimum value 1%);  light source replaceable by an authorized professional;   control gear replaceable by an authorized professional;

General: Ceiling, Track, spot line inset, gold, IP20, 2730 lm, 1820 lm/m
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 93, R{1-15}: 91, MR 0.52, MDER 0.47
Optical: medium, UGR ≤ 13, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrical: DALI-2, 220-240 V,  system 26.9 W,  system 101 lm/W, PC2, 1 DALI Addr., 18 W/m
Physical: length 1500 mm, width 43 mm, height 13 mm, 0.6 kg

086-6320939M</LumText><OrderNumber>086-6320939M</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>SPOTLINE MOVE IT PRO  927 M 1500mm</Name>
        <ProdGroup>305</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>26.9</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>CSP 927 6BTN</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>26.9</Power>
            <LightFlux>2730</LightFlux>
            <ColorTemp>2700 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>1500.000</Length>
            <Width>43.000</Width>
            <Height>13.000</Height>
            <LumLength>1498</LumLength>
            <LumWidth>39</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>5e5339aa-beee-4a97-a2c5-a3cc9b1ecadb.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
2
4
24
15
37
2.5
L25015D33
SPOTLINE MOVE IT PRO  927 M 1500mm
086-6320939M000
XAL__25_10__086-6320939M000.ldt
2025-10-17 / XAL Lab
1500.0
43.0
13.0
1498
39
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
CSP 927 6BTN
2730
927/2700K
90
26.9
0.34537
0.37716
0.39302
0.4193
0.42945
0.44034
0.44712
0.45538
0.45717
0.45981
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
3098.3285
3012.3276
2734.6477
2343.998
1919.5873
1514.5541
1171.2499
913.8066
728.5202
584.9957
463.0962
371.1622
307.056
243.2995
166.538
107.596
74.3143
55.2263
43.7096
36.468
30.405
25.4806
19.4176
13.055
5.6435
0.4994
0.04
0.01
0.01
0.01
0
0.01
0
0
0.01
0
0
3098.3285
3013.4264
2736.7453
2348.7925
1926.779
1519.848
1176.1442
915.4447
729.7188
593.0963
477.3098
381.4403
313.6984
256.764
189.2818
125.5053
83.8833
59.1618
43.9294
33.3116
25.0511
18.9581
13.864
9.7588
5.6535
2.0776
0.2697
0.02
0.01
0
0
0
0
0
0.01
0
0
3098.3285
3015.6238
2742.5386
2358.9808
1939.3645
1532.933
1187.0317
919.2004
729.9685
598.6599
501.6417
419.1468
342.635
279.1582
228.7663
175.218
119.5122
76.6217
48.8137
32.083
22.1045
15.8817
11.4468
8.0108
5.1041
2.5371
0.899
0.2098
0.02
0
0.01
0
0
0
0
0
0
3098.3285
3017.3219
2750.2298
2374.4629
1955.8455
1551.5115
1201.0156
928.8593
732.4757
596.5424
501.1623
429.1853
370.2232
316.5151
264.1855
212.2054
161.4239
115.1473
74.7039
43.2002
26.2997
17.1902
11.7764
8.0208
5.0142
2.9266
1.6481
1.0088
0.3496
0.03
0
0
0.01
0.01
0.01
0
0.01
3098.3285
3019.2197
2760.8175
2390.2447
1974.7237
1568.492
1216.6975
942.973
745.9901
608.3288
510.1519
433.8599
365.1691
298.6957
241.7713
191.3694
137.052
87.9386
54.5771
34.69
23.1233
16.3012
11.8264
8.5601
6.1429
3.9355
2.1575
0.829
0.1498
0.01
0.01
0
0
0
0
0
0.01
3098.3285
3020.9177
2770.4065
2402.6304
1990.0061
1583.5746
1231.0809
958.1955
762.0316
622.7322
514.0974
416.8295
333.5056
274.2938
217.9588
152.2845
99.4953
67.2225
46.9758
33.7211
24.4318
18.0292
13.3646
9.6189
6.7722
3.9954
1.2885
0.1698
0.01
0
0.01
0.01
0.01
0.01
0
0
0
3098.3285
3022.0165
2774.1022
2406.8256
1992.0038
1587.9695
1231.7801
957.6261
761.3424
620.305
504.3286
400.788
321.3696
265.7537
200.5988
132.0478
87.619
63.2471
48.7738
39.3147
32.093
25.151
17.7695
10.9174
5.4537
2.7568
1.0188
0.1299
0.01
0.01
0.01
0
0
0
0.01
0
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>5e5339aa-beee-4a97-a2c5-a3cc9b1ecadb.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 31180 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CAD5e5339aa-beee-4a97-a2c5-a3cc9b1ecadb.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 27364 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
