<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Suspended</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Suspended</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Apparecchio a sospensione decorativo in alluminio; superficie anodizzata oro rosa; sospeso con cavo a sospensione da 2500 mm; incl. cavo di alimentazione (bianco), accorciabile a piacere; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipadore; colore della luce 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; lente di vetro piano-convesso di qualità; angolo di emissione di 69°; assenza di ombre multiple; grado protezione IP20; classe isolamento 3;  rosone rotondo per montaggio a soffitto (nero o bianco) a scelta per apparecchi da due a cinque luci o da due a dieci luci, o rosone lineare per montaggio a soffitto (nero o bianco) a scelta per apparecchi da due a cinque luci, disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte; converter (DALI-2 o Casambi) integrato nel rosone; rosone per cablaggio passante;  sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Generale: Soffitto, Sospeso, oro rosa, Cable bianco, IP20, 352 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 98, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.8, MDER 0.72
Ottico: wide flood, angolo del fascio 69°, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Dati elettrici:  sistema 3.3 W,  apparecchio 2.4 W,  sistema 107 lm/W,  apparecchio 144 lm/W, 300 mA, 9 Vf, classe isolamento 3
Dati fisici: diametro 40 mm, altezza 40 mm, lunghezza del cavo 2500 mm

049-54101197W</LumText><LumText lang="12">Luminaire décoratif à suspension en aluminium ; surface or rose anodisé ; suspension par câble de 2500 mm ; câble d’alimentation inclus (blanc), recoupable à volonté ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 4000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; lentille verre plan-convexe grde qualité ; angle de diffusion 69° ; pas de formation d'ombres multiples ; indice de protection IP20 ; CP3 ;  cache-piton rond pour montage sur plafond (noir ou blanc) pour un équipement de deux à cinq lampes ou de deux à dix lampes au choix, ou cache-piton linéaire pour montage sur plafond (noir ou blanc) pour un équipement de deux à cinq lampes au choix, disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; convertisseur (DALI-2 ou Casambi) inclus dans le cache-piton ; cache-piton pour câblage continu ;  source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Général: Plafond, Suspendu, or rose, Cable blanc, IP20, 352 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 98, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.8, MDER 0.72
Optique: wide flood, angle de faisceau 69°, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Electrique:  système 3.3 W,  luminaire 2.4 W,  système 107 lm/W,  luminaire 144 lm/W, 300 mA, 9 Vf, CP3
Physique: diamètre 40 mm, hauteur 40 mm, longueur du câble 2500 mm

049-54101197W</LumText><LumText lang="10">Luminaria suspendida decorativa fabricada en aluminio; superficie oro rosa anodizada; suspendido con pendular de 2500 mm; incl. cable de alimentación (blanco), se puede acortar; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; lente de cristal plano-convexa alta calidad; ángulo de apertura 69°; no proporciona sombras múltiples; grado de protección IP20; CP3;  base de techo redonda (blanca o negra) de montaje en superficie para la instalación de dos a cinco o de dos a diez lámparas, o base de techo lineal (blanca o negra) de montaje en superficie para la instalación de dos a cinco lámparas, disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; convertidor (DALI-2 o Casambi) integrado en el baldaquino; baldaquino para cableado pasante;  fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado;

General: Techo, Suspendido, oro rosa, Cable blanco, IP20, 352 lm
LED: 4000 K, IRC ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 98, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.8, MDER 0.72
Óptico: wide flood, ángulo de haz 69°, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Eléctrico:  sistema 3.3 W,  fijación 2.4 W,  sistema 107 lm/W,  fijación 144 lm/W, 300 mA, 9 Vf, CP3
Físico: diámetro 40 mm, altura 40 mm, longitud de cable 2500 mm

049-54101197W</LumText><LumText lang="07">Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Roségold eloxiert; abgependelt mit 2500mm Pendelabhängung; inkl. Einspeiseleitung (Weiß), beliebig kürzbar; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; hochwertige plan-konvexe Glaslinse; Ausstrahlwinkel 69°; keine Bildung von Mehrfachschatten; Schutzart IP20; SK3;  runder Deckenanbau-Baldachin (schwarz oder weiß) wahlweise für zwei- bis fünfflammige bzw. zwei- bis zehnflammige Bestückung, oder linearer Deckenanbau-Baldachin (schwarz oder weiß) wahlweise für zwei- bis fünfflammige Bestückung, als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt; Konverter (DALI-2 oder Casambi) im Baldachin enthalten; Baldachin für Weiterverdrahtung;  Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Roségold, Cable Weiß, IP20, 352 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 98, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.8, MDER 0.72
Optisch: wide flood, Ausstrahlwinkel 69°, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Elektrisch:  System 3.3 W,  Einsatz 2.4 W,  System 107 lm/W,  Einsatz 144 lm/W, 300 mA, 9 Vf, SK3
Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 40 mm, Kabellänge 2500 mm

049-54101197W</LumText><LumText lang="09">Decorative suspended luminaire in aluminium; surface anodised rose gold; pendant fitting with 2500mm suspension; incl. feed (white), can be individually shortened; passive cooling of the LEDs through improved heat sink geometry; light colour 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; min. 80% of luminous flux after 50000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; high quality plano-convex glass lens; beam angle 69°; no multiple shadows; degree of protection IP20; PC3;  round ceiling surface mounted canopy (black or white) optionally for two to five lamps or two to ten lamps fittings, or linear ceiling surface mounted canopy (black or white) optionally for two to five lamps fittings, available as an accessory; accessories are listed separately; converter (DALI-2 or Casambi) included in canopy; canopy for through wiring;  light source replaceable by an authorized professional;

General: Ceiling, Suspended, rose gold, Cable white, IP20, 352 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 98, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.8, MDER 0.72
Optical: wide flood, beam angle 69°, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Electrical:  system 3.3 W,  fixture 2.4 W,  system 107 lm/W,  fixture 144 lm/W, 300 mA, 9 Vf, PC3
Physical: diameter 40 mm, height 40 mm, cable length 2500 mm

049-54101197W</LumText><OrderNumber>049-54101197W</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>NOBA 40 multi suspended  940 F</Name>
        <ProdGroup>901</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>3.3</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>COB 940 6NRL</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>3.3</Power>
            <LightFlux>352</LightFlux>
            <ColorTemp>4000 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>40.000</Length>
            <Width></Width>
            <Height>40.000</Height>
            <LumLength>40</LumLength>
            <LumWidth></LumWidth>
            <LumHeight0>17</LumHeight0>
            <LumHeight90>17</LumHeight90>
            <LumHeight180>17</LumHeight180>
            <LumHeight270>1</LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>41ae6c57-216a-4637-bdea-23dc72bc2951.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
1
1
24
15
73
2.5
L23026
NOBA 40 multi suspended  940 F
049-54101197W001
XAL__26_02__049-54101197W001.ldt
2026-02-26 / XAL Lab
40.0
0
40.0
40
0
17
17
17
1
99
100.0
1.0
0.0
1
-1
COB 940 6NRL
352
940/4000K
90
3.3
0.57145
0.64794
0.70885
0.79294
0.82294
0.86985
0.89882
0.92527
0.93235
0.94927
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
92.5
95
97.5
100
102.5
105
107.5
110
112.5
115
117.5
120
122.5
125
127.5
130
132.5
135
137.5
140
142.5
145
147.5
150
152.5
155
157.5
160
162.5
165
167.5
170
172.5
175
177.5
180
883.8456
882.3456
880.1056
876.5456
871.1555
863.1355
851.3754
834.4553
810.7952
778.9849
738.0347
686.9244
621.1939
531.6234
416.5326
291.7219
181.9812
105.5107
62.6604
40.9103
28.8702
21.2201
15.9501
12.1301
9.2601
7.04
5.34
4.03
3.06
2.36
1.84
1.44
1.15
1.07
1.06
0.95
0.85
0.83
0.83
0.82
0.81
0.82
0.86
0.96
1.09
1.2
1.28
1.32
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.38
1.36
1.34
1.31
1.27
1.24
1.22
1.21
1.2
1.2
1.2
1.21
1.22
1.21
1.19
0.86
0.37
0.12
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>41ae6c57-216a-4637-bdea-23dc72bc2951.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 23088 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CAD41ae6c57-216a-4637-bdea-23dc72bc2951.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 29264 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
