<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Downlight multiplo rettangolare in alluminio con montaggio a superficie; dotata di quattro (L4) / sei (L6) lenti selezionabili individualmente o definite per applicazioni specifiche; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; convertitore integrato nel corpo illuminante; verniciatura a polvere; riflettore di alta qualità con superficie a microfaccette e vaporizzata in alluminio; emissione precisa con diversi fasci luminosi simmetrici; o con distribuzione asimmetrica della luce; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica

Generale: Soffitto, Surface, alluminio bianco, Reflector nero, RAL 9006, IP20, 2320 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Ottico: wide flood square, angolo del fascio 70°, UGR ≤ 25, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Dati elettrici: non DIM, 36,  sistema 16.4 W,  sistema 141 lm/W, classe isolamento 2
Dati fisici: lunghezza 238.8 mm, larghezza 50.8 mm, altezza 90 mm, 0.7 kg

090-1L611GGB21</LumText><LumText lang="12">Multi-downlight apparent rectangulaire, en aluminium ; équipé de quatre (L4) / six (L6) éléments optiques à choisir de façon personnalisée ou définis de manière fixe, spécifiques à chaque application ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils sur la plaque de montage grâce à un système de verrouillage ; convertisseur intégré dans le corps de luminaire ; surface thermolaquée ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; caractéristique de diffusion précise avec différentes possibilités de répartitions symétriques de la lumière ; ou avec distribution asymétrique de la lumière ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs

Général: Plafond, Surface, aluminium blanc, Reflector noir, RAL 9006, IP20, 2320 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Optique: wide flood square, angle de faisceau 70°, UGR ≤ 25, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Electrique: non DIM, 36,  système 16.4 W,  système 141 lm/W, CP2
Physique: longueur 238.8 mm, largeur 50.8 mm, hauteur 90 mm, 0.7 kg

090-1L611GGB21</LumText><LumText lang="10">Downlight múltiple de aluminio rectangular de superficie; equipada con cuatro (L4) / seis (L6) sistemas de lentes elegibles individualmente o de definición fija, específicos para la aplicación; cuerpo luminoso insertable en la placa de montaje por enclavamiento y sin necesidad de herramienta; convertidor integrado en el cuerpo luminoso; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; reflector de alta calidad con superficie de múltiples facetas revestida con aluminio por vaporización; proyección precisa con varias distribuciones de la luz distintas simétricas; o con distribución de luz asimétrica; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática

General: Techo, Superficie, aluminio blanco, Reflector negro, RAL 9006, IP20, 2320 lm
LED: 4000 K, IRC ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Óptico: wide flood square, ángulo de haz 70°, UGR ≤ 25, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Eléctrico: non atenuable, 36,  sistema 16.4 W,  sistema 141 lm/W, CP2
Físico: longitud 238.8 mm, ancho 50.8 mm, altura 90 mm, 0.7 kg

090-1L611GGB21</LumText><LumText lang="07">Rechteckiger Anbau-Multi-Downlight aus Aluminium; bestückt mit vier (L4) / sechs (L6) individuell wählbaren oder fix definierten, anwendungsspezifischen Optiken; Leuchtenkörper mittels Verriegelung werkzeuglos auf Montageplatte aufsetzbar; Konverter im Leuchtenkörper integriert; Oberfläche pulverbeschichtet; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; präzise Abstrahlcharakteristik mit unterschiedlichen symmetrischen Lichtverteilungen; oder mit asymmetrischer Lichtverteilung; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe

Allgemein: Decke, Aufbau, Weiß Aluminium, Reflector Schwarz, RAL 9006, IP20, 2320 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Optisch: wide flood square, Ausstrahlwinkel 70°, UGR ≤ 25, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Elektrisch: nicht dimmbar, 36,  System 16.4 W,  System 141 lm/W, SK2
Abmessungen: Länge 238.8 mm, Breite 50.8 mm, Höhe 90 mm, 0.7 kg

090-1L611GGB21</LumText><LumText lang="09">Rectangular surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with four (L4) / six (L6) individually selectable or pre-specified, customised light elements; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering

General: Ceiling, Surface, white aluminium, Reflector black, RAL 9006, IP20, 2320 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Optical: wide flood square, beam angle 70°, UGR ≤ 25, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Electrical: non DIM, 36,  system 16.4 W,  system 141 lm/W, PC2
Physical: length 238.8 mm, width 50.8 mm, height 90 mm, 0.7 kg

090-1L611GGB21</LumText><OrderNumber>090-1L611GGB21</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>UNICO L6 ceiling  940 WF</Name>
        <ProdGroup>301</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>16.4</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD 940 6DCUL</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>16.4</Power>
            <LightFlux>2320</LightFlux>
            <ColorTemp>4000 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>238.800</Length>
            <Width>50.800</Width>
            <Height>90.000</Height>
            <LumLength>216</LumLength>
            <LumWidth>36</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>a5303bc6-ba7c-4ee3-8878-83bddc55fe54.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
3
4
24
15
37
2.5
L24049B1010F22
UNICO L6 ceiling  940 WF
090-1L611GGB21000
XAL__26_04__090-1L611GGB21000.ldt
2026-04-01 / XAL Lab
238.8
50.8
90.0
216
36
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD 940 6DCUL
2320
940/4000K
90
16.4
0.55535
0.63931
0.70121
0.78733
0.81993
0.86837
0.89959
0.92755
0.93539
0.95336
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
830.3744
826.4355
820.1872
810.9097
800.3326
789.9354
779.1884
767.6715
754.0752
735.3503
708.5475
669.8181
611.5239
526.6869
419.636
304.2973
195.8468
105.4214
45.2677
17.1753
6.6982
2.8492
1.4296
0.8698
0.6198
0.4899
0.4099
0.3799
0.3599
0.3599
0.3699
0.3999
0.4199
0.4599
0.5199
0.5499
0.5499
830.3744
825.9257
819.2775
809.7001
798.3631
786.3464
773.9298
760.6834
745.7074
727.0825
701.9593
666.439
614.783
540.3532
442.5698
332.2597
225.2388
132.1341
62.3131
23.9235
9.0675
3.699
1.7295
0.9697
0.6498
0.5099
0.4199
0.3899
0.3899
0.3899
0.3999
0.3999
0.4199
0.4499
0.4999
0.5299
0.5598
830.3744
825.7457
818.6776
807.5506
793.4945
777.9887
761.7731
745.2376
728.1122
709.7572
688.583
661.4903
623.7706
572.4745
504.5929
417.6666
318.7034
221.2699
134.8034
66.4719
25.763
9.2975
3.539
1.5096
0.7698
0.4999
0.3899
0.3599
0.3799
0.3999
0.4099
0.4299
0.4499
0.4799
0.5199
0.5698
0.6098
830.3744
825.2858
817.448
805.4012
789.9354
772.7101
754.645
736.47
718.7348
700.5397
680.6451
658.1612
630.2288
591.4593
539.2435
476.3706
401.191
309.6459
211.9524
127.0155
65.4622
28.1224
10.2872
3.669
1.4396
0.6998
0.4499
0.3899
0.3599
0.3699
0.4199
0.4499
0.4799
0.5199
0.5698
0.5998
0.6198
830.3744
824.756
816.5282
804.8814
791.0351
776.0092
760.1035
744.0779
727.9923
710.707
690.0226
662.78
624.9203
573.4642
504.6129
416.9068
318.1536
220.86
135.0733
68.0815
27.1526
9.6874
3.669
1.5496
0.7998
0.5299
0.4199
0.3799
0.3699
0.3799
0.4099
0.4399
0.4699
0.4999
0.5299
0.5798
0.6298
830.3744
824.756
816.6882
806.191
794.4842
782.5574
770.6307
758.414
744.6277
727.0025
702.5292
667.2088
615.0129
539.6834
441.78
331.8399
224.699
132.0441
62.713
23.9535
8.9476
3.579
1.6695
0.9497
0.6398
0.4899
0.4299
0.3999
0.3999
0.4199
0.4299
0.4499
0.4799
0.4999
0.5299
0.5698
0.6098
830.3744
824.9959
816.8081
806.401
795.6939
785.4067
774.9195
763.9625
750.7861
732.3011
705.7683
667.1788
608.1248
522.658
416.3169
301.948
194.5172
105.2714
45.2177
16.7754
6.4782
2.7493
1.3796
0.8198
0.5698
0.4599
0.3999
0.3899
0.3999
0.4199
0.4299
0.4399
0.4699
0.4999
0.5399
0.5698
0.5898

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>a5303bc6-ba7c-4ee3-8878-83bddc55fe54.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 36516 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CADa5303bc6-ba7c-4ee3-8878-83bddc55fe54.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 31584 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
