<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Downlight multiplo rettangolare in alluminio con montaggio a superficie; dotata di quattro (L4) / sei (L6) lenti selezionabili individualmente o definite per applicazioni specifiche; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; convertitore integrato nel corpo illuminante; verniciatura a polvere; riflettore di alta qualità con superficie a microfaccette e vaporizzata in alluminio; emissione precisa con diversi fasci luminosi simmetrici; o con distribuzione asimmetrica della luce; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica

Generale: Soffitto, Surface, alluminio bianco, Reflector nero, RAL 9006, IP20, 1440 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Ottico: flood square, angolo del fascio 55°, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Dati elettrici: non DIM, 36,  sistema 11.0 W,  sistema 131 lm/W, classe isolamento 2
Dati fisici: lunghezza 163.6 mm, larghezza 50.8 mm, altezza 90 mm, 0.55 kg

090-1L491FGB21</LumText><LumText lang="12">Multi-downlight apparent rectangulaire, en aluminium ; équipé de quatre (L4) / six (L6) éléments optiques à choisir de façon personnalisée ou définis de manière fixe, spécifiques à chaque application ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils sur la plaque de montage grâce à un système de verrouillage ; convertisseur intégré dans le corps de luminaire ; surface thermolaquée ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; caractéristique de diffusion précise avec différentes possibilités de répartitions symétriques de la lumière ; ou avec distribution asymétrique de la lumière ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs

Général: Plafond, Surface, aluminium blanc, Reflector noir, RAL 9006, IP20, 1440 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Optique: flood square, angle de faisceau 55°, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Electrique: non DIM, 36,  système 11.0 W,  système 131 lm/W, CP2
Physique: longueur 163.6 mm, largeur 50.8 mm, hauteur 90 mm, 0.55 kg

090-1L491FGB21</LumText><LumText lang="10">Downlight múltiple de aluminio rectangular de superficie; equipada con cuatro (L4) / seis (L6) sistemas de lentes elegibles individualmente o de definición fija, específicos para la aplicación; cuerpo luminoso insertable en la placa de montaje por enclavamiento y sin necesidad de herramienta; convertidor integrado en el cuerpo luminoso; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; reflector de alta calidad con superficie de múltiples facetas revestida con aluminio por vaporización; proyección precisa con varias distribuciones de la luz distintas simétricas; o con distribución de luz asimétrica; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática

General: Techo, Superficie, aluminio blanco, Reflector negro, RAL 9006, IP20, 1440 lm
LED: 2700 K, IRC ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Óptico: flood square, ángulo de haz 55°, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Eléctrico: non atenuable, 36,  sistema 11.0 W,  sistema 131 lm/W, CP2
Físico: longitud 163.6 mm, ancho 50.8 mm, altura 90 mm, 0.55 kg

090-1L491FGB21</LumText><LumText lang="07">Rechteckiger Anbau-Multi-Downlight aus Aluminium; bestückt mit vier (L4) / sechs (L6) individuell wählbaren oder fix definierten, anwendungsspezifischen Optiken; Leuchtenkörper mittels Verriegelung werkzeuglos auf Montageplatte aufsetzbar; Konverter im Leuchtenkörper integriert; Oberfläche pulverbeschichtet; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; präzise Abstrahlcharakteristik mit unterschiedlichen symmetrischen Lichtverteilungen; oder mit asymmetrischer Lichtverteilung; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe

Allgemein: Decke, Aufbau, Weiß Aluminium, Reflector Schwarz, RAL 9006, IP20, 1440 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Optisch: flood square, Ausstrahlwinkel 55°, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Elektrisch: nicht dimmbar, 36,  System 11.0 W,  System 131 lm/W, SK2
Abmessungen: Länge 163.6 mm, Breite 50.8 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

090-1L491FGB21</LumText><LumText lang="09">Rectangular surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with four (L4) / six (L6) individually selectable or pre-specified, customised light elements; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering

General: Ceiling, Surface, white aluminium, Reflector black, RAL 9006, IP20, 1440 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Optical: flood square, beam angle 55°, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Electrical: non DIM, 36,  system 11.0 W,  system 131 lm/W, PC2
Physical: length 163.6 mm, width 50.8 mm, height 90 mm, 0.55 kg

090-1L491FGB21</LumText><OrderNumber>090-1L491FGB21</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>UNICO L4 ceiling  927 F</Name>
        <ProdGroup>301</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>11.0</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD 927 6DCUI</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>11.0</Power>
            <LightFlux>1440</LightFlux>
            <ColorTemp>2700 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>163.600</Length>
            <Width>50.800</Width>
            <Height>90.000</Height>
            <LumLength>144</LumLength>
            <LumWidth>36</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>92cd3055-a94c-4881-8080-c0ad9002c91f.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
3
4
24
15
37
2.5
L24049B88F22
UNICO L4 ceiling  927 F
090-1L491FGB21000
XAL__26_04__090-1L491FGB21000.ldt
2026-04-01 / XAL Lab
163.6
50.8
90.0
144
36
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD 927 6DCUI
1440
927/2700K
90
11.0
0.0732
0.07689
0.08344
0.09217
0.09362
0.09805
0.09997
0.10207
0.1022
0.10346
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
1349.7177
1333.0063
1309.1902
1277.3685
1240.8437
1201.3168
1155.986
1102.5497
1037.5054
948.565
822.4292
659.7186
479.7662
309.5505
170.3158
77.1725
30.3807
11.9982
5.2836
2.8119
1.8413
1.411
1.1908
1.0207
0.9006
0.8306
0.7805
0.7405
0.7005
0.6705
0.6604
0.6604
0.6604
0.6705
0.6805
0.7105
0.7505
1349.7177
1333.5067
1309.9907
1277.7688
1240.1432
1198.715
1150.9826
1094.5442
1027.0984
940.4795
824.1304
675.4893
507.355
343.7637
204.0187
101.0587
41.6683
16.0109
6.5745
3.1321
1.8312
1.2909
1.0407
0.9006
0.8106
0.7405
0.7005
0.6705
0.6604
0.6604
0.6504
0.6404
0.6504
0.6905
0.7205
0.7405
0.7505
1349.7177
1333.7068
1310.391
1277.8689
1237.7416
1191.7103
1139.1746
1078.2331
1007.7852
926.4199
830.4847
717.1176
585.6082
443.8918
308.84
192.3208
101.2388
43.3195
16.1009
6.0141
2.5117
1.2809
0.8306
0.6504
0.5904
0.5704
0.5404
0.5204
0.5404
0.5704
0.6004
0.6404
0.6705
0.7005
0.7405
0.7805
0.8206
1349.7177
1334.8076
1311.9921
1278.9696
1236.5408
1186.907
1131.9697
1070.3277
999.4596
919.4652
832.1258
738.7823
639.3547
530.4307
408.1075
281.5114
170.666
89.1906
39.0566
14.5199
5.1735
2.0414
1.0007
0.6604
0.5504
0.5204
0.5304
0.5404
0.5604
0.6004
0.6204
0.6404
0.6705
0.7105
0.7405
0.7705
0.8206
1349.7177
1334.7075
1311.6919
1278.4693
1237.3413
1190.2093
1136.4727
1074.2304
1002.8819
920.666
823.65
709.1722
576.7822
435.5461
301.8352
187.1573
98.1267
41.3481
14.9201
5.4937
2.2816
1.1708
0.7605
0.6004
0.5504
0.5404
0.5504
0.5704
0.6004
0.6204
0.6504
0.6705
0.7005
0.7205
0.7505
0.7905
0.8306
1349.7177
1334.4073
1311.5918
1279.3699
1240.6435
1197.214
1147.18
1088.9404
1019.3931
929.6221
810.0107
659.5985
492.7851
332.1859
195.9732
96.2154
38.6163
14.1696
5.5838
2.5818
1.481
1.0507
0.8606
0.7705
0.7305
0.7105
0.6805
0.6604
0.6604
0.6705
0.6805
0.7005
0.7205
0.7405
0.7505
0.7705
0.7905
1349.7177
1334.2072
1311.4917
1279.7702
1242.0445
1200.2161
1152.3835
1097.146
1029.0997
935.4861
805.3776
641.9065
464.3557
297.9726
163.251
73.1597
27.6588
10.4371
4.413
2.2715
1.461
1.1308
0.9707
0.8806
0.8206
0.8005
0.7805
0.7605
0.7305
0.7105
0.7105
0.7105
0.7205
0.7305
0.7305
0.7305
0.7505

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>92cd3055-a94c-4881-8080-c0ad9002c91f.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 32664 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CAD92cd3055-a94c-4881-8080-c0ad9002c91f.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 29640 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
