<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Downlight multiplo rettangolare in alluminio con montaggio a superficie; dotata di quattro (L4) / sei (L6) lenti selezionabili individualmente o definite per applicazioni specifiche; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; convertitore integrato nel corpo illuminante; verniciatura a polvere; riflettore di alta qualità con superficie a microfaccette e vaporizzata in alluminio; emissione precisa con diversi fasci luminosi simmetrici; o con distribuzione asimmetrica della luce; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica

Generale: Soffitto, Surface, bianco traffico, Reflector cromato, RAL 9016, IP20, 2220 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Ottico: rectangular medium, angolo del fascio 31°x67°, UGR ≤ 25, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Dati elettrici: DALI-2, 36,  sistema 16.4 W,  sistema 135 lm/W, classe isolamento 2, 1 DALI Addr.
Dati fisici: lunghezza 238.8 mm, larghezza 50.8 mm, altezza 90 mm, 0.7 kg

090-1L613RW021</LumText><LumText lang="12">Multi-downlight apparent rectangulaire, en aluminium ; équipé de quatre (L4) / six (L6) éléments optiques à choisir de façon personnalisée ou définis de manière fixe, spécifiques à chaque application ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils sur la plaque de montage grâce à un système de verrouillage ; convertisseur intégré dans le corps de luminaire ; surface thermolaquée ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; caractéristique de diffusion précise avec différentes possibilités de répartitions symétriques de la lumière ; ou avec distribution asymétrique de la lumière ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs

Général: Plafond, Surface, blanc signalisation, Reflector chrome, RAL 9016, IP20, 2220 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Optique: rectangular medium, angle de faisceau 31°x67°, UGR ≤ 25, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Electrique: DALI-2, 36,  système 16.4 W,  système 135 lm/W, CP2, 1 DALI Addr.
Physique: longueur 238.8 mm, largeur 50.8 mm, hauteur 90 mm, 0.7 kg

090-1L613RW021</LumText><LumText lang="10">Downlight múltiple de aluminio rectangular de superficie; equipada con cuatro (L4) / seis (L6) sistemas de lentes elegibles individualmente o de definición fija, específicos para la aplicación; cuerpo luminoso insertable en la placa de montaje por enclavamiento y sin necesidad de herramienta; convertidor integrado en el cuerpo luminoso; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; reflector de alta calidad con superficie de múltiples facetas revestida con aluminio por vaporización; proyección precisa con varias distribuciones de la luz distintas simétricas; o con distribución de luz asimétrica; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática

General: Techo, Superficie, blanco tráfico, Reflector cromo, RAL 9016, IP20, 2220 lm
LED: 4000 K, IRC ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Óptico: rectangular medium, ángulo de haz 31°x67°, UGR ≤ 25, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Eléctrico: DALI-2, 36,  sistema 16.4 W,  sistema 135 lm/W, CP2, 1 DALI Addr.
Físico: longitud 238.8 mm, ancho 50.8 mm, altura 90 mm, 0.7 kg

090-1L613RW021</LumText><LumText lang="07">Rechteckiger Anbau-Multi-Downlight aus Aluminium; bestückt mit vier (L4) / sechs (L6) individuell wählbaren oder fix definierten, anwendungsspezifischen Optiken; Leuchtenkörper mittels Verriegelung werkzeuglos auf Montageplatte aufsetzbar; Konverter im Leuchtenkörper integriert; Oberfläche pulverbeschichtet; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; präzise Abstrahlcharakteristik mit unterschiedlichen symmetrischen Lichtverteilungen; oder mit asymmetrischer Lichtverteilung; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe

Allgemein: Decke, Aufbau, Verkehrsweiß, Reflector Chrom, RAL 9016, IP20, 2220 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Optisch: rectangular medium, Ausstrahlwinkel 31°x67°, UGR ≤ 25, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Elektrisch: DALI-2, 36,  System 16.4 W,  System 135 lm/W, SK2, 1 DALI Addr.
Abmessungen: Länge 238.8 mm, Breite 50.8 mm, Höhe 90 mm, 0.7 kg

090-1L613RW021</LumText><LumText lang="09">Rectangular surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with four (L4) / six (L6) individually selectable or pre-specified, customised light elements; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering

General: Ceiling, Surface, traffic white, Reflector chrome, RAL 9016, IP20, 2220 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 92, R{1-15}: 90, MR 0.81, MDER 0.74
Optical: rectangular medium, beam angle 31°x67°, UGR ≤ 25, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Electrical: DALI-2, 36,  system 16.4 W,  system 135 lm/W, PC2, 1 DALI Addr.
Physical: length 238.8 mm, width 50.8 mm, height 90 mm, 0.7 kg

090-1L613RW021</LumText><OrderNumber>090-1L613RW021</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>UNICO L6 ceiling  940 M</Name>
        <ProdGroup>301</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>16.4</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD 940 6DCUL</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>16.4</Power>
            <LightFlux>2220</LightFlux>
            <ColorTemp>4000 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>238.800</Length>
            <Width>50.800</Width>
            <Height>90.000</Height>
            <LumLength>216</LumLength>
            <LumWidth>36</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>68aee01c-dfcd-4c97-9f01-b3724320b14b.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
3
4
24
15
37
2.5
L24049B1414F22
UNICO L6 ceiling  940 M
090-1L613RW021000
XAL__26_04__090-1L613RW021000.ldt
2026-04-02 / XAL Lab
238.8
50.8
90.0
216
36
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD 940 6DCUL
2220
940/4000K
90
16.4
0.71597
0.76785
0.81767
0.88152
0.90075
0.92807
0.94397
0.96277
0.96745
0.97321
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
1545.2583
1526.9434
1476.4023
1376.4208
1221.2945
1027.2365
829.2853
655.754
509.585
379.5491
265.0658
167.9067
90.1734
39.322
14.9822
5.7147
2.482
1.3411
0.9107
0.7306
0.6405
0.5905
0.5705
0.5605
0.5805
0.6005
0.6205
0.6305
0.6505
0.6705
0.6806
0.7106
0.7406
0.7706
0.7906
0.8207
0.8507
1545.2583
1528.845
1483.7082
1392.534
1250.118
1070.7719
882.7188
712.23
565.8708
432.5823
309.6922
202.8152
115.7443
54.4543
21.6977
8.2667
3.2827
1.5312
0.9007
0.6705
0.5705
0.5204
0.4904
0.4804
0.4904
0.5004
0.5304
0.5504
0.5805
0.6205
0.6605
0.6906
0.7306
0.7606
0.8007
0.8307
0.8507
1545.2583
1533.849
1502.3234
1434.9685
1325.9798
1182.6631
1022.7328
865.8851
722.2081
588.1189
456.0614
327.9471
214.855
123.5406
59.5085
24.2898
9.1374
3.4428
1.4612
0.7706
0.5204
0.4304
0.4003
0.4103
0.4304
0.4504
0.4804
0.5104
0.5504
0.5805
0.6305
0.6806
0.7106
0.7406
0.7806
0.8107
0.8407
1545.2583
1540.7547
1525.4422
1485.3095
1412.3501
1308.7658
1183.9641
1051.8565
923.3419
801.5928
685.6483
568.3628
446.3935
325.8153
218.2377
130.9666
67.3849
28.9736
10.8789
4.0133
1.5913
0.7806
0.5204
0.4504
0.4404
0.4604
0.4904
0.5204
0.5605
0.5905
0.6205
0.6505
0.6806
0.7106
0.7506
0.7906
0.8307
1545.2583
1546.1591
1545.0582
1528.3446
1485.8099
1416.3534
1324.3785
1218.9926
1109.0031
998.5631
889.8346
782.5272
676.2006
571.015
468.2913
366.3884
262.0634
164.1737
87.211
37.5806
13.461
4.7839
1.8915
0.9308
0.6205
0.5304
0.5004
0.5004
0.5304
0.5605
0.5805
0.6105
0.6405
0.6705
0.7106
0.7606
0.7906
1545.2583
1551.4634
1558.0688
1556.7677
1538.5529
1500.1216
1442.4746
1369.6153
1284.9464
1192.471
1094.2911
985.8328
864.3038
732.7967
593.133
445.9932
299.8742
169.498
75.1012
26.962
9.4977
3.5929
1.6213
0.9508
0.7206
0.6205
0.5805
0.5705
0.5705
0.5805
0.6005
0.6205
0.6505
0.6806
0.7106
0.7506
0.7806
1545.2583
1553.9654
1564.5741
1568.3772
1558.5692
1533.849
1495.5178
1445.1768
1384.8277
1317.3728
1241.2107
1145.5328
1019.5302
864.1737
684.5374
489.949
303.9275
155.3065
63.4417
22.3582
7.9965
3.1726
1.5513
1.0008
0.8007
0.7306
0.6906
0.6505
0.6305
0.6305
0.6405
0.6505
0.6605
0.6806
0.6906
0.7206
0.7506

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>68aee01c-dfcd-4c97-9f01-b3724320b14b.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 34212 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CAD68aee01c-dfcd-4c97-9f01-b3724320b14b.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 31584 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
