<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Downlight multiplo rettangolare in alluminio con montaggio a superficie; dotata di quattro (L4) / sei (L6) lenti selezionabili individualmente o definite per applicazioni specifiche; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; convertitore integrato nel corpo illuminante; verniciatura a polvere; riflettore di alta qualità con superficie a microfaccette e vaporizzata in alluminio; emissione precisa con diversi fasci luminosi simmetrici; o con distribuzione asimmetrica della luce; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica

Generale: Soffitto, Surface, nero intenso, Reflector cromato, RAL 9005, IP20, 1340 lm
LED: 3500 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 96, Rf: 90, R{1-15}: 91, MR 0.74, MDER 0.67
Ottico: medium square, angolo del fascio 32°, UGR ≤ 10, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Dati elettrici: DALI-2, 36,  sistema 11.0 W,  sistema 122 lm/W, classe isolamento 2, 1 DALI Addr.
Dati fisici: lunghezza 163.6 mm, larghezza 50.8 mm, altezza 90 mm, 0.55 kg

090-1L423EB021</LumText><LumText lang="12">Multi-downlight apparent rectangulaire, en aluminium ; équipé de quatre (L4) / six (L6) éléments optiques à choisir de façon personnalisée ou définis de manière fixe, spécifiques à chaque application ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils sur la plaque de montage grâce à un système de verrouillage ; convertisseur intégré dans le corps de luminaire ; surface thermolaquée ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; caractéristique de diffusion précise avec différentes possibilités de répartitions symétriques de la lumière ; ou avec distribution asymétrique de la lumière ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs

Général: Plafond, Surface, noir profond, Reflector chrome, RAL 9005, IP20, 1340 lm
LED: 3500 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 96, Rf: 90, R{1-15}: 91, MR 0.74, MDER 0.67
Optique: medium square, angle de faisceau 32°, UGR ≤ 10, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Electrique: DALI-2, 36,  système 11.0 W,  système 122 lm/W, CP2, 1 DALI Addr.
Physique: longueur 163.6 mm, largeur 50.8 mm, hauteur 90 mm, 0.55 kg

090-1L423EB021</LumText><LumText lang="10">Downlight múltiple de aluminio rectangular de superficie; equipada con cuatro (L4) / seis (L6) sistemas de lentes elegibles individualmente o de definición fija, específicos para la aplicación; cuerpo luminoso insertable en la placa de montaje por enclavamiento y sin necesidad de herramienta; convertidor integrado en el cuerpo luminoso; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; reflector de alta calidad con superficie de múltiples facetas revestida con aluminio por vaporización; proyección precisa con varias distribuciones de la luz distintas simétricas; o con distribución de luz asimétrica; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática

General: Techo, Superficie, negro intenso, Reflector cromo, RAL 9005, IP20, 1340 lm
LED: 3500 K, IRC ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 96, Rf: 90, R{1-15}: 91, MR 0.74, MDER 0.67
Óptico: medium square, ángulo de haz 32°, UGR ≤ 10, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Eléctrico: DALI-2, 36,  sistema 11.0 W,  sistema 122 lm/W, CP2, 1 DALI Addr.
Físico: longitud 163.6 mm, ancho 50.8 mm, altura 90 mm, 0.55 kg

090-1L423EB021</LumText><LumText lang="07">Rechteckiger Anbau-Multi-Downlight aus Aluminium; bestückt mit vier (L4) / sechs (L6) individuell wählbaren oder fix definierten, anwendungsspezifischen Optiken; Leuchtenkörper mittels Verriegelung werkzeuglos auf Montageplatte aufsetzbar; Konverter im Leuchtenkörper integriert; Oberfläche pulverbeschichtet; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; präzise Abstrahlcharakteristik mit unterschiedlichen symmetrischen Lichtverteilungen; oder mit asymmetrischer Lichtverteilung; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe

Allgemein: Decke, Aufbau, Tiefschwarz, Reflector Chrom, RAL 9005, IP20, 1340 lm
LED: 3500 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 96, Rf: 90, R{1-15}: 91, MR 0.74, MDER 0.67
Optisch: medium square, Ausstrahlwinkel 32°, UGR ≤ 10, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Elektrisch: DALI-2, 36,  System 11.0 W,  System 122 lm/W, SK2, 1 DALI Addr.
Abmessungen: Länge 163.6 mm, Breite 50.8 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

090-1L423EB021</LumText><LumText lang="09">Rectangular surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with four (L4) / six (L6) individually selectable or pre-specified, customised light elements; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering

General: Ceiling, Surface, jet black, Reflector chrome, RAL 9005, IP20, 1340 lm
LED: 3500 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 96, Rf: 90, R{1-15}: 91, MR 0.74, MDER 0.67
Optical: medium square, beam angle 32°, UGR ≤ 10, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Electrical: DALI-2, 36,  system 11.0 W,  system 122 lm/W, PC2, 1 DALI Addr.
Physical: length 163.6 mm, width 50.8 mm, height 90 mm, 0.55 kg

090-1L423EB021</LumText><OrderNumber>090-1L423EB021</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>UNICO L4 ceiling  935 M</Name>
        <ProdGroup>301</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>11.0</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD 935 6DCUG</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>11.0</Power>
            <LightFlux>1340</LightFlux>
            <ColorTemp>3500 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>163.600</Length>
            <Width>50.800</Width>
            <Height>90.000</Height>
            <LumLength>144</LumLength>
            <LumWidth>36</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>b5dc704e-59d3-461e-9a38-393cce396d97.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
3
4
24
15
73
2.5
L24049B11111F22
UNICO L4 ceiling  935 M
090-1L423EB021000
XAL__26_04__090-1L423EB021000.ldt
2026-04-02 / XAL Lab
163.6
50.8
90.0
144
36
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD 935 6DCUG
1340
935/3500K
90
11.0
0.48454
0.50905
0.53466
0.5689
0.57755
0.59017
0.59617
0.60522
0.6064
0.60808
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
92.5
95
97.5
100
102.5
105
107.5
110
112.5
115
117.5
120
122.5
125
127.5
130
132.5
135
137.5
140
142.5
145
147.5
150
152.5
155
157.5
160
162.5
165
167.5
170
172.5
175
177.5
180
3107.0009
3057.9782
2931.5776
2733.39
2430.6674
2062.5478
1690.8339
1313.0296
994.0326
721.103
460.6437
237.7751
81.7012
14.5471
1.8171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3107.0009
3060.1748
2932.7757
2736.4852
2444.3458
2084.2137
1719.988
1344.5799
1014.7
741.7904
483.8171
263.5145
115.1484
25.2502
2.7357
0.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3107.0009
3060.674
2932.6758
2737.1841
2464.1146
2125.3488
1769.5099
1404.785
1047.4484
763.4562
528.1572
331.4374
192.5664
101.4101
28.6948
2.2265
0.0899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3107.0009
3060.674
2933.175
2735.4867
2476.8945
2157.2984
1792.1741
1422.3573
1077.9004
770.1457
529.6149
373.541
248.7677
156.2337
86.244
29.803
3.2549
0.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3107.0009
3061.9719
2934.6727
2733.7894
2467.5093
2137.0304
1778.296
1415.568
1062.7243
769.6764
525.5014
333.4342
193.8743
104.1458
36.792
0.9485
0.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3107.0009
3063.9688
2935.8708
2736.2855
2452.2334
2096.9935
1732.2686
1366.6451
1032.472
744.9454
493.412
271.8114
121.3387
30.452
1.7273
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3107.0009
3062.6708
2940.164
2733.6896
2441.9496
2078.7223
1705.7105
1337.2914
1007.0122
725.3563
472.5549
249.257
89.1295
10.3137
0.5292
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>b5dc704e-59d3-461e-9a38-393cce396d97.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 31636 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CADb5dc704e-59d3-461e-9a38-393cce396d97.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 29640 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
