<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Downlight multiplo rettangolare in alluminio con montaggio a superficie; dotata di quattro (L4) / sei (L6) lenti selezionabili individualmente o definite per applicazioni specifiche; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; convertitore integrato nel corpo illuminante; verniciatura a polvere; riflettore di alta qualità con superficie a microfaccette e vaporizzata in alluminio; emissione precisa con diversi fasci luminosi simmetrici; o con distribuzione asimmetrica della luce; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica

Generale: Soffitto, Surface, nero intenso, Reflector nero, RAL 9005, IP20, 1220 lm
LED: 3500 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 96, Rf: 90, R{1-15}: 91, MR 0.74, MDER 0.67
Ottico: spot round, angolo del fascio 19°, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Dati elettrici: DALI-2, 36,  sistema 11.0 W,  sistema 111 lm/W, classe isolamento 2, 1 DALI Addr.
Dati fisici: lunghezza 163.6 mm, larghezza 50.8 mm, altezza 90 mm, 0.55 kg

090-1L423KBB21</LumText><LumText lang="12">Multi-downlight apparent rectangulaire, en aluminium ; équipé de quatre (L4) / six (L6) éléments optiques à choisir de façon personnalisée ou définis de manière fixe, spécifiques à chaque application ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils sur la plaque de montage grâce à un système de verrouillage ; convertisseur intégré dans le corps de luminaire ; surface thermolaquée ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; caractéristique de diffusion précise avec différentes possibilités de répartitions symétriques de la lumière ; ou avec distribution asymétrique de la lumière ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs

Général: Plafond, Surface, noir profond, Reflector noir, RAL 9005, IP20, 1220 lm
LED: 3500 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 96, Rf: 90, R{1-15}: 91, MR 0.74, MDER 0.67
Optique: spot round, angle de faisceau 19°, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrique: DALI-2, 36,  système 11.0 W,  système 111 lm/W, CP2, 1 DALI Addr.
Physique: longueur 163.6 mm, largeur 50.8 mm, hauteur 90 mm, 0.55 kg

090-1L423KBB21</LumText><LumText lang="10">Downlight múltiple de aluminio rectangular de superficie; equipada con cuatro (L4) / seis (L6) sistemas de lentes elegibles individualmente o de definición fija, específicos para la aplicación; cuerpo luminoso insertable en la placa de montaje por enclavamiento y sin necesidad de herramienta; convertidor integrado en el cuerpo luminoso; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; reflector de alta calidad con superficie de múltiples facetas revestida con aluminio por vaporización; proyección precisa con varias distribuciones de la luz distintas simétricas; o con distribución de luz asimétrica; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática

General: Techo, Superficie, negro intenso, Reflector negro, RAL 9005, IP20, 1220 lm
LED: 3500 K, IRC ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 96, Rf: 90, R{1-15}: 91, MR 0.74, MDER 0.67
Óptico: spot round, ángulo de haz 19°, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Eléctrico: DALI-2, 36,  sistema 11.0 W,  sistema 111 lm/W, CP2, 1 DALI Addr.
Físico: longitud 163.6 mm, ancho 50.8 mm, altura 90 mm, 0.55 kg

090-1L423KBB21</LumText><LumText lang="07">Rechteckiger Anbau-Multi-Downlight aus Aluminium; bestückt mit vier (L4) / sechs (L6) individuell wählbaren oder fix definierten, anwendungsspezifischen Optiken; Leuchtenkörper mittels Verriegelung werkzeuglos auf Montageplatte aufsetzbar; Konverter im Leuchtenkörper integriert; Oberfläche pulverbeschichtet; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; präzise Abstrahlcharakteristik mit unterschiedlichen symmetrischen Lichtverteilungen; oder mit asymmetrischer Lichtverteilung; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe

Allgemein: Decke, Aufbau, Tiefschwarz, Reflector Schwarz, RAL 9005, IP20, 1220 lm
LED: 3500 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 96, Rf: 90, R{1-15}: 91, MR 0.74, MDER 0.67
Optisch: spot round, Ausstrahlwinkel 19°, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Elektrisch: DALI-2, 36,  System 11.0 W,  System 111 lm/W, SK2, 1 DALI Addr.
Abmessungen: Länge 163.6 mm, Breite 50.8 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

090-1L423KBB21</LumText><LumText lang="09">Rectangular surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with four (L4) / six (L6) individually selectable or pre-specified, customised light elements; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering

General: Ceiling, Surface, jet black, Reflector black, RAL 9005, IP20, 1220 lm
LED: 3500 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 96, Rf: 90, R{1-15}: 91, MR 0.74, MDER 0.67
Optical: spot round, beam angle 19°, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrical: DALI-2, 36,  system 11.0 W,  system 111 lm/W, PC2, 1 DALI Addr.
Physical: length 163.6 mm, width 50.8 mm, height 90 mm, 0.55 kg

090-1L423KBB21</LumText><OrderNumber>090-1L423KBB21</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>UNICO L4 ceiling  935 S</Name>
        <ProdGroup>301</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>11.0</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD 935 6DCUG</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>11.0</Power>
            <LightFlux>1220</LightFlux>
            <ColorTemp>3500 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>163.600</Length>
            <Width>50.800</Width>
            <Height>90.000</Height>
            <LumLength>144</LumLength>
            <LumWidth>36</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>a0ee1413-1ad4-49b3-9531-2f24032d0459.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
1
1
24
15
91
1
L24049K12F22
UNICO L4 ceiling  935 S
090-1L423KBB21000
XAL__26_04__090-1L423KBB21000.ldt
2026-04-02 / XAL Lab
163.6
50.8
90.0
144
36
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD 935 6DCUG
1220
935/3500K
90
11.0
0.8764
0.97693
0.9896
1.03614
1.06336
1.07777
1.09041
1.10811
1.11268
1.1151
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
6307.6134
6234.5515
6035.6551
5747.0055
5419.6761
5073.1566
4714.4435
4334.0417
3913.7607
3450.3022
2961.5569
2476.7095
2024.5451
1633.0491
1308.7181
1051.1523
852.2459
700.0552
584.8353
497.131
427.897
372.9157
329.9181
294.9063
265.6516
241.774
221.8744
204.5934
189.2814
175.7884
163.7347
152.8304
143.2354
134.7098
126.3042
117.9985
109.8428
101.8369
94.2309
87.1546
80.638
74.5512
69.004
64.0266
59.6089
55.5111
51.5731
47.8551
44.4069
41.2285
38.2001
35.2117
32.2532
29.2348
26.1964
23.1579
20.2494
17.4609
14.8223
12.3736
9.9848
7.3862
5.0574
3.1783
1.8091
1.0095
0.5297
0.2299
0.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>a0ee1413-1ad4-49b3-9531-2f24032d0459.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 31076 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CADa0ee1413-1ad4-49b3-9531-2f24032d0459.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 29640 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
