<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Downlight multiplo rettangolare in alluminio con montaggio a superficie; dotata di quattro (L4) / sei (L6) lenti selezionabili individualmente o definite per applicazioni specifiche; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; convertitore integrato nel corpo illuminante; verniciatura a polvere; riflettore di alta qualità con superficie a microfaccette e vaporizzata in alluminio; emissione precisa con diversi fasci luminosi simmetrici; o con distribuzione asimmetrica della luce; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica

Generale: Soffitto, Surface, bianco traffico, Reflector nero, RAL 9016, IP20, 2220 lm
LED: 3500 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 96, Rf: 90, R{1-15}: 91, MR 0.74, MDER 0.67
Ottico: flood round, angolo del fascio 47°, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Dati elettrici: DALI-2, 36,  sistema 16.4 W,  sistema 135 lm/W, classe isolamento 2, 1 DALI Addr.
Dati fisici: lunghezza 238.8 mm, larghezza 50.8 mm, altezza 90 mm, 0.7 kg

090-1L623CWB21</LumText><LumText lang="12">Multi-downlight apparent rectangulaire, en aluminium ; équipé de quatre (L4) / six (L6) éléments optiques à choisir de façon personnalisée ou définis de manière fixe, spécifiques à chaque application ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils sur la plaque de montage grâce à un système de verrouillage ; convertisseur intégré dans le corps de luminaire ; surface thermolaquée ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; caractéristique de diffusion précise avec différentes possibilités de répartitions symétriques de la lumière ; ou avec distribution asymétrique de la lumière ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs

Général: Plafond, Surface, blanc signalisation, Reflector noir, RAL 9016, IP20, 2220 lm
LED: 3500 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 96, Rf: 90, R{1-15}: 91, MR 0.74, MDER 0.67
Optique: flood round, angle de faisceau 47°, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Electrique: DALI-2, 36,  système 16.4 W,  système 135 lm/W, CP2, 1 DALI Addr.
Physique: longueur 238.8 mm, largeur 50.8 mm, hauteur 90 mm, 0.7 kg

090-1L623CWB21</LumText><LumText lang="10">Downlight múltiple de aluminio rectangular de superficie; equipada con cuatro (L4) / seis (L6) sistemas de lentes elegibles individualmente o de definición fija, específicos para la aplicación; cuerpo luminoso insertable en la placa de montaje por enclavamiento y sin necesidad de herramienta; convertidor integrado en el cuerpo luminoso; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; reflector de alta calidad con superficie de múltiples facetas revestida con aluminio por vaporización; proyección precisa con varias distribuciones de la luz distintas simétricas; o con distribución de luz asimétrica; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática

General: Techo, Superficie, blanco tráfico, Reflector negro, RAL 9016, IP20, 2220 lm
LED: 3500 K, IRC ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 96, Rf: 90, R{1-15}: 91, MR 0.74, MDER 0.67
Óptico: flood round, ángulo de haz 47°, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Eléctrico: DALI-2, 36,  sistema 16.4 W,  sistema 135 lm/W, CP2, 1 DALI Addr.
Físico: longitud 238.8 mm, ancho 50.8 mm, altura 90 mm, 0.7 kg

090-1L623CWB21</LumText><LumText lang="07">Rechteckiger Anbau-Multi-Downlight aus Aluminium; bestückt mit vier (L4) / sechs (L6) individuell wählbaren oder fix definierten, anwendungsspezifischen Optiken; Leuchtenkörper mittels Verriegelung werkzeuglos auf Montageplatte aufsetzbar; Konverter im Leuchtenkörper integriert; Oberfläche pulverbeschichtet; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; präzise Abstrahlcharakteristik mit unterschiedlichen symmetrischen Lichtverteilungen; oder mit asymmetrischer Lichtverteilung; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe

Allgemein: Decke, Aufbau, Verkehrsweiß, Reflector Schwarz, RAL 9016, IP20, 2220 lm
LED: 3500 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 96, Rf: 90, R{1-15}: 91, MR 0.74, MDER 0.67
Optisch: flood round, Ausstrahlwinkel 47°, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Elektrisch: DALI-2, 36,  System 16.4 W,  System 135 lm/W, SK2, 1 DALI Addr.
Abmessungen: Länge 238.8 mm, Breite 50.8 mm, Höhe 90 mm, 0.7 kg

090-1L623CWB21</LumText><LumText lang="09">Rectangular surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with four (L4) / six (L6) individually selectable or pre-specified, customised light elements; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering

General: Ceiling, Surface, traffic white, Reflector black, RAL 9016, IP20, 2220 lm
LED: 3500 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 96, Rf: 90, R{1-15}: 91, MR 0.74, MDER 0.67
Optical: flood round, beam angle 47°, UGR ≤ 19, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;3000 cd/m²
Electrical: DALI-2, 36,  system 16.4 W,  system 135 lm/W, PC2, 1 DALI Addr.
Physical: length 238.8 mm, width 50.8 mm, height 90 mm, 0.7 kg

090-1L623CWB21</LumText><OrderNumber>090-1L623CWB21</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>UNICO L6 ceiling  935 F</Name>
        <ProdGroup>301</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>16.4</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD 935 6DCUV</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>16.4</Power>
            <LightFlux>2220</LightFlux>
            <ColorTemp>3500 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>238.800</Length>
            <Width>50.800</Width>
            <Height>90.000</Height>
            <LumLength>216</LumLength>
            <LumWidth>36</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>000749a6-73c3-4197-9e7a-02295bf64229.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
1
1
24
15
37
2.5
L24049B77F22
UNICO L6 ceiling  935 F
090-1L623CWB21000
XAL__26_04__090-1L623CWB21000.ldt
2026-04-02 / XAL Lab
238.8
50.8
90.0
216
36
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD 935 6DCUV
2220
935/3500K
90
16.4
0.1728
0.18319
0.19702
0.21537
0.21934
0.22822
0.23244
0.23716
0.23767
0.24012
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
1670.1061
1652.1028
1623.7976
1577.9892
1510.0768
1420.2603
1310.5402
1184.5171
1048.5922
907.8364
762.1797
611.9422
462.5948
322.7392
201.0368
106.6095
46.4185
17.3332
6.3812
2.5805
1.2702
0.8101
0.6401
0.5701
0.5401
0.5401
0.5501
0.5701
0.5901
0.6201
0.6501
0.6901
0.7201
0.7601
0.8001
0.8402
0.8702

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>000749a6-73c3-4197-9e7a-02295bf64229.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 35336 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CAD000749a6-73c3-4197-9e7a-02295bf64229.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 31584 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
