<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Downlight multiplo rettangolare in alluminio con montaggio a superficie; dotata di quattro (L4) / sei (L6) lenti selezionabili individualmente o definite per applicazioni specifiche; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; convertitore integrato nel corpo illuminante; verniciatura a polvere; riflettore di alta qualità con superficie a microfaccette e vaporizzata in alluminio; emissione precisa con diversi fasci luminosi simmetrici; o con distribuzione asimmetrica della luce; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica

Generale: Soffitto, Surface, nero intenso, Reflector cromato, RAL 9005, IP20, 1220 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.61, MDER 0.55
Ottico: spot round, angolo del fascio 19°, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Dati elettrici: non DIM, 36,  sistema 11.0 W,  sistema 111 lm/W, classe isolamento 2
Dati fisici: lunghezza 163.6 mm, larghezza 50.8 mm, altezza 90 mm, 0.55 kg

090-1L401KB021</LumText><LumText lang="12">Multi-downlight apparent rectangulaire, en aluminium ; équipé de quatre (L4) / six (L6) éléments optiques à choisir de façon personnalisée ou définis de manière fixe, spécifiques à chaque application ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils sur la plaque de montage grâce à un système de verrouillage ; convertisseur intégré dans le corps de luminaire ; surface thermolaquée ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; caractéristique de diffusion précise avec différentes possibilités de répartitions symétriques de la lumière ; ou avec distribution asymétrique de la lumière ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs

Général: Plafond, Surface, noir profond, Reflector chrome, RAL 9005, IP20, 1220 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.61, MDER 0.55
Optique: spot round, angle de faisceau 19°, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrique: non DIM, 36,  système 11.0 W,  système 111 lm/W, CP2
Physique: longueur 163.6 mm, largeur 50.8 mm, hauteur 90 mm, 0.55 kg

090-1L401KB021</LumText><LumText lang="10">Downlight múltiple de aluminio rectangular de superficie; equipada con cuatro (L4) / seis (L6) sistemas de lentes elegibles individualmente o de definición fija, específicos para la aplicación; cuerpo luminoso insertable en la placa de montaje por enclavamiento y sin necesidad de herramienta; convertidor integrado en el cuerpo luminoso; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; reflector de alta calidad con superficie de múltiples facetas revestida con aluminio por vaporización; proyección precisa con varias distribuciones de la luz distintas simétricas; o con distribución de luz asimétrica; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática

General: Techo, Superficie, negro intenso, Reflector cromo, RAL 9005, IP20, 1220 lm
LED: 3000 K, IRC ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.61, MDER 0.55
Óptico: spot round, ángulo de haz 19°, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Eléctrico: non atenuable, 36,  sistema 11.0 W,  sistema 111 lm/W, CP2
Físico: longitud 163.6 mm, ancho 50.8 mm, altura 90 mm, 0.55 kg

090-1L401KB021</LumText><LumText lang="07">Rechteckiger Anbau-Multi-Downlight aus Aluminium; bestückt mit vier (L4) / sechs (L6) individuell wählbaren oder fix definierten, anwendungsspezifischen Optiken; Leuchtenkörper mittels Verriegelung werkzeuglos auf Montageplatte aufsetzbar; Konverter im Leuchtenkörper integriert; Oberfläche pulverbeschichtet; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; präzise Abstrahlcharakteristik mit unterschiedlichen symmetrischen Lichtverteilungen; oder mit asymmetrischer Lichtverteilung; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe

Allgemein: Decke, Aufbau, Tiefschwarz, Reflector Chrom, RAL 9005, IP20, 1220 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.61, MDER 0.55
Optisch: spot round, Ausstrahlwinkel 19°, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Elektrisch: nicht dimmbar, 36,  System 11.0 W,  System 111 lm/W, SK2
Abmessungen: Länge 163.6 mm, Breite 50.8 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

090-1L401KB021</LumText><LumText lang="09">Rectangular surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with four (L4) / six (L6) individually selectable or pre-specified, customised light elements; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering

General: Ceiling, Surface, jet black, Reflector chrome, RAL 9005, IP20, 1220 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 99, Rf: 91, R{1-15}: 89, MR 0.61, MDER 0.55
Optical: spot round, beam angle 19°, UGR ≤ 16, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4, ≥65° &lt;1500 cd/m²
Electrical: non DIM, 36,  system 11.0 W,  system 111 lm/W, PC2
Physical: length 163.6 mm, width 50.8 mm, height 90 mm, 0.55 kg

090-1L401KB021</LumText><OrderNumber>090-1L401KB021</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>UNICO L4 ceiling  930 S</Name>
        <ProdGroup>301</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>11.0</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD 930 6DCUU</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>11.0</Power>
            <LightFlux>1220</LightFlux>
            <ColorTemp>3000 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>163.600</Length>
            <Width>50.800</Width>
            <Height>90.000</Height>
            <LumLength>144</LumLength>
            <LumWidth>36</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>7ef135ab-84c1-4cda-be08-83a292eb0c80.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
1
1
24
15
91
1
L24049K22F22
UNICO L4 ceiling  930 S
090-1L401KB021000
XAL__26_04__090-1L401KB021000.ldt
2026-04-01 / XAL Lab
163.6
50.8
90.0
144
36
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD 930 6DCUU
1220
930/3000K
90
11.0
0.8761
0.97691
0.98932
1.03605
1.06333
1.07797
1.09071
1.10849
1.11311
1.11562
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
6298.988
6240.9185
6081.6023
5822.0387
5492.3121
5127.9037
4745.105
4339.4183
3893.053
3414.6046
2918.6653
2430.622
1981.3582
1592.2628
1274.7297
1023.262
832.5922
686.0992
575.6073
491.3916
425.6762
373.5036
331.5857
297.3836
268.4988
245.0112
225.5014
208.5304
193.1185
179.7155
167.7618
156.3378
145.6734
135.8286
126.6234
117.7481
109.0926
100.837
93.211
85.9148
79.0484
72.8817
67.3546
62.5871
58.4293
54.7012
51.303
48.1147
45.2662
42.6376
40.029
37.3803
34.6818
31.8932
29.0847
26.2962
23.5676
20.979
18.3703
15.7717
13.333
11.1941
9.2851
7.4761
4.7275
2.4587
1.4392
0.7796
0.2998
0.0999
0.06
0.03
0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>7ef135ab-84c1-4cda-be08-83a292eb0c80.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 31076 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CAD7ef135ab-84c1-4cda-be08-83a292eb0c80.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 29640 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
