<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<RlxLum>
    <general>
        <version>2</version>
        <application>EulumDB</application>
        <language>9</language>
        <checksum>txN6%CIdHZSRIHNJ</checksum>
    </general>
    <luminaire>
        <ProdGroupTxt lang="16">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="12">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="10">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="07">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><ProdGroupTxt lang="09">Ceiling Surface</ProdGroupTxt><LumText lang="16">Downlight multiplo rettangolare in alluminio con montaggio a superficie; dotata di quattro (L4) / sei (L6) lenti selezionabili individualmente o definite per applicazioni specifiche; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; convertitore integrato nel corpo illuminante; verniciatura a polvere; riflettore di alta qualità con superficie a microfaccette e vaporizzata in alluminio; emissione precisa con diversi fasci luminosi simmetrici; o con distribuzione asimmetrica della luce; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica

Generale: Soffitto, Surface, bianco traffico, Reflector cromato, RAL 9016, IP20, 2000 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Ottico: medium round, angolo del fascio 34°, UGR ≤ 10, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Dati elettrici: non DIM, 36,  sistema 16.4 W,  sistema 122 lm/W, classe isolamento 2
Dati fisici: lunghezza 238.8 mm, larghezza 50.8 mm, altezza 90 mm, 0.7 kg

090-1L691BW021</LumText><LumText lang="12">Multi-downlight apparent rectangulaire, en aluminium ; équipé de quatre (L4) / six (L6) éléments optiques à choisir de façon personnalisée ou définis de manière fixe, spécifiques à chaque application ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils sur la plaque de montage grâce à un système de verrouillage ; convertisseur intégré dans le corps de luminaire ; surface thermolaquée ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; caractéristique de diffusion précise avec différentes possibilités de répartitions symétriques de la lumière ; ou avec distribution asymétrique de la lumière ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs

Général: Plafond, Surface, blanc signalisation, Reflector chrome, RAL 9016, IP20, 2000 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Optique: medium round, angle de faisceau 34°, UGR ≤ 10, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Electrique: non DIM, 36,  système 16.4 W,  système 122 lm/W, CP2
Physique: longueur 238.8 mm, largeur 50.8 mm, hauteur 90 mm, 0.7 kg

090-1L691BW021</LumText><LumText lang="10">Downlight múltiple de aluminio rectangular de superficie; equipada con cuatro (L4) / seis (L6) sistemas de lentes elegibles individualmente o de definición fija, específicos para la aplicación; cuerpo luminoso insertable en la placa de montaje por enclavamiento y sin necesidad de herramienta; convertidor integrado en el cuerpo luminoso; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; reflector de alta calidad con superficie de múltiples facetas revestida con aluminio por vaporización; proyección precisa con varias distribuciones de la luz distintas simétricas; o con distribución de luz asimétrica; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática

General: Techo, Superficie, blanco tráfico, Reflector cromo, RAL 9016, IP20, 2000 lm
LED: 2700 K, IRC ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Óptico: medium round, ángulo de haz 34°, UGR ≤ 10, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Eléctrico: non atenuable, 36,  sistema 16.4 W,  sistema 122 lm/W, CP2
Físico: longitud 238.8 mm, ancho 50.8 mm, altura 90 mm, 0.7 kg

090-1L691BW021</LumText><LumText lang="07">Rechteckiger Anbau-Multi-Downlight aus Aluminium; bestückt mit vier (L4) / sechs (L6) individuell wählbaren oder fix definierten, anwendungsspezifischen Optiken; Leuchtenkörper mittels Verriegelung werkzeuglos auf Montageplatte aufsetzbar; Konverter im Leuchtenkörper integriert; Oberfläche pulverbeschichtet; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; präzise Abstrahlcharakteristik mit unterschiedlichen symmetrischen Lichtverteilungen; oder mit asymmetrischer Lichtverteilung; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe

Allgemein: Decke, Aufbau, Verkehrsweiß, Reflector Chrom, RAL 9016, IP20, 2000 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Optisch: medium round, Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 10, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Elektrisch: nicht dimmbar, 36,  System 16.4 W,  System 122 lm/W, SK2
Abmessungen: Länge 238.8 mm, Breite 50.8 mm, Höhe 90 mm, 0.7 kg

090-1L691BW021</LumText><LumText lang="09">Rectangular surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with four (L4) / six (L6) individually selectable or pre-specified, customised light elements; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering

General: Ceiling, Surface, traffic white, Reflector chrome, RAL 9016, IP20, 2000 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L85 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , Rg: 101, Rf: 90, R{1-15}: 88, MR 0.51, MDER 0.46
Optical: medium round, beam angle 34°, UGR ≤ 10, PstLM ≤ 1.0, SVM ≤ 0.4
Electrical: non DIM, 36,  system 16.4 W,  system 122 lm/W, PC2
Physical: length 238.8 mm, width 50.8 mm, height 90 mm, 0.7 kg

090-1L691BW021</LumText><OrderNumber>090-1L691BW021</OrderNumber>
        <Manufacturer>XAL</Manufacturer>
        <Name>UNICO L6 ceiling  927 M</Name>
        <ProdGroup>301</ProdGroup>
        <BallastType>0</BallastType>
        <BallastTypeTxt lang="09"/>
        <BallastTypeTxt lang="08"/>
        <BallastTypeTxt lang="07"/>
        <Power>16.4</Power>
        <equipment>
            <NumLamps>1</NumLamps>
            <LampGroupTxt>SMD 927 6DCUY</LampGroupTxt>
            <LampGroup>13</LampGroup>
            <Power>16.4</Power>
            <LightFlux>2000</LightFlux>
            <ColorTemp>2700 K</ColorTemp>
            <FWS_FWI>90</FWS_FWI>
        </equipment>
        <geometry>
            <Length>238.800</Length>
            <Width>50.800</Width>
            <Height>90.000</Height>
            <LumLength>216</LumLength>
            <LumWidth>36</LumWidth>
            <LumHeight0></LumHeight0>
            <LumHeight90></LumHeight90>
            <LumHeight180></LumHeight180>
            <LumHeight270></LumHeight270>
            <ExtraHeight></ExtraHeight>
        </geometry>

        <ldc>
            <Type>EULUM</Type>
            <File>4158bc2e-fe00-4446-bec6-f5c57655e807.ldt</File>
            <Data><![CDATA[XAL
1
1
24
15
37
2.5
L24049B1313F22
UNICO L6 ceiling  927 M
090-1L691BW021000
XAL__26_04__090-1L691BW021000.ldt
2026-04-02 / XAL Lab
238.8
50.8
90.0
216
36
0
0
0
0
100
100.0
1.0
0.0
1
-1
SMD 927 6DCUY
2000
927/2700K
90
16.4
0.48734
0.5146
0.54168
0.57715
0.58694
0.60061
0.60748
0.61718
0.61846
0.62083
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
0
2.5
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
27.5
30
32.5
35
37.5
40
42.5
45
47.5
50
52.5
55
57.5
60
62.5
65
67.5
70
72.5
75
77.5
80
82.5
85
87.5
90
2933.9393
2909.0779
2829.6014
2670.7484
2433.2176
2122.7003
1766.8535
1382.6507
1003.9394
707.5302
488.4907
319.4334
199.1504
111.5566
43.732
3.3348
0.02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

]]></Data>
        </ldc>

        <picture>
            <Type>image/jpg</Type>
            <File>4158bc2e-fe00-4446-bec6-f5c57655e807.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 36320 characters]</Bindata>
        </picture>
        <cad>
            <Type>image / jpeg</Type>
            <File>CAD4158bc2e-fe00-4446-bec6-f5c57655e807.jpg</File>
            <Bindata>[encoded data, 31584 characters]</Bindata>
        </cad>
    </luminaire>
</RlxLum>
